# 데이터 수집 조건

로깅 그룹 속성에서 데이터 수집 조건을 설정합니다.

[값 변경] | 변수값이 변경될 때마다 이런 옵션을 사용하여 데이터를 수집합니다. ### [실행 조건]
[ON] | [트리거 변수] 로 설정된 변수값이 ON 으로 바뀌면 데이터가 수집됩니다.
[OFF] | [트리거 변수] 로 설정된 변수값이 OFF으로 바뀌면 데이터가 수집됩니다.
[변경 시] | [트리거 변수] 로 설정된 변수값이 변경되면 데이터가 수집됩니다.
[주기] | 이 옵션을 사용하여 정기적으로 데이터를 수집합니다. [주기] 및 [단위] 필드에서 주기 및 단위를 설정합니다. [인터록] 으로 설정된 변수를 ON으로 전환하면 데이터 수집을 중지할 수 있습니다.
[스크립트] | 이 옵션을 사용하여 스크립트에 설정된 조건에 따라 데이터를 수집합니다. 스크립트 편집기에서 데이터 수집을 시작하고 중지하도록 스크립트를 설정합니다. 데이터 로깅

메모:

- 디스플레이 장치는 연결된 외부 변수의 장치 주소에 저장된 값을 스캔 속도에 설정된 간격으로 읽습니다. 예를 들어, 데이터 로깅 수집 주기가 스캔 속도보다 짧은 경우, 다음 검색 때까지 장치 주소 값에 대한 외부 변수에 의해 같은 값이 계속 수집됩니다.
  스캔 속도에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  외부 변수 값 읽기 간격(스캔 속도) 설정
- [조건 종류]이 [값 변경] 또는 [주기]로 설정되어 있어도 [데이터 로깅] 작업에서 데이터를 수집하는 스크립트가 있으면 스크립트가 트리거될 때 데이터가 수집됩니다. 데이터가 스크립트로 수집되는 경우, [주기] 또는 [값 변경] 타이밍에도 데이터가 수집됨을 주의하십시오.
  데이터 로깅
  예: 데이터가 5초마다 수집되는 동안 스크립트가 트리거됩니다.
  : 5초마다 수집되는 데이터
  : [데이터 로깅] 작업으로 수집되는 데이터

## 로깅 데이터의 최대 레코드 수

레코드 수가 증가함에 따라 설정된 시간에 데이터를 수집하지 못할 수 있으며 추세 그래프를 그리는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

[최대 레코드]를 설정할 때는 최대 레코드 수 지침을 참조하여 런타임 시 작업을 확인하십시오.

메모:

- 추세 그래프에 많은 채널과 데이터를 표시하면 레코드 수가 지침보다 적어도 디스플레이 성능이 저하됩니다.
  추세 그래프 표시 성능 정보

- 레코드 수가 많을 때는 로깅 데이터를 지워 런타임 성능을 향상시키십시오.
  데이터 로깅

### 최대 레코드 수 지침

#### SP5000 시리즈 Power Box, SP5000X 시리즈

| 로깅 그룹의 변수 수
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
로깅 빈도 | 100 ms | 128,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 8,000 | – | –
200 ms | 128,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 8,000 | 4,000 | –
500 ms | 128,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 8,000 | 4,000 | –
1 s | 128,000 | 64,000 | 32,000 | 16,000 | 8,000 | 4,000 | 500

메모:

- 표의 로깅 빈도는 [조건 종류] 설정과 관계없이 데이터 수집 빈도를 가리킵니다.
- “-”를 지침 값으로 표시하는 조합은 데이터 수집 및 추세 그래프 그리기에서 지연을 초래할 수 있는 경우를 식별합니다.

#### SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)

| 로깅 그룹의 변수 수
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
로깅 빈도 | 100 ms | 640,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | –
200 ms | 640,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000
500 ms | 640,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000
1 s | 640,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000

메모:

- 표의 로깅 빈도는 [조건 종류] 설정과 관계없이 데이터 수집 빈도를 가리킵니다.
- “-”를 지침 값으로 표시하는 조합은 데이터 수집 및 추세 그래프 그리기에서 지연을 초래할 수 있는 경우를 식별합니다.

#### ST6000시리즈, ST6000 2nd Gen시리즈또는 STM6000시리즈

| 로깅 그룹의 변수 수
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
로깅 빈도 | 100 ms | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | –
200 ms | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000
500 ms | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000
1 s | 160,000 | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000

메모:

- 표의 로깅 빈도는 [조건 종류] 설정과 관계없이 데이터 수집 빈도를 가리킵니다.
- “-”를 지침 값으로 표시하는 조합은 데이터 수집 및 추세 그래프 그리기에서 지연을 초래할 수 있는 경우를 식별합니다.

#### GP-4100 시리즈

| 로깅 그룹의 변수 수
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
로깅 빈도 | 100 ms | 32,000 | 16,000 | 8,000 | – | – | –
200 ms | 32,000 | 16,000 | 8,000 | 4,000 | – | –
500 ms | 32,000 | 16,000 | 8,000 | 4,000 | – | –
1 s | 32,000 | 16,000 | 8,000 | 4,000 | 100 | –

메모:

- 표의 로깅 빈도는 [조건 종류] 설정과 관계없이 데이터 수집 빈도를 가리킵니다.
- “-”를 지침 값으로 표시하는 조합은 데이터 수집 및 추세 그래프 그리기에서 지연을 초래할 수 있는 경우를 식별합니다.

#### IPC 시리즈 또는 PC/AT

| 로깅 그룹의 변수 수
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
로깅 빈도 | 100 ms | 1,280,000 | 640,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | 20,000 | –
200 ms | 1,280,000 | 640,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000
500 ms | 1,280,000 | 640,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000
1 s | 1,280,000 | 640,000 | 320,000 | 160,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000

메모:

- 표의 로깅 빈도는 [조건 종류] 설정과 관계없이 데이터 수집 빈도를 가리킵니다.
- “-”를 지침 값으로 표시하는 조합은 데이터 수집 및 추세 그래프 그리기에서 지연을 초래할 수 있는 경우를 식별합니다.