# 디스플레이 장치 사용 참고 사항

숨기기표시

1. 이더넷 연결에 관한 참고 사항
2. SP5000 시리즈 Power Box나 SP5000X 시리즈를 사용할 때
3. ST6000 시리즈를 사용할 때
4. ST6000 2nd Gen 시리즈 사용 시
5. STM6000 시리즈를 사용할 때(STM-6B00D 제외)
6. STM-6B00D를 사용할 때
7. GP-4100 시리즈를 사용할 때
8. 터치 패널 사용 시 주의사항

## 이더넷 연결에 관한 참고 사항

- 이더넷 연결을 통해 통신할 때 대상 장치의 구성에 따라 통신이 불가능할 수도 있습니다. 통신이 불가능한 경우 다음을 시도해 보십시오.
  - 이더넷 케이블을 통해 대상 장치에 직접 연결되어 있는 경우 이더넷 스위치를 사용합니다.
  - [Auto Negotiation], [Speed Setting] 및 [Duplex Setting] 설정을 대상 장치와 일치시킵니다.
    하드웨어 구성 화면에서 이러한 설정을 변경할 수 있습니다.
    이더넷 설정 구성

## SP5000 시리즈 Power Box나 SP5000X 시리즈를 사용할 때

- 웹 서버와 Web Viewer를 동시에 사용할 수 없습니다.

## ST6000 시리즈를 사용할 때

- 전송을 포함하여 디스플레이 장치를 사용할 때 전원 케이블에서 전원을 공급하여야 합니다. 디스플레이 장치는 PC에 USB 케이블로만 연결하면 올바로 작동하지 않을 수 있습니다.

## ST6000 2nd Gen 시리즈 사용 시

- 전송을 포함하여 디스플레이 장치를 사용할 때 전원 케이블에서 전원을 공급하여야 합니다. 디스플레이 장치는 PC에 USB 케이블로만 연결하면 올바로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 로컬 저장소는 플래시 메모리를 사용하므로 시스템 설계 시 쓰기 주기(cycle) 제한을 반드시 고려해야 합니다.
- 디스플레이 장치의 런타임 버전은 디스플레이 장치의 [System Settings] 내 [Information] - [System Version]에서 확인할 수 있습니다.

## STM6000 시리즈를 사용할 때(STM-6B00D 제외)

- 전송을 포함하여 디스플레이 장치를 사용할 때 전원 케이블에서 전원을 공급하여야 합니다. 전원 케이블에서 전원이 공급되지 않더라도 디스플레이 장치와 PC가 USB 전송 케이블로 연결되어 있을 때는 디스플레이 장치의 상태 LED가 녹색으로 바뀌지만 디스플레이 장치 화면에는 아무것도 표시되지 않습니다.

- 디스플레이 모듈이 부착된 STM-6200WAD/STM-6400WAD 를 사용하여야 합니다. 디스플레이 모듈이 분리된 상태에서 전원을 켜면 상태 LED 가 빨간색으로 두 번 깜박이고 버저가 두 번 울립니다. 이 경우 디스플레이 모듈을 부착하면 디스플레이 장치가 자동으로 다시 시작됩니다.
  또한, STM-6200WAD/STM-6400WAD 를 크기가 다른 디스플레이 모듈을 부착하여 사용하지 마십시오. 크기가 다른 디스플레이 모듈을 부착하면 상태 LED 가 빨간색으로 두 번 깜박이고 반복되며, 버저가 두 번 울리고 반복되며, 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
  에러 메시지:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.
  Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

## STM-6B00D를 사용할 때

- 화면을 모니터하고 작동하려면 BLUE Web Viewer를 사용합니다. BLUE Web Viewer는 공장 기본값으로 활성화됩니다.
  BLUE Web Viewer 개요 및 개발 워크플로

- 전송을 포함하여 디스플레이 장치를 사용할 때 전원 케이블에서 전원을 공급하여야 합니다. 전원 케이블에서 전원이 공급되지 않더라도 디스플레이 장치와 PC가 USB 전송 케이블로 연결되어 있을 때는 디스플레이 장치의 상태 LED가 녹색으로 바뀌지만 디스플레이 장치 화면에는 아무것도 표시되지 않습니다.

- 디스플레이 모듈을 STM-6B00D에 연결할 때 화면 편집 소프트웨어에서 구성된 것과 동일한 크기의 디스플레이 모듈을 사용합니다. 크기가 다른 디스플레이 모듈을 부착하면 상태 LED 가 빨간색으로 두 번 깜박이고 반복되며, 버저가 두 번 울리고 반복되며, 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
  에러 메시지:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

### 시스템 오류

시스템 오류가 있을 때 LED가 녹색 신호를 보냅니다. 오류 메시지에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

에러 메시지 리스트

## GP-4100 시리즈를 사용할 때

- GP-4100 시리즈 모델에는 백업 메모리가 장착되어 있지 않으므로 내부 메모리의 일부가 백업 영역으로 사용됩니다. 사용자 문서에서는 이 영역을 "가상 백업 메모리"라고 합니다. GP-4100 시리즈가 런타임 응용 프로그램 작업을 사용하여 또는 하드웨어 구성에서 꺼져 있는 경우에도 백업 메모리와 마찬가지로 가상 백업 메모리의 데이터가 유지됩니다. 그러나 런타임 응용 프로그램 작업이나 하드웨어 구성 화면 이외의 작업을 사용하여 GP-4100 시리즈가 꺼지면 다음 데이터가 손실됩니다.

런타임 애플리케이션

런타임 종료 및 재부팅 수행

- GP-4100 시리즈 모델의 경우, 사용 가능한 BLUE 버전은 디스플레이 장치의 SV(소프트웨어 버전)에 따라 다릅니다. 아래 표에서 BLUE 버전을 확인하십시오. 디스플레이 장치의 제품 라벨에서 SV를 확인하십시오.

  | BLUE 버전 3.4 이전 | BLUE 버전 3.4 서비스 팩 1 버전 3.5
  SV 3.0 이상 | - |
  SV 2.0 이전 |  |

프로젝트를 사용할 수 없는 디스플레이 장치로 프로젝트를 전송하면 SYS00003 오류 메시지나 다음 메시지가 나타납니다:

[표시기는 사용 가능한 Pro-face HMI 기종이 아닙니다]

## 터치 패널 사용 시 주의사항

- SP5000 시리즈 Power Box와 SP5000X 시리즈에서 전원을 껐다 바로 다시 켜면 아래 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 이 메시지가 표시되면 전원을 끄고 10초 이상 기다렸다가 다시 켭니다.
  오류 메시지: Touch panel driver initialization failed.
  이 단계를 따라도 문제가 해결되지 않거나 이 메시지가 또 다른 디스플레이 장치에 나타난다면 고객 지원팀에 문의하십시오.