# OPC UA 서버 설정 구성

OPC UA 서버 설정을 보고 편집할 수 있습니다.

메모: OPC UA 서버를 지원하는 모델에 관한 내용은 다음을 참조하십시오.

지원 HMI 모델 / 기능 리스트

### OPC UA 서버 설정을 설정하려면

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. [OPC UA Server] 필드의 오른쪽에 있는 줄임표 [...]를 터치하면 구성된 OPC UA 서버가 표시됩니다.
3. 필요한 설정을 설정하고 [Save and Reboot]을 탭합니다.

메모:

- 다음 속성은 하드웨어 구성 화면에서 업데이트할 수 없습니다.
  [Certificates List], [Certificate: Save In], [Certificate: Destination Folder]
- OPC UA 서버 속성에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  속성 (Target01)

### OPC UA 인증서를 생성하려면

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. [OPC UA Server] 필드의 오른쪽에 있는 줄임표 [...]를 터치하면 구성된 OPC UA 서버가 표시됩니다.
3. [생성 및 다시 부팅] 단추를 터치하여 인증서를 생성하고 디스플레이 장치를 다시 시작합니다.
4. 1~2단계를 반복하고 [Export] 단추를 터치하여 인증서를 [Certificate: Save In] 및 [Certificate: Destination Folder] 필드에 표시된 위치로 내보냅니다.

메모: 인증서가 재생성되면 이전에 내보낸 OPC UA 서버 인증서는 유효하지 않게 됩니다.