# 복구 모드

## 개요

디스플레이 장치가 전송 작업에서 프로젝트를 허용하지 못하면 아래 단계에 따라 복구 모드로 전환하고 프로젝트를 다시 전송합니다. 프로젝트 전송 작업 중에 문제가 발생하면 시스템이 자동으로 복구 모드로 전환됩니다.

- SP5000 시리즈 Power Box, SP5000X 시리즈, GP-4100 시리즈, ST6000 시리즈, ST6000 2nd Gen 시리즈, STM6000 시리즈의 경우
  터치를 통한 복구

- SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈 및
  애플리케이션을 통한 PC/AT 복구용

중요:

- 복구 모드에는 보안 기능이 포함되어 있지 않습니다. 프로젝트 파일을 안전하게 전송하려면 다음을 참조하십시오.
  사이버 보안

- 복구 중 PC나 디스플레이 장치를 끄거나 전송 케이블의 연결을 끊지 마십시오.

## 터치를 통한 복구

메모:

- 정전용량 방식(P-CAP)의 디스플레이가 있는 디스플레이 장치는 터치를 통한 복구를 지원하지 않습니다. P-CAP 디스플레이는 시동 중에 터치 표시기를 초기화합니다. 초기화하는 동안 터치 표시기를 터치하면 후속 터치가 작동하지 않습니다.
- SP5000 시리즈 Power Box와 SP5000X 시리즈는 FTP 서버를 통한 프로젝트 전송을 지원하지 않습니다.

- 박스 모듈에서 터치를 통한 복구를 사용하려면 디스플레이 모듈을 연결해야 합니다.

1. 디스플레이 장치를 켭니다.
2. 디스플레이의 왼쪽 아래 모서리나 오른쪽 아래 모서리(80픽셀 영역 내)를 대화 상자가 나타날 때까지 길게 터치합니다.
   ST6000 2nd Gen 시리즈의 경우 디스플레이 장치가 부팅되는 동안 왼쪽 아래 모서리나 오른쪽 아래 모서리를 두 번 터치합니다.

   메모:

   - 프로젝트가 세로 모드로 설정된 경우 복구 모드로 전환하기 위한 터치 영역의 모서리는 다음과 같습니다.

     - 디스플레이가 시계 방향으로 회전하는 경우

     - 디스플레이가 시계 반대 방향으로 회전하는 경우
   - 디스플레이 장치 회전에 관한 내용은 다음
     표시기 설정에서 [방향]을 참조하십시오.
3. 대화 상자에 "Do you want to enter recovery mode?"라는 질문이 표시됩니다. [예]를 클릭하여 복구 모드로 들어갑니다.
   ST6000 2nd Gen 시리즈의 경우 [System Settings] 화면이 나타납니다. [System] - [Recovery]로 이동한 다음 [Execute]을 터치하여 복구 모드로 들어갑니다.
4. 프로젝트를 전송합니다. 전송 방법에 따라 다음 설정이 필요할 수 있습니다.
   - USB 케이블을 통해 프로젝트 전송
     USB 케이블을 연결하고 프로젝트를 전송합니다. 복구 모드에서는 설정이 필요하지 않습니다.

     메모:

     ST6000 2nd Gen 시리즈를 사용하는 경우 복구 모드에서 USB 설정을 변경할 수 없습니다. 디스플레이 장치의 [System Settings]으로 이동하여 설정을 변경합니다.
   - IPsec 에서 이더넷을 통해 프로젝트를 전송하는 중
     다음을 설정하고 프로젝트를 전송합니다. IPsec에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
     IPsec에서 이더넷을 통해 프로젝트를 전송하는 중

   설정 | 설명
   [Ethernet Download] | [Enable]
   [IPsec] | [IPsec] 을 터치하고 [Enable]를 선택한 다음 [Preshared Key]를 설정합니다.
   [Ethernet] | [IP Address], [Subnet Mask], [Default Gateway]를 표시합니다. 이러한 설정이 표시되지 않는 모델을 사용하는 경우 [Ethernet]을 터치하여 확인합니다.

   메모:

   ST6000 2nd Gen 시리즈를 사용할 때
   - 복구 모드에서는 이더넷 설정을 변경할 수 없습니다. 디스플레이 장치의 [System Settings]으로 이동하여 설정을 변경합니다.
   - 이더넷 포트가 비활성화되면 이더넷 포트 이름(eth1, eth2)이 표시되지 않습니다.
   - 복구 모드에서 구성된 Preshared Key는 유지되지 않습니다. 따라서 복구 후 IPsec을 사용하여 프로젝트를 전송하는 경우 디스플레이 장치에서 Preshared Key를 반드시 다시 구성해야 합니다.
   - 파일 시스템으로 프로젝트 전송
     프로젝트가 다운로드된 외부 저장소를 삽입하고 [SD] 또는 [USB]를 터치합니다.

     메모:

     ST6000 2nd Gen 시리즈를 사용하는 경우 복구 모드에서 USB 설정을 변경할 수 없습니다. 디스플레이 장치의 [System Settings]으로 이동하여 설정을 변경합니다.
   - 이더넷을 통한 프로젝트 전송
     다음을 설정하고 프로젝트를 전송합니다.

   설정 | 설명
   [Ethernet Download] | [Enable]
   [IPsec] | [IPsec]을 터치하고 [Disable]을 선택합니다.
   [Ethernet] | [IP Address], [Subnet Mask], [Default Gateway]를 표시합니다. 이러한 설정이 표시되지 않는 모델을 사용하는 경우 [Ethernet]을 터치하여 확인합니다.

   메모:

   ST6000 2nd Gen 시리즈를 사용할 때
   - 복구 모드에서는 이더넷 설정을 변경할 수 없습니다. 디스플레이 장치의 [System Settings]으로 이동하여 설정을 변경합니다.
   - 이더넷 포트가 비활성화되면 이더넷 포트 이름(eth1, eth2)이 표시되지 않습니다.
   - FTP 서버로 프로젝트 전송
     [FTP]를 클릭하여 FTP 설정을 구성합니다.

     메모:

     - [FTP] 단추는 이더넷 포트가 있고 자동 다운로드 기능을 지원하는 모델에서 사용할 수 있습니다.
       대응 모델/기능 리스트
     - 복구 모드는 보안 FTP 통신을 이용하는 자동 다운로드 작업을 지원합니다. 그러나 인증서 확인은 지원되지 않습니다.

   설정 | 설명
   [Server IP Address] | 연결할 FTP 서버의 IP 주소를 설정합니다.
   [Path] | FTP 서버에 있는 BML 파일과 폴더의 경로를 지정합니다. (예) /Data1/package.BML
   [Encryption] | 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. [Implicit] (기본값) [Explicit] [Plain FTP]
   [Port] | 포트 번호를 입력합니다. 구성 가능 범위: 1 - 65535 기본값: 990
   [Mode] | 다음 모드 중 하나를 선택합니다. [PASV] (기본값) [Active]
   [Time out (sec)] | FTP 서버의 응답을 기다리는 시간을 초 단위로 설정합니다. 설정된 시간 안에 응답이 없으면 FTP 통신이 종료됩니다. 구성 가능 범위: 3 - 120 기본값: 10
   [Login Type] | FTP 서버에 로그인하는 데 사용하는 계정 정보의 형식을 선택합니다. [Normal]: 사용자 이름과 암호를 사용하여 FTP 서버에 로그인합니다. [Anonymous]: FTP 서버에 “anonymous”라는 사용자 이름과 “guest”라는 암호로 로그인합니다. 메모: If [Anonymous]을 선택하면 이 속성에 따라 보안 경고 상태가 표시되고 오류 창에도 보안 경고가 표시됩니다.
   [User Name] | FTP 서버 로그인에 사용할 사용자 이름을 최대 512자까지 설정합니다. 이 속성은 [Login Type]에 [Normal]이 선택되었을 때 사용할 수 있습니다.
   [Password] | FTP 서버 로그인에 사용할 암호를 최대 512자까지 설정합니다. 이 속성은 [Login Type]에 [Normal]이 선택되었을 때 사용할 수 있습니다.

## 애플리케이션을 통한 복구

SP5000 시리즈 Open Box, IPC 시리즈 및 PC/AT 디스플레이 장치에서 다음과 같은 복구 방법을 사용할 수 있습니다.

중요: 복구를 수행하기 전에 다른 응용 프로그램을 끝내십시오. 복구 중 프로젝트 전송이 실패하면 운영 체제가 확인 없이 다시 시작합니다.

1. BLUE 런타임이 실행 중이면 애플리케이션을 종료합니다.
2. Windows 시작 메뉴에서 [BLUE Runtime Recovery Mode]를 시작합니다.

   메모:

   - 관리자 권한으로 TransferService.exe를 실행하기 위한 사용자 계정 컨트롤 대화 상자가 표시되면 [예]를 클릭합니다.
   - 시작 메뉴에서 [BLUE Runtime Recovery Mode]를 사용할 수 없는 경우 아래 폴더에서 TransferService.exe 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 바로 가기 메뉴에서 [관리자 권한으로 실행]을 선택하여 관리자 권한으로 애플리케이션을 실행합니다. BLUE Runtime Recovery Mode 가 시작된 후 폴더를 닫습니다. 폴더가 열려 있는 동안 전송을 실행하면 오류가 발생합니다. .

   C:\Program Files\Pro-face\BLUE Runtime\RTPrimaryBoot\TransferService.exe

3. 프로젝트를 전송합니다. 전송 방법에 따라 다음 설정이 필요할 수 있습니다.
   - 파일 시스템으로 프로젝트 전송
     [File System]을 클릭합니다. 표시되는 대화 상자에서 파일 시스템 다운로드 작업에 사용할 파일을 선택하고 [Download the selected BML file]를 클릭합니다.
   - 이더넷을 통한 프로젝트 전송
     [Ethernet Download]를 [Enable]로 설정하고 프로젝트를 전송합니다.
   - FTP 서버로 프로젝트 전송
     [FTP]를 클릭하여 FTP 설정을 구성합니다.

     메모:

     - [FTP] 단추는 이더넷 포트가 있고 자동 다운로드 기능을 지원하는 모델에서 사용할 수 있습니다.
       대응 모델/기능 리스트
     - 복구 모드는 보안 FTP 통신을 이용하는 자동 다운로드 작업을 지원합니다. 그러나 인증서 확인은 지원되지 않습니다.

   설정 | 설명
   [Server IP Address] | 연결할 FTP 서버의 IP 주소를 설정합니다.
   [Path] | FTP 서버에 있는 BML 파일과 폴더의 경로를 지정합니다. (예) /Data1/package.BML
   [Encryption] | 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. [Implicit] (기본값) [Explicit] [Plain FTP]
   [Port] | 포트 번호를 입력합니다. 구성 가능 범위: 1 - 65535 기본값: 990
   [Mode] | 다음 모드 중 하나를 선택합니다. [PASV] (기본값) [Active]
   [Time out (sec)] | FTP 서버의 응답을 기다리는 시간을 초 단위로 설정합니다. 설정된 시간 안에 응답이 없으면 FTP 통신이 종료됩니다. 구성 가능 범위: 3 - 120 기본값: 10
   [Login Type] | FTP 서버에 로그인하는 데 사용하는 계정 정보의 형식을 선택합니다. [Normal]: 사용자 이름과 암호를 사용하여 FTP 서버에 로그인합니다. [Anonymous]: FTP 서버에 “anonymous”라는 사용자 이름과 “guest”라는 암호로 로그인합니다. 메모: If [Anonymous]을 선택하면 이 속성에 따라 보안 경고 상태가 표시되고 오류 창에도 보안 경고가 표시됩니다.
   [User Name] | FTP 서버 로그인에 사용할 사용자 이름을 최대 512자까지 설정합니다. 이 속성은 [Login Type]에 [Normal]이 선택되었을 때 사용할 수 있습니다.
   [Password] | FTP 서버 로그인에 사용할 암호를 최대 512자까지 설정합니다. 이 속성은 [Login Type]에 [Normal]이 선택되었을 때 사용할 수 있습니다.