# 터치 패널 보정

아날로그 터치 패널에 대해 보정을 수행할 수 있습니다.

메모: ST6000 2nd Gen 시리즈를 사용할 때는 디스플레이 장치의 [System Settings]으로 이동하여 보정을 수행하십시오. 하드웨어 구성 화면에서 [Reboot and show System Settings] 단추를 터치하여 [System Settings]으로 이동하십시오.

보정하려면,

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. [Touch] 필드의 오른쪽에 있는 [...] 버튼을 터치합니다.
3. [Calibration] 필드의 버튼을 터치합니다. 보정이 시작되고 화면 왼쪽 상단에 십자 표시 커서가 나타납니다.
4. 십자 표시를 터치합니다. 십자 표시가 사라지고 다음 십자 표시가 나타납니다. 네 개의 십자 표시를 모두 터치하면 보정이 성공적으로 완료됩니다.

   메모: 십자 표시 중앙을 터치해야 합니다. 다른 곳을 터치하면 입력이 에러로 간주되고 보정이 성공적으로 완료되지 않습니다.