# 속성 (모든 알람)

[최대 레코드] 'Alarm.MaxRecord'
저장할 알람 기록 레코드 수를 설정합니다. 알람 기록이 설정 값을 초과하면 [[저장 위치]가 꽉 찬 경우의 작업] 필드로 지정된 프로세스가 실행됩니다. 알람 기록에는 모든 알람 그룹에 대한 알람과 시스템 오류가 포함됩니다. 값 범위 설정: 0 - 2147483647
메모: 저장할 수 있는 알람 기록 레코드 수는 저장 위치의 용량에 따라 다릅니다. 알람 기록의 데이터 크기는 다음을 참조하십시오. 저장할 데이터 크기 계산 저장할 수 있는 시스템 오류의 최대 개수는 100개입니다. [최대 레코드]를 100보다 큰 값으로 설정하더라도 저장되는 시스템 오류 수는 100개로 제한됩니다. 시스템 오류 수가 100개를 초과하면 가장 오래된 시스템 오류가 삭제되고 가장 새로운 시스템 오류가 저장됩니다. 데이터 바인딩 지원: 바인딩 소스로 사용하려면 다음을 참조하십시오. Alarm.MaxRecord 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[[저장 위치]에 사용 가능 용량이 없을 때의 조작]
알람 기록이 [최대 레코드]의 수를 초과할 때 발생하는 작업을 선택합니다. -[이전 데이터 덮어쓰기]: 가장 오래된 알람 기록을 삭제하고 새 알람 기록을 저장합니다. -[로깅 중지]: 새 알람 기록 저장을 중지합니다.

[저장 위치]
다음에서 알람 기록의 저장 위치를 선택합니다. -[백업 메모리] -[SD 카드] -[USB 저장소]
중요: 경우 외부 저장소를 제거하기 전에 디스플레이 장치를 끄십시오. 디스플레이 장치를 끄기 전에 외부 저장소를 제거하면 외부 저장소를 다시 삽입해도 알람 기록을 저장할 수 없습니다. 이 시나리오에서는 외부 저장소를 삽입한 후 디스플레이 장치를 다시 시작합니다. 디스플레이 장치에서 자주 제거되는 외부 저장소는 선택하지 않을 것을 권장합니다. 메모: [저장 위치]에 선택할 수 있는 메모리와 저장소는 디스플레이 장치 모델에 따라 다릅니다. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈, PC/AT를 사용하는 경우 단순히 [SD 카드]나 [USB 저장소]를 선택한다고 해서 알람 기록이 디스플레이 장치에 삽입된 SD 카드나 USB 저장소에 저장되지 “않습니다”. 알람 기록을 SD 카드나 USB 저장소에 저장하려면 대상의 [저장 위치 폴더(SD 카드)]나 [저장 위치 폴더(USB 저장소)] 속성에서 대상 폴더를 지정합니다. [Target01] 속성 창 > [펑션] 탭 > [옵션] 탭 > [기본 설정] 속성 (Target01)

[암호화]
저장된 알람 기록을 암호화하려면 이 확인란을 선택합니다. 기본값은 사용입니다. 저장된 알람 기록을 암호화하지 않으려면 이 확인란의 선택을 취소하십시오.

[데이터 내보내기]

[사용]
디스플레이 장치의 알람 기록을 파일에 저장할 수 있습니다.
메모: 내보내기와 가져오기에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 알람 내보내기 및 가져오기

[데이터 메모리]
다음에서 내보내기 파일 위치를 선택합니다. -[로컬 저장소] -[SD 카드] -[USB 저장소]
메모: [데이터 메모리]에 선택할 수 있는 저장소는 디스플레이 장치 모델에 따라 다릅니다. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용하는 경우 [SD 카드] 또는 [USB 저장소]를 선택하기만 하면 내보내기 파일이 디스플레이 장치에 삽입된 SD 카드 또는 USB 저장소 저장되지 않습니다. 내보내기 파일을 SD 카드나 USB 저장소에 저장하려면 대상의 [저장 위치 폴더(SD 카드)]나 [저장 위치 폴더(USB 저장소)] 속성에서 대상 폴더를 지정합니다. [Target01] 속성 창 > [펑션] 탭 > [옵션] 탭 > [기본 설정] 속성 (Target01)

[날짜 / 시간 추가]
내보낸 파일의 파일 이름 끝에 내보내기 날짜와 시간을 추가합니다. 예: 내보낸 날짜와 시간이 2016/10/31과 22:43:45 PM이면 내보낸 파일은 “\20161031PM104345.TXT”로 저장됩니다.
메모: 메모:날짜와 시간 형식은 [날짜 형식]과 [시간 형식] 설정에 따라 다릅니다. [Target01] 속성 창 > [펑션] 탭 > [옵션] 탭 > [내보내기] 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [날짜 형식] [시간 형식] [날짜 / 시간 추가] 확인란의 선택이 취소되어 있고 파일이 내보내기 파일 이름으로 이미 존재하면 기존 내보내기 파일을 새 내보내기 파일로 덮어씁니다.

[수정 검색]
내보낸 파일에 대한 수정 여부를 검색합니다. 내보내기 파일 유효성 검사 도구로 수정 여부를 검색합니다.
[수정 검색]을 사용하는 경우, 영숫자 문자열이 내보낸 파일의 첫째 줄에 추가됩니다. 이 문자열은 내보내기 유효성 검사 도구로 파일 데이터의 수정 여부를 검색하는 데 사용됩니다. 내보내기 유효성 검사 도구를 사용하는 경우 이 문자열을 삭제하거나 수정하지 마십시오. 내보내기 유효성 검사 도구에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 내보낸 파일의 수정 확인

[폴더 이름] 'Alarm.ExportData.FolderName'
폴더의 이름을 설정합니다. (예: \로그) 폴더 이름에는 다음 기호를 제외하고 최대 256자까지 사용할 수 있습니다. : ; | , * ? " < > / 내보내기에 사용되는 알람 모드 이름('활성'의 '로그')을 가진 하위 폴더가 폴더에 생성되고 내보내기 파일이 저장됩니다. [알람 데이터 내보내기] 작업에서 알람 모드를 설정합니다. 알람 데이터 내보내기
메모: IPC 시리즈에서 폴더와 파일 이름에 특정 언어를 사용하려면 [제어판] > [시스템 로캘 변경]에서 설정합니다. 데이터 바인딩 지원: 바인딩 소스로 사용하려면 다음을 참조하십시오. Alarm.ExportData.FolderName 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 변수] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[파일 이름] 'Alarm.ExportData.OutputFileName'
내보낸 파일의 이름을 설정합니다. (예: LogData) 파일 이름에는 다음 기호를 제외하고 최대 256자까지 사용할 수 있습니다. : ; | , * ? " \ /
메모: IPC 시리즈에서 폴더와 파일 이름에 특정 언어를 사용하려면 [제어판] > [시스템 로캘 변경]에서 설정합니다. 데이터 바인딩 지원: 바인딩 소스로 사용하려면 다음을 참조하십시오. Alarm.ExportData.OutputFileName 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 변수] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[내보내기 상태]

[사용]
내보내기 파일 저장 상태나 오류 상태를 변수에 저장할 수 있습니다.

[저장 상태] 'Alarm.ExportStatus.SaveStatus'
내보내기 프로세스의 시작 및 완료 상태를 저장할 정수 변수를 설정합니다. 속성 표식에서 [변수]를 선택합니다.
내보낼 때 상태 저장에 다음이 저장됩니다. (1) 내보내는 비트 (2) 완료 비트 상태 저장에 대한 타이밍 차트는 다음과 같습니다. A: 사용자가 내보내기를 시작 B: 내보내기 완료 C: 사용자가 변수의 값을 지우기 데이터 바인딩 지원: 바인딩 소스로 사용하려면 다음을 참조하십시오. Alarm.ExportStatus.SaveStatus 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 변수] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[에러 상태] 'Alarm.ExportStatus.ErrorStatus'
내보내기 프로세스의 결과를 저장할 정수 변수를 설정합니다. 속성 표식에서 [변수]를 선택합니다.
[저장 상태] 필드에 지정된 변수의 종료 비트(비트 위치: 1)가 On인 경우 다음 결과가 오류 상태에 나타납니다. 0: 데이터를 내보냈습니다. 1: 외부 저장소가 없습니다. 3: 디스크 공간이 부족합니다. 4: 파일 열기/쓰기 에러입니다. 데이터 바인딩 지원: 바인딩 소스로 사용하려면 다음을 참조하십시오. Alarm.ExportStatus.ErrorStatus 바인딩 대상으로 사용할 경우 연결할 수 있는 바인딩 소스는 다음과 같습니다. [ 변수] 데이터 바인딩 개념에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 데이터 바인딩

[Hi/Lo 상태 동작]
레벨 알람으로 구성된 변숫값이 Hi에서 HiHi로 또는 Lo에서 LoLo로 변경될 때 알람 상태가 작동하는 방식을 선택합니다. [HiHi/LoLo에서 RTN으로 변경] [HiHi/LoLo에서 활성 상태 유지]
메모: [HiHi/LoLo에서 활성 상태 유지]를 선택하고 변경된 값이 두 가지 이상의 알람 형식을 초과하면 해당하는 모든 알람이 동시에 발생합니다. (예) Hi가 50으로 설정되고 HiHi가 100으로 설정된 레벨 알람의 경우 값이 0에서 105로 변경되면 Hi와 HiHi가 동시에 발생합니다. 그 결과 알람 요약 개체는 두 알람을 Hi, HiHi 순서로 모두 표시하고 값의 변경 방향(0-105)과 일치하게 합니다.