# 알람 작동법

알람 데이터 구조체

알람 워크플로우

저장된 알람 정보

알람 상태 간 전환

## 알람 데이터 구조체

알람 유형에는 BOOL 알람과 레벨 알람이 있으며 이러한 알람에 대해 모니터링할 변수, 표시할 메시지, 중요도 등을 설정할 수 있습니다.

유형 | 설명 | 사용 가능한 변수 데이터 유형
BOOL 알람 | 알람은 모니터링되는 변수의 ON 또는 OFF 값에 따라 발생합니다. | BOOL
레벨 알람 | 알람은 모니터링되는 변수의 저장된 값에 따라 발생합니다. | SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT, BYTE, WORD, DWORD, LWORD, REAL, LREAL.

알람 표시기에서 알람을 알람 그룹별로 표시할 수 있습니다.

메모:

- 생성할 수 있는 알람 그룹의 수는 다음을 참조하십시오.
  지원되는 모델/기능
- 외부 변수 값은 스캔 속도 간격에 따라 업데이트됩니다. 외부 변수가 알람으로 설정되고 스캔 속도 간격이 너무 길면 외부 장치에 의해 알람이 생성되는 시점부터 알람 요약 개체에 알람이 표시되는 시점까지 상당한 시간이 지연될 수 있습니다. 스캔 속도에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  외부 변수 값 읽기 간격(스캔 속도) 설정
- 알람 표시기 오브젝트에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  알람 표시

## 알람 워크플로우

1. 화면 편집 소프트웨어에서 알람을 생성합니다.

   메모: 불러오기/내보내기 기능을 사용하여 Excel 또는 기타 스프레드 시트 도구를 사용하여 알람을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

   알람 내보내기 및 가져오기

2. 프로젝트를 표시기로 전송합니다.

3. 알람 표시기에서 활성 알람의 알람 정보를 확인하고 [ACK] 스위치를 터치합니다.
   알람 표시기 오브젝트의 정보가 업데이트됩니다 (확인으로 변경).

4. 모니터링된 변수값이 정상으로 돌아가면 알람 표시기 오브젝트의 정보가 업데이트됩니다 (복구로 변경).

## 저장된 알람 정보

알람이 정의된 [저장 위치] 필드에 저장됩니다.

[저장 위치] | 설명
[백업 메모리] | 데이터가 표시기의 백업 메모리에 저장됩니다 (SRAM).
[SD 카드] | 데이터가 표시기의 SD 카드에 저장됩니다.
[USB 저장소] | 데이터가 표시기의 USB 저장소에 저장됩니다.

알람이 바이너리 형식으로 저장됩니다.

[시스템 아키텍처] 를 클릭하고 [모든 알람] 를 선택하여 프로젝트 익스플로러에서 데이터를 확인할 수 있습니다.

데이터 크기 계산은 다음을 참조하십시오.

저장할 데이터 크기 계산

지정된 [최대 레코드수] 에 도달한 후 다음에서 작업 방법을 선택할 수 있습니다.

- 로깅 중지
- 이전 데이터 덮어쓰기

## 알람 상태 간 전환

[알람 동작] 속성의 설정에 따라 알람 상태가 세 가지 상태([선택적 ACK]) 또는 네 가지 상태([필수 ACK]) 간에 전환됩니다.

- 세 가지 상태([선택적 ACK]): 활성, 승인, 정상 복귀(RTN) 상태 간 전환 및 알람 승인은 선택 사항입니다.
- 네 가지 상태([필수 ACK]): 활성, 승인, 미승인, RTN(정상 복귀) 상태 간 전환입니다. 알람 승인이 반드시 먼저 있어야 정상 복귀(RTN) 상태로 들어갈 수 있습니다.

메모: [알람 동작] 속성에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

[알람 동작]