APP10101

Other Recipe operation is executing.

다른 레시피 그룹 작업을 실행 중입니다.

이전 처리가 끝난 후 작업을 실행하거나 작업 순서를 변경하십시오.

APP10110

Recipe Create operation failed.

하나의 레시피 그룹이 설정할 수 있는 최대 레시피 수를 초과하거나 해당 레시피 그룹 ID가 존재하지 않습니다.

레시피 수를 256개 이하로 설정하고 레시피 리스트박스에서 올바른 ID를 확인하십시오.

APP10120

Recipe Delete operation failed.

해당 데이터 ID가 없습니다.

레시피 리스트박스에서 올바른 ID를 확인하십시오.

APP10130

Recipe Save operation failed.

APP10140

Recipe Load operation failed.

APP10150

Recipe Send operation failed.

-

다음을 확인하고 다시 시도하십시오.
1. 레시피 리스트박스에서 해당 데이터 ID를 확인합니다.
2. 지정된 외부 장치가 올바른지 확인하고 통신 케이블의 연결 상태를 확인합니다.

APP10160

Recipe Snapshot operation failed.

APP10170

Recipe Compare operation failed.

다음을 확인하고 다시 시도하십시오.
1. 레시피 리스트박스에서 해당 데이터 ID를 확인합니다.
2. 지정된 외부 장치가 올바른지 확인하고 통신 케이블의 연결 상태를 확인합니다.
3. 데이터를 화면 편집 소프트웨어와 비교하여 데이터 가져오기에 의해 불필요한 변수가 추가되지 않았는지 확인합니다.

APP10180

Recipe Import operation failed.

다음을 확인하고 다시 시도하십시오.
1. 레시피 리스트박스에서 해당 데이터 ID를 확인합니다.
2. 가져온 파일이 외부 저장소에 있는지 또한 파일 형식이 변경되지 않았는지 확인합니다.
3. '+', '-', '=', '@', [TAB], [ENTER] 등의 문자가 항목 이름에 사용되고 있지 않은지 확인합니다.
4. 문자 수가 최대 한도를 초과하지 않았는지 확인합니다.

APP10181

Unable to import file because it was created using an incompatible version.

파일이 호환되지 않는 버전의 화면 편집 소프트웨어로 만들어졌습니다.

화면 편집 소프트웨어의 같은 버전 또는 호환되는 버전에서 내보낸 파일을 가져옵니다.

APP10190

Recipe Export operation failed.

다음을 확인하고 다시 시도하십시오.
1. 레시피 리스트박스에서 해당 데이터 ID를 확인합니다.
2. 파일이 읽기 전용이 아닌지 확인하고 외부 저장소의 연결 상태/공간을 확인합니다.

APP10201

%s: Invalid value for equipment property.

장비 속성의 'OverwriteValue'에서 지원되지 않는 값을 설정하려고 했습니다.

장비 속성의 'OverwriteValue'에서 지원되는 값을 설정합니다.

APP10507

File open error. Application cannot open the file.

복구할 백업 파일이 없습니다.

백업 파일이 있는 상태에서 복구를 실행하십시오.

APP10509

Composition error.

외부 장치의 시스템 구조가 생성된 백업 파일과 다릅니다.

시스템 구조의 조합 (CPU, 링크 I/F, 통신 방법)을 백업 파일과 일치시키십시오.

APP10511

The equipment is not connected.

디스플레이 장치와 외부 장치가 통신하고 있지 않습니다.

디스플레이 장치를 끄고 케이블과 커넥터의 배선을 확인하십시오.

APP10512

System configuration is different.

외부 장치의 모델이 생성된 백업 파일과 다릅니다. 일치시키십시오.

APP10513

Backup/Restore failed. 2 or more ChainData of Azbil is not supported.

다중 체인 백업 및 복구는 지원되지 않습니다.

단일 체인 구조에서 실행하십시오.

APP10601

External storage is not inserted.

오퍼레이션 로그 데이터를 내보내려면 외부 저장소가 필요합니다.

외부 저장소를 삽입합니다.

APP10602

External storage does not have enough free space.

오퍼레이션 로그 데이터를 내보내려면 외부 저장소에 1MB 이상의 여유 공간이 있어야 합니다.

외부 저장소의 공간이 충분한지 확인하십시오.

APP10603

Failed to export the operation log data to the external storage.

외부 저장소가 제거되었거나 제대로 삽입되지 않았습니다.
SD 카드가 쓰기 방지되었습니다.

외부 저장소가 제대로 삽입되었는지 확인하십시오.
SD 카드의 잠금을 해제하십시오.

APP10604

Number of files in the export folder have exceeded the limit.

오퍼레이션 로그 데이터를 외부 저장소로 내보낼 때 내보내기 폴더의 파일 수가 제한(최대 1,000개 파일)을 초과했습니다.

외부 저장소를 변경하십시오.
내보내기 폴더에서 파일을 제거하십시오.

APP10701

Failed to copy/paste files.

1. 외부 저장소에 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.
2. 외부 저장소가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.
3. 쓰기 필터(쓰기 방지)를 설정할 수 있는 모델을 사용하는 경우 설정을 제거하십시오.
4. 파일이 읽기 전용이 아닌지 확인하십시오.
5. 파일 관리 작업을 사용하는 경우 설정을 확인하십시오.

APP10702

Failed to cut/paste files.

APP10703

Failed to delete files.

APP10801

%s: TCP port number (%d) is used by multiple functions.
(%s = "Web Viewer / WebServer", %d = Port number)

디스플레이 장치의 TCP 포트 번호는 여러 기능으로 사용됩니다.

웹 기능 또는 PLC 드라이버의 포트 번호를 변경합니다.
서버 구성

APP10901

Unable to load content (ID %d) in [%s] on screen (ID %d). The total number of local variables on the screen and content has reached its limit.

화면과 콘텐츠의 총 지역 변수 수가 한도에 도달했습니다.

콘텐츠나 화면에 사용된 지역 변수의 수를 줄이십시오.

APP10902

Unable to load screen: ID %d. The number of local variables on the screen has reached its limit.

화면의 지역 변수 수가 한도에 도달했습니다.

화면에 사용된 지역 변수의 수를 줄이십시오.

APP10903

Unable to load content (ID: %d, %s) onto screen (ID: %d).
The number of objects on the screen and content has reached the limit.

화면과 콘텐츠의 개체 수가 한도에 도달했습니다.

콘텐츠나 화면의 개체 수를 줄이십시오.

APP10904

Unable to load screen: ID %d. The number of objects on the screen has reached its limit.

화면의 개체 수가 한도에 도달했습니다.

화면의 개체 수를 줄이십시오.

APP11001

Failed to connect to FTP server (%s).

구성된 FTP 서버 주소가 올바르지 않습니다. 예를 들면, FTP 서버가 네트워크에 연결되어 있지 않을 수 있습니다.

FTP 서버 주소를 확인합니다. 네트워크 상태를 확인합니다.

APP11002

Login to the FTP server (%s) failed.

구성된 사용자 이름과 암호가 올바르지 않습니다.

사용자 이름과 암호를 확인합니다.

APP11003

FTP connection ID is unavailable.

FTP 연결 ID가 범위를 벗어났거나 FTP 연결 ID의 서버 정보가 등록되지 않았을 수 있습니다.

FTP 연결 ID를 확인합니다.

APP11004

SSL/TLS communication with FTP server (%s) failed.

TLS 통신에 실패했습니다.

1. FTP 서버가 FTPS를 지원하는지 확인합니다.
2. FTP 서버의 TLS 버전이 디스플레이 장치의 버전과 호환되는지 확인합니다.
3. FTP 서버의 암호화 제품군이 디스플레이 장치의 버전과 호환되는지 확인합니다.
4. 통신 경로에서 SSL/TLS가 차단되지 않았는지 확인합니다.

APP11005

SSL/TLS connection with FTP server (%s) failed. The root certificate is invalid.

루트 인증서 파일이 유효하지 않습니다.

루트 인증서 파일의 내용을 확인하고 프로젝트를 다시 전송합니다.

APP11006

SSL/TLS connection with FTP server (%s) failed due to server certificate validation error.

서버 인증서 유효성 검사 오류입니다.

1. 서버 인증서가 유효 기간 내에 있는지 확인합니다.
2. 디스플레이 장치의 시스템 날짜와 시간이 올바른지 확인합니다.
3. FTP 서버의 인증서가 올바른지 확인합니다.

APP11021

Failed to download file (%s) from FTP server (%s).

지정한 파일 경로가 올바르지 않습니다. 파일이 FTP 서버에 존재하지 않습니다.

파일 경로를 확인합니다. 파일을 FTP 서버에서 확인합니다.

APP11022

Failed to download file (%s) due to communication error with FTP server (%s).

네트워크 연결이 끊어졌습니다. 예를 들면, FTP 서버가 다운되었을 수 있습니다.

네트워크와 FTP 서버의 상태를 확인합니다.

APP11023

Failed to download from FTP server (%s) due to write error in file (%s).

파일에 쓰지 못했습니다.

1. 쓰기 대상에 용량이 충분한지 확인합니다.
2. 쓰려는 파일의 경로가 올바른지 확인합니다.
3. 대상에 쓰기가 금지되어 있지는 않은지 확인합니다.

APP11031

Failed to upload file (%s) to FTP server (%s).

지정한 파일 경로가 올바르지 않습니다. 파일을 FTP 서버에 쓸 수 없습니다.

파일 경로를 확인합니다. 파일을 FTP 서버에서 쓸 수 있는지 확인합니다.

APP11032

Failed to upload file (%s) due to communication error with FTP server (%s).

APP11033

Failed to upload to FTP server (%s) due to a read file error (%s).

파일을 로드하지 못했습니다.

1. 로드하려는 파일이 존재하는지 확인합니다.
2. 로드할 파일의 경로가 올바른지 확인합니다.

APP11041

FTP connection interrupted due to exceeding limitations.

연결이 파일 한도 수를 초과하여 중단되었습니다.
파일 수가 FTP 연결에서 1,000개를 초과했습니다.

원격 파일 관리에서 대상 파일 수를 확인합니다.

APP11091

Unexpected error (Internal Error No.:%s) occurred while connecting to FTP server (%s).

FTP 통신 중 예기치 않은 오류가 발생했습니다.

FTP 서버 주소가 올바른지 확인합니다. 네트워크 상태를 확인합니다.

SYS00001

Target is write protected.

디스플레이 장치가 쓰기 방지되어 있습니다.

1. SD 카드의 잠금 스위치를 해제하십시오.
2. 쓰기 필터(쓰기 금지)를 설정할 수 있는 모델을 사용할 때는 설정을 제거하십시오.

SYS00002

Invalid path (Transfer failed. Cannot find external storage).

외부 저장소에 저장되어 있는 프로젝트 파일에 액세스할 수 없습니다.

외부 저장소의 이상 유무를 확인하고 외부 저장소에 업로드한 데이터를 디스플레이 장치에 다시 다운로드하십시오.

SYS00003

The backup file is corrupted.

프로젝트 파일을 디스플레이 장치에 다운로드하는 동안 백업 파일이 손상되었습니다.

SYS00006

Display unit model differs between the model selected in project file and the one you are using.

프로젝트 파일의 디스플레이 장치 모델을 현재 사용 중인 모델로 변경하십시오.

SYS00008

The system version (%s) is lower than current system version (%s), during the %s process.

외부 저장소의 프로젝트가 디스플레이 장치보다 더 낮은 런타임 버전을 사용하고 있습니다.

다음 해결책 중 한 가지를 사용할 수 있습니다.
1. 이더넷 또는 USB 케이블을 통해 프로젝트 파일을 다운로드하여 디스플레이 장치의 런타임 버전을 다운그레이드하십시오.
2. 동일한 런타임 버전을 가진 편집기에서 개발된 프로젝트 파일을 다운로드하십시오.

SYS00009

File (%s) is not available during the process (%s).

파일이 다른 버전의 런타임으로 만들어졌습니다.

파일의 런타임 버전이 디스플레이 장치의 버전과 같은지 확인합니다.

SYS00010

There is insufficient capacity (%s) on this product for the process (%s). Minimum requirement: %s bytes.

프로젝트 파일의 데이터 크기가 디스플레이 장치의 사용 가능한 공간을 초과합니다.

데이터 크기를 줄이십시오.

SYS00011

Restore of %s from the backup file failed during the %s process.

외부 저장소를 통해 프로젝트 파일을 디스플레이 장치로 다운로드하는 동안 데이터를 쓰지 못했습니다.

디스플레이 장치를 다시 시작하고 데이터를 다시 다운로드하십시오.

SYS00012

Extraction of %s archive failed during the %s process.

프로젝트 파일을 디스플레이 장치로 다운로드하는 동안 데이터를 쓰지 못했습니다.

SYS00014

The upload type (%s) is not supported in this version.

표시기의 시스템(런타임)이 오래되어 전송할 수 없습니다.

프로젝트 파일을 디스플레이 장치로 다시 다운로드하십시오. 런타임이 업데이트되었습니다.

SYS00015

%s archive creation failed during the %s process.

외부 저장소/하드 디스크에 여유 공간이 부족하거나 액세스할 수 없습니다.

디스크 공간이 충분하며, 읽기 전용이 아니며, 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

SYS00016

Response not received during the %s process.

USB 전송 케이블이 제대로 인식되지 않았거나 방화벽에 의해 통신이 차단되었습니다.

1. USB 전송 케이블을 사용할 때는 통신 케이블의 연결 상태/유형 및 USB 드라이버 설치 상태를 확인합니다.
2. 이더넷 케이블을 사용할 때는 PC의 방화벽 설정을 취소합니다.

SYS00017

Creation of the %s folder failed during the %s process.

1. SD 카드의 잠금 스위치를 해제하십시오.
2. 쓰기 필터(쓰기 금지)를 설정할 수 있는 모델을 사용할 때는 설정을 제거하십시오.

SYS00019

Data reception failed during the %s process.

SYS00023

Failed to load the Ethernet Transfer Certificate.

인증서에 문제가 있습니다.

디스플레이 장치를 다시 부팅합니다.

SYS00024

Failed to generate the Ethernet Transfer Certificate.

SYS00032

The runtime was restarted. An unexpected error occurred.

예기치 않은 에러가 발생했습니다.

SYS00033

Changing Date/Time requires administrator rights.

관리자 권한으로 로그인하지 않았습니다.

관리자 권한이 있는 사용자 설정으로 로그인하십시오.

SYS00034

Unable to export to the specified destination folder.

잘못된 대상 폴더이거나, 지정된 폴더에 대한 관리자 권한이 없을 수 있습니다.

올바른 대상 폴더를 입력하거나, "관리자로 실행" 옵션을 사용하여 애플리케이션을 실행하십시오.

SYS00036

The transfer operation requires administrator rights.

관리자 권한으로 설정된 사용자로 로그인합니다.
또는 SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈, PC/AT의 경우 프로그램 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 [관리자 권한으로 실행]을 선택하여 관리자 권한으로 런타임을 시작합니다.

SYS00037

The system data is invalid. Transfer the project file again using the file system transfer method.

파일 시스템 전송 방법을 사용하여 프로젝트 파일을 다시 전송하십시오.
파일 시스템에서 프로젝트 전송

SYS00038

This target is different revision. You cannot download project files to this target. Please confirm supported revisions.

SYS00050

Received a packet that is longer than expected.

이 오류의 가능한 원인으로는 프로토콜 불일치, 패킷 손상을 초래하는 네트워크 문제, 버퍼 구성 문제, 장비 결함, 악의적인 활동 등이 있습니다.

네트워크 트래픽, 관련 서버/클라이언트 MTU 구성 및 오류 로그를 검토합니다.

SYS00051

The number of connections exceeded the limit.

이 오류의 가능한 원인으로는 결함이 있는 클라이언트 응용 프로그램, 악의적인 활동 등이 있습니다.

네트워크 연결, 관련 서버/클라이언트 MTU 구성 및 오류 로그를 검토합니다.

SYS00052

Failed to load the Web Function Certificate.

하드웨어 구성 메뉴에서 SSL 인증서를 재생성합니다. 인증서를 재생성하려면 다시 부팅해야 합니다.

SYS00053

Failed to generate the Web Function Certificate.

SYS00060

Exceeded the life expectancy for flash memory. The target may not work correctly.

이 메시지는 데이터가 플래시 메모리에 기록된 횟수를 기준으로 표시됩니다.

중요한 데이터를 백업하고 사용을 중단하십시오.

SYS00061

30% - 40% of flash memory life expectancy has been consumed. Reduce the frequency of write operations to Local Storage and internal storage.

로컬 저장소와 내부 저장소에 대한 쓰기 작업 빈도를 줄이십시오.

SYS00062

Exceeded the life expectancy of flash memory. The target may not work correctly.

SYS00063

40% - 50% of flash memory life expectancy has been consumed. Reduce the frequency of write operations to Local Storage and internal storage.

SYS00064

SYS00065

50% - 60% of flash memory life expectancy has been consumed. Reduce the frequency of write operations to Local Storage and internal storage.

중요한 데이터를 백업하고 로컬 저장소와 내부 저장소에 대한 쓰기 작업 빈도를 줄이십시오.

SYS00066

SYS00067

60% - 70% of flash memory life expectancy has been consumed. Reduce the frequency of write operations to Local Storage and internal storage.

SYS00068

SYS00069

70% - 80% of flash memory life expectancy has been consumed. Back up important data and stop using it.

SYS00070

SYS00071

80% - 90% of flash memory life expectancy has been consumed. Back up important data and stop using it.

SYS00072

SYS00073

90% - 100% of flash memory life expectancy has been consumed. Back up important data and stop using it.

SYS00074

SYS00075

SYS00101

The time variable value is invalid or has reached the maximum limit due to the passage of time. The variable value is reset to %s

디스플레이 장치의 시계 데이터가 초기화되었습니다.

시계 데이터를 사용하는 기능에 대한 영향을 확인하고 디스플레이 장치의 시간을 다시 설정하십시오.

SYS00102

Failed to overwrite the file (%s).

외부 스토리지에 파일이 이미 존재하며 읽기 전용이거나 사용 중입니다.

파일이 읽기 전용인지 확인하고, 파일 이름을 확인하십시오.

SYS00201

Invalid user name or password. Type the user name and password again.

올바른 사용자 이름과 암호를 입력하십시오.

SYS01001

Duplicated IP address.

IP 주소를 변경하십시오.

SYS02001

Charge the backup battery.

충전식 배터리의 전력이 소진되었습니다.

디스플레이 장치에 전원을 공급하여 배터리를 완전히 충전하십시오. 24시간 내에 배터리가 백업 작업을 할 수 있는 레벨까지 충전됩니다. 완전히 충전할 때까지 약 120시간 (5일)이 걸립니다.

SYS02002

Replace the backup battery.
*1

백업 배터리 전원이 부족합니다.

_

SYS02003

The data in the backup memory (SRAM) has been deleted.
*1

백업 배터리의 전력이 소진되었습니다.

SYS02004

Clock data has been initialized.
*1

배터리 전력 소진으로 인해 시계 데이터가 삭제되었습니다.

SYS02005

The battery is low or replaced, or the clock has been initialized.

날짜/시간이 초기화되었거나, 배터리가 교체되었거나, 배터리 잔량이 부족할 수 있습니다.

배터리를 충전하거나 교체하고 날짜/시간을 설정하십시오.

SYS03001

Calibration data has been initialized.

보정 데이터가 누락되었거나 손상되었습니다.

필요한 경우 보정을 실행하십시오.

SYS03011

AlarmDB does not exist in %s.
(%s: SDCard/USBStorage/Internal)

- 외부 저장소가 연결되었는지 확인하십시오. 외부 저장소가 연결된 경우, 연결을 끊었다가 다시 연결하십시오.
- 프로젝트 파일을 다시 전송하십시오.

SYS03012

AlarmDefinitionDB does not exist in %s.
(%s: SDCard/USBStorage/Internal)

SYS03013

DataLoggingDB does not exist in %s.
(%s: SDCard/USBStorage/Internal)

SYS03014

RecipeDB does not exist in %s.
(%s: SDCard/USBStorage/Internal)

SYS03015

Japanese dictionary does not exist in %s.
(%s: SDCard/USBStorage/Internal)

SYS03016

OperationLogDB does not exist in %s.
(%s: SDCard/USBStorage/Internal)

SYS03017

The database is unavailable.

런타임으로 업데이트되기 때문에, 사용된 데이터베이스 서명 알고리즘이 더 이상 지원되지 않습니다.

프로젝트 파일을 다시 전송하여 데이터베이스 서명 알고리즘을 업데이트하십시오.

COM00006

%s:%s Received data has been parity error
*1

수신 데이터가 부족하여 에러가 발생했습니다. 노이즈 또는 연결 불량이 원인일 수 있습니다.

노이즈 억제 및 커넥터 삽입을 확인하십시오. 메모리-링크 방식을 사용하는 경우 호스트 측과 표시기 측의 데이터 길이/패리티 비트 설정이 동일한지 확인하십시오.

COM00007

%s:%s Received data has been framing error
*1

노이즈 억제 및 커넥터의 정상 삽입 여부를 확인하십시오.
메모리-링크 방식을 사용하는 경우 호스트 측과 디스플레이 장치 측의 데이터 길이/패리티 비트 설정이 동일한지 확인하십시오.

COM00008

%s:This machine does not have any Ethernet interface

BLUE에서 [시스템 구성]으로 이더넷 드라이버를 선택할 때 에러가 발생했지만 이더넷을 사용할 수 없는 디스플레이 장치로 프로젝트가 전송됩니다.

디스플레이 장치가 이더넷을 지원하는지 확인합니다. 지원하는 경우 BLUE 편집기의 대상 설정이 올바른지 확인합니다.

COM00009

%s:%s Cannot use the port

동일한 COM 포트에 두 개 이상의 드라이버 유형이 선택된 경우 에러가 발생합니다.

BLUE의 [시스템 구성]에서 [포트] 설정을 확인하십시오.

COM00010

%s:TCP port number (%d) is overlapped, or it is not completed to close the last TCP connection
*1

디스플레이 장치 측의 TCP 포트 번호가 겹치거나, 통신 도중 장치/PLC가 리셋되었습니다.

(1) [Driver Configuration]의 TCP 포트 번호가 [Protocol Configuration]의 TCP 포트 번호와 겹치지 않는지 확인하십시오. TCP 포트 번호가 겹치는 경우 다른 포트 번호를 할당하십시오.
(2) 디스플레이 장치를 리셋하십시오.

COM00011

%s:Connection was closed
*1

통신 도중 연결 환경에서 에러가 발생했습니다.

네트워크 환경이 정상인지 확인하십시오. PC, 표시기 및 장치/PLC 직접 연결한 다음 PING 명령을 통해 IP 주소가 인식되는지 확인하는 등의 절차를 통해 원인을 파악하십시오.

COM00012

%s:UDP port number is overlapped (%d)
*1

디스플레이 장치 측의 UDP 포트 번호가 겹치는 경우 에러가 발생합니다.

[Driver Configuration]의 UDP 포트 번호가 [Protocol Configuration]의 UDP 포트 번호와 겹치지 않는지 확인하십시오. UDP 포트 번호가 겹치는 경우 다른 포트 번호를 할당하십시오.

COM00013

%s:%s:The 9th pin has not been set to VCC (5V Power Supply).Please check your cable or connected equipment
*1

COM1의 9번째 핀은 RI 입력으로 연결됩니다. (예: 절연 유닛 (RS-232C 유형)을 사용하려면 설정)

BLUE의 [System Configuration]에서 [RI/VCC] 설정에 [RI]를 지정하십시오.

COM00014

%s:Memory link type drivers cannot be used at the same time
*1

이 에러는 메모리 링크 드라이버와 메모리 링크 유형 드라이버가 동시에 사용되는 경우에 발생합니다.

COM00033

%s:Error has been responded for initial communication command (Error Code: %d[%XH])
*1

장치/PLC가 디스플레이 장치의 통신 요청에 에러 코드를 반환합니다.

수신 에러 코드에 대한 자세한 내용은 장치/PLC 매뉴얼을 확인하십시오.

COM00034

%s:Error has been responded for device read command (Error Code: %d[%XH])
*1

장치/PLC가 디스플레이 장치의 읽기 요청에 에러 코드를 반환합니다.

에러 코드에 대한 자세한 내용은 장치/PLC 매뉴얼을 확인하십시오.

COM00035

%s:Error has been responded for device write command (Error Code: %d[%XH])
*1

장치/PLC가 디스플레이 장치의 쓰기 요청에 에러 코드를 반환합니다.

COM00036

%s:Error has been responded for device read command (Error Code: %d[%XH] There are out of range devices)
*1

장치/PLC가 디스플레이 장치 측을 통해 설정된 주소의 읽기 요청을 인식할 수 없으며 에러 코드를 반환합니다. 표시기 측의 PLC 주소 범위를 벗어나는 주소를 요청하도록 설정되었을 수 있습니다.

(1) 사용 중인 장치/PLC의 매뉴얼에서 수신 에러 코드에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
(2) 설정된 주소가 사용 중인 장치/PLC 장치 주소 범위에 속하는지 확인하십시오. 모든 화면에서 에러가 발생한 경우 알람 및 데이터 로깅(트렌드 그래프)과 같이 모든 화면에서 작동하는 기능을 통해 설정된 주소를 확인하십시오. 주소를 확인하려면 BLUE [대시보드] 보기에서 [변수]를 선택하십시오. 특정 화면에서 에러가 발생한 경우에는 해당 특정 화면에서만 작동하는 부품 및 기능의 주소를 확인하십시오.

COM00037

%s:Error has been responded for device write command (Error Code: %d[%XH] There are out of range devices)
*1

장치/PLC가 디스플레이 장치 측에서 설정된 주소의 쓰기 요청을 인식할 수 없으며 에러 코드를 반환합니다. 표시기 측의 PLC 주소 범위를 벗어나는 주소를 요청하도록 설정되었을 수 있습니다.

(1) 사용 중인 장치/PLC의 매뉴얼에서 수신 에러 코드에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
(2) 설정된 주소가 사용 중인 장치/PLC 장치 주소 범위에 속하는지 확인하십시오. 모든 화면에서 에러가 발생한 경우 알람 및 데이터 로깅(트렌드
그래프)과 같이 모든 화면에서 작동하는 기능을 통해 설정된 주소를 확인하십시오. 주소를 확인하려면 BLUE [대시보드] 보기에서 [변수]를 선택하십시오. 특정 화면에서 에러가 발생한 경우에는 해당 특정 화면에서만 작동하는 부품 및 기능의 주소를 확인하십시오.

COM00038

%s:Error has been responded for device read command (Error Code: %d[%XH] There are write only devices)
*1

장치/PLC가 디스플레이 장치 측을 통해 설정된 주소의 읽기 요청을 인식할 수 없으며 에러 코드를 반환합니다. 표시기 측 장치/PLC의 쓰기 전용 주소를 요청하도록 설정되었을 수 있습니다.

(1) 사용 중인 장치/PLC의 매뉴얼에서 수신 에러 코드에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
(2) 주소가 쓰기 전용 주소를 읽도록 설정되었는지 확인하십시오. *1
램프 및 데이터 표시기와 같이 읽기 작업을 수행하는 파트가 사용되는 경우에는 읽기 전용 주소로 설정하십시오.
*1 모든 화면에서 에러가 발생한 경우 알람 및 데이터 로깅(트렌드 그래프)과 같이 모든 화면에서 작동하는 기능을 통해 설정된 주소를 확인하십시오. 주소를 확인하려면 BLUE [대시보드] 보기에서 [변수]를 선택하십시오. 특정 화면에서 에러가 발생한 경우에는 해당 특정 화면에서만 작동하는 부품 및 기능의 주소를 확인하십시오.

COM00039

%s:Error has been responded for device write command (Error Code: %d[%XH] There are read only devices)
*1

장치/PLC가 디스플레이 장치 측에서 설정된 주소의 쓰기 요청을 인식할 수 없으며 에러 코드를 반환합니다. 표시기 측 장치/PLC의 읽기 전용 주소를 요청하도록 설정되었을 수 있습니다.

(1) 사용 중인 장치/PLC의 매뉴얼에서 수신 에러 코드에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
(2) 주소가 읽기 전용 주소에 쓰도록 설정되었는지 확인하십시오. *1
스위치 및 데이터 표시기(입력 허용) 또는 트리거 동작과 같이 읽기 작업을 수행하는 파트가 사용되는 경우에는 읽기/쓰기 주소로 설정하십시오
.*1 모든 화면에서 에러가 발생한 경우 알람 및 데이터 로깅(트렌드 그래프)과 같이 모든 화면에서 작동하는 기능을 통해 설정된 주소를 확인하십시오. 주소를 확인하려면 BLUE [대시보드] 보기에서 [변수]를 선택하십시오.
특정 화면에서 에러가 발생한 경우에는 해당 특정 화면에서만 작동하는 파트 및 기능의 주소를 확인하십시오.

COM00040

%s:Illegal response for initial communication command
*1

장치/PLC 측에서 에러가 발생했습니다.

통신 설정 또는 연결된 장치 설정이 제대로 지정되었는지 확인하십시오.

COM00041

%s:Illegal response for device read command
*1

통신 설정 및 연결된 장치 설정이 제대로 지정되었는지 확인하십시오.

COM00042

%s:Illegal response for device write command
*1

COM00043

%s:Checksum error response for initial communication command
*1

COM00044

%s:Checksum error response for device read command
*1

COM00045

%s:Checksum error response for device write command
*1

COM00049

%s:Unknown devices exist in read devices
*1

간접 주소 지정을 통해 잘못된 장치 및 주소가 생성되었습니다.

간접 주소 지정의 설정이 인식 가능한 주소 범위에 있는지 확인하십시오.

COM00050

%s:Unknown devices exist in write devices
*1

COM00051

%s:Out of range devices exist in read devices (Address:%s)
*1

데이터 표시기(문자열 표시)에서 시작 주소부터 종료 주소까지의 영역이 주소 범위 내에 있지 않습니다.

데이터 표시기(문자열 표시)와 같은 여러 주소에 적용되는 설정이 주소 범위 내에 있는지 확인하십시오. 모든 화면에서 에러가 발생한 경우 알람 및 데이터 로깅(트렌드 그래프)과 같이 모든 화면에서 작동하는 기능을 통해 설정된 주소를 확인하십시오. 주소를 확인하려면 BLUE [대시보드] 보기에서 [변수]를 선택하십시오. 특정 화면에서 에러가 발생한 경우에는 해당 특정 화면에서만 작동하는 부품 및 기능의 주소를 확인하십시오.

COM00052

%s:Out of range devices exist in write devices (Address:%s)
*1

COM00053

%s:You cannot read the write only device (Address:%s)
*1

프로토콜 드라이버가 쓰기 전용 장치의 읽기 또는 읽기 전용 장치의 쓰기를 탐지했습니다.

(1) 사용 중인 장치/PLC의 매뉴얼에서 에러 코드 수신에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.
(2) 주소가 쓰기 전용 주소를 읽도록 설정되었는지 확인하십시오. 램프 및 데이터 표시기와 같이 읽기 작업을 수행하는 부품이 사용되는 경우에는 읽기 주소를 설정하십시오.

COM00054

%s:You cannot write the read only device (Address:%s)
*1

COM00055

%s:Unknown variable address or tag name %s on the device
*1

변수의 장치 주소에서 사용된 태그가 외부 장치에 없을 때 이 에러가 나타납니다.

장치 주소에서 태그를 업데이트하십시오.

COM00056

%s:Size of %s is not consistent with PLC symbol is referring to (expected: %d bytes)
*1

변수의 장치 주소에서 사용된 태그의 크기가 외부 장치와 차이가 있을 때 이 에러가 나타납니다. 예를 들어 변수와 외부 장치 간에 STRING 크기가 서로 다른 경우를 들 수 있습니다.

(1) 변수 또는 외부 장치를 업데이트하십시오.
(2) 변수를 업데이트하고 프로젝트를 외부 장치로 다시 전송하십시오.

COM00057

%s:Type of %s is not consistent with PLC symbol is referring to
*1

변수의 장치 주소에서 사용된 태그의 데이터 타입이 외부 장치와 차이가 있을 때 이 에러가 나타납니다. 예를 들어 변수의 데이터 타입은 BYTE인데 외부 장치는 DWORD인 경우를 들 수 있습니다.

COM00065

%s:TCP connection open error (IP Address:%d.%d.%d.%d)
*1

장치/PLC의 IP 주소 및 포트 번호가 인식되지 않습니다. HUB 또는 장치/PLC의 전원이 켜지지 않았거나 케이블이 연결되지 않았기 때문일 수 있습니다.

(1) 디스플레이 장치 측과 장치/PLC 측에서 IP 주소 및 포트 번호의 설정을 확인하십시오.
(2) 네트워크 환경이 정상인지 확인하십시오. PC, 표시기 및 장치/PLC 직접 연결한 다음 PING 명령을 통해 IP 주소가 인식되는지 확인하는 등의 절차를 통해 원인을 파악하십시오.

COM00066

%s:UDP target not found (IP Address:%d.%d.%d.%d)
*1

COM00067

%s:Response timed out for initial communication command
*1

가능한 원인은 다음과 같습니다.
1. 디스플레이 장치와 PLC 사이의 통신 설정이 동일하지 않습니다.
2. 배선 연결이 잘못되었거나 연결이 느슨한 경우처럼 배선에 문제가 있습니다.
3. 장치/PLC의 선택이 잘못되었습니다.
4. 장치/PLC의 전원이 켜지지 않았거나 리셋되었습니다.

(1) 디스플레이 장치 측과 장치/PLC 측의 통신 설정이 동일한지 확인하십시오. 자세한 내용은 "장치/PLC 연결 설명서"을 참조하십시오.
(2) 배선을 다시 확인하십시오. 케이블 및 커넥터 삽입을 확인하십시오.
배선 연결에 대해서는 "장치/PLC 연결 설명서"에서 자세한 내용을 참조하십시오.
(3) BLUE의 [System Configuration]을 다시 확인하십시오.

COM00068

%s:Response timed out for device read command
*1

가능한 원인은 다음과 같습니다.
1. 디스플레이 장치와 PLC 사이의 통신 설정이 동일하지 않습니다.
2. 배선 연결이 잘못되었거나 연결이 느슨한 경우처럼 배선에 문제가 있습니다.
3. 장치/PLC의 선택이 잘못되었습니다.
4. 장치/PLC의 전원이 켜지지 않았거나 리셋되었습니다.

COM00069

%s:Response timed out for device write command
*1

COM00070

%s:The cable has been disconnected or the target has been powered off
*1

장치/PLC의 전원이 켜지지 않았거나 케이블이 연결되지 않은 등의 원인으로 명령을 전송할 수 없습니다.

(1) 대상 컴퓨터의 설정이 사용 중인 디스플레이 장치 모델과 일치하는지 확인하십시오.
(2) 장치/PLC 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
(3) 케이블 배선이 올바른지, 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

COM00071

%s:The extend unit (%s) is not implemented

확장 유닛이 인식되지 않습니다.

확장 유닛이 올바로 연결되었는지 확인하십시오.

COM00072

%s:Illegal read request because this device has been off scan

통신이 꺼진 장치/PLC로 읽기 요청을 보냈습니다.

장치/PLC 통신을 켭니다.

COM00073

%s:Illegal write request because this device has been off scan

통신이 꺼진 장치/PLC에 쓰기 요청을 보냈습니다.

COM00076

%s: Requested device address (%s) does not exist on connected equipment.
*1

연결된 기기가 요청된 장치 주소를 지원하지 않습니다.

장치/PLC 연결 설명서에서 지원되는 장치 주소를 확인하고, 화면 편집 소프트웨어에서 장치 주소를 변경하십시오.장치 주소를 변경하려면 [프로젝트
익스플로러] 창에서 [변수]로 이동하여 [모든 변수]를 클릭하십시오. 장치 주소가 지원되지 않는 변수를 찾아 [디바이스 어드레스] 필드에서 주소를 변경하십시오.

COM00084

%s:Too many requests to write. The request was ignored
*1

통신 드라이버의 처리 속도를 초과하는 시점까지 쓰기 작업이 계속되었습니다.

빠른 속도로 계속 쓰도록 설정이 지정되었는지 확인하십시오.

COM00085

%s:Too many requests to read. The request was ignored
*1

통신 드라이버의 처리 속도를 초과하는 시점까지 읽기 작업이 계속되었습니다.

빠른 속도로 계속 읽도록 설정이 지정되었는지 확인하십시오.

COM00119

File is corrupted during transfer. Download the project file again.
*1

전송하는 동안 파일이 손상되었습니다.

프로젝트 파일을 디스플레이 장치로 다시 다운로드하십시오.

COM00120

Settings are corrupted during transfer. Download the project file again.
*1

전송하는 동안 설정이 손상되었습니다.

COM00121

Unable to access a driver.
*1

(1)프로젝트 파일을 디스플레이 장치로 다시 다운로드하십시오.
(2)화면 편집기 소프트웨어를 다시 설치하십시오.

COM00128

"Equipment Name":No symbols are available or symbol mismatch
*1

CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V2 Ethernet

외부 장치에서 사용되는 기호를 등록하십시오.

CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet

COM00129

%s:[Equipment Security] does not match the PLC. Confirm the user name, password and encrypted communication.
*1

올바른 사용자 이름과 비밀번호, 암호화된 통신을 입력하십시오.

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Not implement(Robot Controller))
*1

DENSO WAVE INCORPORATED - b-CAP 프로토콜

외부 장치 유형 및 버전을 확인하십시오.

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Function abort(Robot Controller))
*1

외부 장치 프로그램을 확인하십시오.

COM00130

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Function fail(Robot Controller))
*1

COM00131

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Fatal error(Robot Controller))
*1

COM00132

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Invalid recieve packet(Robot Controller))
*1

외부 장치가 올바르지 않은 데이터가 포함된 패킷을 수신했습니다. 이 에러가 발생하면 외부 장치는 자동으로 연결을 끊습니다. 외부 장치로 전송된 패킷의 내용을 확인하십시오.

COM00133

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Invalid send packet(Robot Controller))
*1

가까운 대리점에 문의하십시오.

COM00134

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Invalid argument type(Robot Controller))
*1

COM00135

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Robot is busy(Robot Controller))
*1

작업 종료를 확인하고 PSTR을 실행합니다.

COM00136

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Invalid command(Robot Controller))
*1

COM00137

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Packet size over(Robot Controller))
*1

COM00138

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Argument size over(Robot Controller))
*1

COM00139

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Access denied(Robot Controller))
*1

PSTR에서 발생하는 경우에는 표시기의 IP 주소가 컨트롤러의 시작 권한 IP에 등록되지 않은 것입니다.

COM00140

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Illegal handle(Robot Controller))
*1

지원되는 주소 범위에 속하지 않는 주소일 수 있습니다. 장치 주소를 확인하십시오.

COM00142

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Invalid argument(Robot Controller))
*1

쓸 수 없도록 설정된 주소에 데이터를 썼습니다.

COM00143

%s:Error has been responded for initial communication command(Error Code:[0x%X] Unknown Error(Robot Controller))
*1

알 수 없는 에러. ([0x????????]가 정의되지 않음).

COM00144

%s:Shutdown... (Code:[0x%X])
*1

REBOOT 장치가 실행되었습니다.

COM00145

%s:It was not possible to execute it by out of range data
*1

DEVH, MOVE, DRAW, DRIVEEX 장치에 범위 외의 데이터를 썼습니다.

COM00146

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Not implement(Robot Controller))
*1

COM00147

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Function abort(Robot Controller))
*1

COM00148

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Function fail(Robot Controller))
*1

COM00149

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Fatal error(Robot Controller))
*1

COM00150

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Invalid recieve packet(Robot Controller))
*1

외부 장치가 올바르지 않은 데이터가 포함된 패킷을 수신했습니다. 이 에러가 발생하면
외부 장치는 자동으로 연결을 끊습니다. 외부 장치로 전송된 패킷의 내용을 확인하십시오.

COM00151

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Invalid send packet(Robot Controller))
*1

COM00152

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Invalid argument type(Robot Controller))
*1

COM00153

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Robot is busy(Robot Controller))
*1

작업이 종료되었는지 확인한 다음 PSTR을 실행하십시오.

COM00154

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Invalid command(Robot Controller))
*1

COM00155

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Packet size over(Robot Controller))
*1

COM00156

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Argument size over(Robot Controller)
*1

COM00157

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Access denied(Robot Controller))
*1

COM00158

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Illegal handle(Robot Controller))
*1

COM00160

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Invalid argument(Robot Controller))
*1

COM00161

%s:Error has been responded for device read command(Error Code:[0x%X] Unknown Error(Robot Controller))
*1

COM00162

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Not implement(Robot Controller))
*1

COM00163

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Function abort(Robot Controller))
*1

COM00164

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Function fail(Robot Controller))
*1

COM00165

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Fatal error(Robot Controller))
*1

COM00166

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Invalid recieve packet(Robot Controller))
*1

COM00167

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Invalid send packet(Robot Controller))
*1

COM00168

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Invalid argument type(Robot Controller))
*1

COM00169

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Robot is busy(Robot Controller))
*1

COM00170

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Invalid command(Robot Controller))
*1

COM00171

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Packet size over(Robot Controller))
*1

COM00172

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Argument size over(Robot Controller))
*1

COM00173

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Access denied(Robot Controller))
*1

COM00174

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Illegal handle(Robot Controller))
*1

COM00176

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Invalid argument(Robot Controller))
*1

COM00177

%s:Error has been responded for device write command(Error Code:[0x%X] Unknown Error(Robot Controller))
*1

Memory Link:Checksum does not match the data actually received(ErrorCode:%02X Destination:%s)
*1

Pro-face by Schneider Electric - 메모리 링크 SIO

보내는 문장에서 체크섬이 잘못되었습니다. 보내는 문장을 수정하십시오.

Memory Link:Undefined code has been recived(ErrorCode:%02X Destination:%s)
*1

보내는 문장의 명령이 잘못되었습니다. 보내는 문장을 수정하십시오.

Memory Link:The specified number of data elements does not match the number of data elements received(ErrorCode:%02X Destination:%s)
*1

보내는 문장의 데이터 요소 수가 잘못되었습니다. 보내는 문장을 수정하십시오.

Memory Link:The specified address in the system area is out of the permissible range(ErrorCode:%02X Destination:%s)
*1

보내는 문장의 시스템 영역 사양이 잘못되었습니다. 보내는 문장을 수정하십시오.

Memory Link:An attempt has been made to write to or read from outside the system area(ErrorCode:%02X Destination:%s)
*1

시스템 영역 범위를 초과했습니다. 보내는 문장을 수정하십시오.

Memory Link:A data block of an improper format has been received by the AGP(ErrorCode:%02X Destination:%s)
*1

보내는 문장의 형식이 잘못되었습니다. 보내는 문장을 수정하십시오.

Memory Link:The AGP has been unable to send data(ErrorCode:%02X Destination:%s)
*1

표시기가 명령을 보낼 수 없습니다. 케이블 배선을 확인하십시오

%s:PLC returned error code. ([%02d]:[%02d])
*1

Emerson Process Management - ROC Plus 시리즈 이더넷

일반 에러 코드

%s:PLC returned error code. ([%02d]Data bytes too many)
*1

데이터 바이트가 너무 많음

%s:PLC returned error code. ([%02d]Data byte too few)
*1

데이터 바이트가 너무 적음

%s:PLC returned error code. ([%02d]Invalid Parameter Range)
*1

잘못된 파라미터 범위

%s:PLC returned error code. ([%02d]Invalid Min/Max Request)
*1

잘못된 최소/최대 요청

%s:PLC returned error code. ([%02d]Invalid Time)
*1

잘못된 시간

%s:PLC returned error code. ([%02d]:[%02d]Unknown Error)
*1

알 수 없는 에러

%s:PLC returned error code. (Invalid Parameter Number (%s))
*1

잘못된 파라미터 번호

%s:PLC returned error code. (Invalid Logical/Point Number (%s))
*1

잘못된 논리/포인트 번호

%s:PLC returned error code. (Invalid Type Number (%s))
*1

잘못된 유형 번호

Emerson Process Management - ROC Plus 시리즈 SIO

%s:Error has been responded for device read command (Major:[%02XH], Minor:[%02XH])
*1

FANUC LTD. - Power Mate 시리즈

장치 읽기 명령에 에러가 응답되었습니다.

%s:Error has been responded for device write command (Major:[%02XH], Minor:[%02XH])
*1

장치 쓰기 명령에 에러가 응답되었습니다.

%s:The specified destination module number does not exist.(Error Code:[%02XH])
*1

Fuji Electric Co., Ltd. - MICREX-SX 시리즈 이더넷

존재하지 않는 CPU 번호 및 SX 번호에 액세스할 때 발생합니다. 기존 모듈을 지정하십시오.

GE Intelligent Platforms - 시리즈 90 이더넷

장치 읽기 명령에 의해 에러가 발생할 때 표시됩니다.

장치 쓰기 명령에 의해 에러가 발생할 때 표시됩니다.

%s:Unsupported devices exist in read devices
*1

외부 장치에 대해 "%W" 장치 (RX7i 제외)를 읽으려고 할 때 표시됩니다.

%s:Unsupported devices exist in write devices
*1

외부 장치에 대해 "%W" 장치 (RX7i 제외)를 쓰려고 할 때 표시됩니다.

%s:It was not possible to execute it by out of range data.

IAI Corporation - X-SEL 컨트롤러

데이터 범위를 벗어나는 데이터 쓰기가 요청되었습니다.

%s:PC2 mode is not supported.
*1

JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK Ethernet

PC2 모드가 지원되지 않습니다.

%s:%s device is not supported in PC3 Mode
*1

지정된 장치가 PC3 모드에서 지원되지 않습니다.

%s:Out of range device in PC3 Mode(Address:%s)
*1

지정된 장치 주소가 PC3 모드에서 지원되는 범위를 벗어납니다.

%s:The setting value for Watch Time Register is illegal.
*1

설정값이 올바르지 않을 수 있습니다. 장치 값을 확인하십시오.

%s:it failed in the writing mode setting.
*1

JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK SIO

연결을 확인하십시오.

%s:AGP cannot read or write when "I/O No." and "Station No." are set.
*1

Mitsubishi Electric Corporation - Q/QnA 시리즈 이더넷

"Request destination module"에 "I/O No." 및 "Station No."를 모두 설정한 다음 다른 스테이션에 액세스하면 디스플레이 장치는 다중 CPU 시스템에서만 제어 CPU에 데이터를 쓰거나 제어 CPU에서 데이터를 읽습니다.

%s:The specified CPU in the Device Address exceeded the set value of Multiple CPU System. (Address:%s)
*1

읽기 또는 쓰기에 지정된 CPU 번호 1가 존재하지 않습니다.

읽기 또는 쓰기에 지정된 CPU 번호 2가 존재하지 않습니다.

읽기 또는 쓰기에 지정된 CPU 번호 3가 존재하지 않습니다.

읽기 또는 쓰기에 지정된 CPU 번호 4가 존재하지 않습니다.

%s:The specified CPU unit could not be accessed. (Address:%s)
*1

Mitsubishi Electric Corporation - Q 시리즈 QnU CPU 이더넷

할당되지 않은 CPU 번호에 액세스할 때 나타납니다.

%s:The specified password is incorrect (Error Code:[%04XH]).
*1

Mitsubishi Electric Corporation - iQ-R/F 시리즈 이더넷

비밀번호가 올바르지 않아 잠금을 해제할 수 없습니다.

%s:Remote Password: Illegal Format.
*1

잘못된 비밀번호 형식입니다.

%s: %s is not defined on Function Code and Max Query setting
*1

Modbus Organization - Modbus SIO ASCII Master

정의된 영역 밖에서 장치를 액세스하는 경우 오류가 표시됩니다.

%s: %s can't be read because of the limitation of the Device Range setting
*1

범위가 16비트 미만인데 코일이나 개별 입력을 단어 주소로 읽는 경우 또는 범위가 1단어로 설정되어 있는데 입력 또는 대기 레지스터를 이중 단어로 액세스하는 경우 오류가 표시됩니다.

%s: %s can't be written because of the limitation of the Device Range setting
*1

범위가 16비트 미만인데 코일을 단어 주소로 쓰는 경우 또는 범위가 1단어로 설정되어 있는데 대기 레지스터를 이중 단어로 액세스하는 경우 오류가 표시됩니다.

Modbus Organization - Modbus SIO Master

Modbus Organization - Modbus TCP Master

%s:Error has been responded for device read command (Main Response:[%02XH], Sub Response:[%02XH])
*1

OMRON Corporation - CS/CJ 시리즈 이더넷

읽기 요구에 의해 에러가 발생한 경우 에러 메시지가 표시됩니다.

%s:Error has been responded for device write command (Main Response:[%02XH], Sub Response:[%02XH])
*1

쓰기 요구에 의해 에러가 발생한 경우 에러 메시지가 표시됩니다.

OMRON Corporation - CS/CJ 시리즈 HOST 링크

%s:Error has been responded for initial communication command (Encapsulation Error Code:[%08XH])
*1

OMRON Corporation - CS/CJ/NJ 시리즈 이더넷/IP

초기 통신 명령에 에러가 응답되었습니다.

%s:Error has been responded for device read command (Encapsulation Error Code:[%08XH])
*1

%s:Error has been responded for device write command (Encapsulation Error Code:[%08XH])
*1

%s:Error has been responded for initial communication command (CIP Error Code:[%02XH])
*1

%s:Error has been responded for device read command (CIP Error Code:[%02XH])
*1

%s:Error has been responded for device write command (CIP Error Code:[%02XH])
*1

%s:Error has been responded for initial communication command (General STS Code:[%02XH], Additional STS Code:[%04XH])
*1

%s:Error has been responded for device read command (General STS Code:[%02XH], Additional STS Code:[%04XH])
*1

%s:Error has been responded for device write command (General STS Code:[%02XH], Additional STS Code:[%04XH])
*1

%s:To get the tag information failed (The tag counts which failed to get:[%d])
*1

주소 가져오기 패킷에 대한 에러 응답이 외부 장치로부터 수신되었습니다. 표시기에서 액세스하려는 태그를 외부 장치에 등록합니다.

%s:Internal Error [%XH,%XH,%u]
*1

장치 내부 에러에 의해 에러가 발생할 때 표시됩니다.

COM00141

%s:Initial communication failed (CIP Error Code:[%02XH,%XH,%u])
*1

장치 초기 명령에 의해 에러가 발생할 때 표시됩니다.

%s:Device read failed (CIP Error Code:[%02XH,%XH,%u])
*1

%s:Device write failed (CIP Error Code:[%02XH,%XH,%u])
*1

%s:Initial communication failed (Error Code:[%XH,%u])
*1

%s:Device read failed (Error Code:[%XH,%u])
*1

%s:Device write failed (Error Code:[%XH,%u])
*1

%s:USB storage location not found.
*1

USB 저장소가 연결되지 않았습니다. USB 스토리지 장치를 확인하십시오.

%s:SD card access error (Error Status:[%d])
*1

SD 카드에 액세스할 수 없습니다. SD 카드를 확인하십시오. 에러 상태
1: SD 카드가 삽입되지 않았습니다.
2: 분리
3: 포맷되지 않음
4: 쓰기 방지 5: 기타

%s:Successfully generated the certificate.

OPC Foundation - OPC UA Connection

%s:Failed to generate the certificate.

1. 쓰기 대상에 용량이 충분한지 확인합니다.
2. 대상에 쓰기가 금지되어 있지는 않은지 확인합니다.
3. 런타임 응용 프로그램을 다시 설치합니다.

%s:Successfully exported the certificate.

%s:Failed to export the certificate.

1. 내보내기 대상에 충분한 용량이 있는지 확인합니다.
2. 대상에 쓰기가 금지되어 있지는 않은지 확인합니다.

%s:Error response for the read command (Error name: [%s])

OPC UA 서버 구성을 확인합니다.

%s:Error response for the write command (Error name: [%s])

%s:Communication error (Error name: [%s])

1. 네트워크 환경에 문제가 있는지 확인합니다. PC, 디스플레이 장치, 장치/PLC를 직접 연결하여 오류 원인을 찾고 PING 명령으로 IP 주소가 인식되는지 확인합니다.
2. OPC UA 서버와 OPC UA 클라이언트가 서로 같게 구성되었는지 확인합니다(포트 번호, 인증 등).

%s:Subscription error (Error name: [%s])

네트워크 환경에 문제가 있는지 확인합니다. PC, 디스플레이 장치, 장치/PLC를 직접 연결하여 오류 원인을 찾고 PING 명령으로 IP 주소가 인식되는지 확인합니다.

%s:Error has been responded for device read command (STS Response:[%02XH], EXT Response:[%02XH])
*1

Rockwell Automation, Inc. - DF1

%s:Error has been responded for device write command (STS Response:[%02XH], EXT Response:[%02XH])
*1

A Station with the same ID as the Source ID was detected(Station ID:%d)
*1

Rockwell Automation, Inc. - DH-485

중복 ID가 탐지되었습니다.

A Station with an ID greater than the Maximum ID was detected(Maximum ID:%d)
*1

잘못된 ID가 탐지되었습니다.

읽기 명령에 대해 외부 장치에서 에러 응답이 수신되었습니다.

쓰기 명령에 대해 외부 장치에서 에러 응답이 수신되었습니다.

DH-485 driver can not be used with COM1 and COM2 at the same time
*1

DH-485 드라이버를 COM1 및 COM2에 동시에 사용할 수 없습니다.

The driver(in COM%d) can not be used together with DH-485
*1

드라이버(COM%d)를 DH-485와 함께 사용할 수 없습니다.

Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

%s:Error has been responded for device read command (Error Code:[STS Code:%02XH][EXT Code:%02XH])
*1

%s:Error has been responded for device write command (Error Code:[STS Code:%02XH][EXT Code:%02XH])
*1

%s:The Input data is out of range(Address:(%s))
*1

Sanmei Electronics Co., Ltd. - Si/CutyAxis 시리즈 SIO

장치 PT, PNT의 경우 설정값이 범위를 벗어나면 에러가 표시됩니다.

%s:During servo-on, an attempt was made to execute the command [RESET] (CPU reset)
*1

서보가 켜진 상태에서 RESET 명령을 실행하면 에러가 표시됩니다.

%s:No symbols are available or symbol mismatch
*1

Schneider Electric - PacDrive

%s: The selected Device Type [Cx00] is not supported by the target.

장치 유형에서 LMC를 선택하거나 장치 유형 Cx00을 지원하는 디스플레이 장치를 변경하시기 바랍니다.

Schneider Electric - Machine Expert Network

%s: This driver is not supported by the target.

Schneider Electric - XV USB 타워 라이트

지원되는 디스플레이 장치를 사용합니다.

Mpi connection is not supported.
*1

Siemens AG - SIMATIC S7 MPI Direct

설정 환경에서 MPI 통신을 지원하지 않습니다. 장치/PLC 통신 설명서를 참조하여 MPI 통신에 사용할 수 있는 설정 환경을 확인하고 그에 따라 시스템 구성을 조정하십시오.

Illegal Highest Node
*1

최상위 MPI 주소가 잘못되었습니다. 15/31/63 또는 126 숫자로 변경하십시오.

Illegal Node address.
*1

최상위 MPI 주소를 초과하는 MPI 노드가 있습니다. 최상위 MPI 주소의 MPI 노드 번호를 수정하십시오.

Duplicate node found in MPI network.
*1

네트워크에서 중복된 MPI 노드가 탐지되었습니다. 노드 번호를 다시 할당하십시오.

Target Node Not Found (%s)
*1

요청된 표시기 노드가 토큰 링에 있지 않습니다. 대상 노드 번호가 올바르고 대상이 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오.

MPI network error.
*1

디스플레이 장치는 토큰 링이 있는지 여부를 탐지하지 않습니다. Baud Rate (전송 속도) 설정 및 케이블 등을 확인하십시오.

%s:Error has been responded for device read command (Error Code: [%X])
*1

Siemens AG - TIA 포털 이더넷

%s:Error has been responded for device write command (Error Code: [%X])
*1

%s:Invalid password. Type the password again.
*1

지정된 비밀번호가 TIA 포털 프로젝트 파일의 비밀번호와 일치하지 않습니다. 올바른 비밀번호를 설정하십시오.

%s:Password is not configured on the PLC. In [Equipment Security], remove the password.
*1

[장비 보안]에서 비밀번호를 제거합니다.

Password is configured on the PLC. In [Equipment Security], set up the corresponding password.
*1

[장비 보안]에서 해당 비밀번호를 설정합니다.

%s:Failed secure communication.

보안 설정을 확인하시기 바랍니다.

%s:Error has been responded for device read command (General status:[%02XH], Extended status:[%02XH])
*1

YASKAWA Electric Corporation - 고속 이더넷 서버

로드 명령에서 장치로부터 에러 상태가 수신되었습니다.

%s:Error has been responded for device write command (General status:[%02XH], Extended status:[%02XH])
*1

쓰기 명령에서 장치로부터 에러 상태가 수신되었습니다.

%s:PLC is busy now(Error Code:[%02XH])
*1

YASKAWA Electric Corporation - MP 확장 SIO

PLC가 "사용 중"입니다.

%s:Option module is not mounted(Error Code:[%02XH])
*1

옵션 모듈이 탑재되지 않았습니다.

%s:Module is not ready(Error Code:[%02XH])
*1

모듈이 준비되지 않았습니다.

%s:CPU is stopped(Error Code:[%02XH])
*1

CPU가 중지되었습니다.

%s:Write protected(Error Code:[%02XH])
*1

쓰기 방지되었습니다.

YASKAWA Electric Corporation - MP 이더넷/MECHATROLINK

PLC가 "사용 중&"입니다. 에러 코드는 에러 코드 리스트를 참조하십시오.

옵션 모듈이 탑재되지 않았습니다. 에러 코드는 에러 코드 리스트를 참조하십시오.

모듈이 준비되지 않았습니다. 에러 코드는 에러 코드 리스트를 참조하십시오.

CPU가 중지되었습니다. 에러 코드는 에러 코드 리스트를 참조하십시오.

쓰기 방지되었습니다. 에러 코드는 에러 코드 리스트를 참조하십시오.

%s:Error has been responded for device read command (Error Code:[%02XH,%02XH])
*1

읽기 명령에서 에러가 발생하면 에러 메시지가 표시됩니다. 에러 코드는 에러 코드 리스트를 참조하십시오.

%s:Error has been responded for device write command (Error Code:[%02XH,%02XH])
*1

쓰기 명령에서 에러가 발생하면 에러 메시지가 표시됩니다. 에러 코드는 에러 코드 리스트를 참조하십시오.

%s:Error has been responded for device read command (Error Code:[%02XH,%02XH,%02XH])
*1

%s:Error has been responded for device write command (Error Code:[%02XH,%02XH,%02XH])
*1

%s:Error has been responded for device read command (Error Code:[%02XH,%02XH,%02XH] There are out of range devices)
*1

%s:Error has been responded for device write command (Error Code:[%02XH,%02XH,%02XH] There are out of range devices)
*1