# 디스플레이 장치 관련 주의 사항

다음과 같은 주의 사항을 통해 디스플레이 장치를 안전하게 사용할 수 있습니다.

이 매뉴얼과 함께 관련 매뉴얼을 모두 읽고 디스플레이 장치의 올바른 작동 및 기능에 대해 이해하십시오.

경고
감전, 폭발 또는 아크 플래시 디스플레이 장치를 켠 상태에서 호스트 및 디스플레이 장치 통신 케이블을 연결하거나 연결을 끊지 마십시오. 디스플레이 장치에는 백업 메모리의 시계 및 데이터 백업을 위한 일회용 또는 충전식 배터리가 포함되어 있습니다. 일회용 배터리가 포함된 디스플레이 장치의 경우 배터리를 교체할 수 있습니다. 배터리 교체 방법에 대한 자세한 내용은 사용하는 디스플레이 장치의 하드웨어 매뉴얼을 참조하십시오. 충전식 배터리가 포함된 표시기의 경우 배터리를 잘못 교체하면 배터리가 폭발될 수 있으므로 교체하지 마십시오. 교체해야 하는 경우 가까운 대리점이나 Schneider Electric 고객 관리 센터에 문의하십시오. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망하거나 심각한 상해를 입거나 장비가 손상될 수 있습니다.

경고
의도하지 않은 장비 작동 장비의 손상이나 인명사고를 일으킬 수 있는 스위치를 만들지 마십시오. 디스플레이 장치, 장치 및 케이블에 문제가 발생하여 출력이 ON 또는 OFF로 유지될 경우 심각한 사고가 발생할 수 있습니다. 심각한 사고를 일으킬 수 있는 출력 신호에는 제한기와 같은 모니터링 회로를 장착해야 합니다. 중요한 작동 스위치는 디스플레이 장치 외의 다른 기기에서 처리하도록 시스템을 설계하십시오. 그러면 잘못된 출력이나 오동작으로 인한 잠재적 사고를 방지할 수 있습니다. 터치 화면에 비상정지 스위치를 만들지 마십시오. 후생노동성 (Ministry of Health, Labor and Welfare) 에 따르면 모든 산업 기계/시스템에는 수동으로 작동되는 기계식 비상 정지 스위치를 구비해야 합니다. 또한 다른 종류의 시스템의 경우 유사한 기계 스위치를 제공하여 시스템의 안전한 작동을 보장해야 합니다. 장비의 Safety 동작과 직결된 스위치를 만들지 마십시오. 비상 정지 스위치 및 이와 유사한 스위치는 별도의 하드웨어 스위치로 설치해야 합니다. 디스플레이 장치와 호스트 컨트롤러 사이의 통신 중단으로 인해 기기가 오작동하지 않도록 시스템을 설계하십시오. 그러면 발생 가능한 상해나 장비 손상을 방지할 수 있습니다. 심각한 작업자 상해, 기계 손상 또는 시스템 작동 중단을 초래할 수 있는 중대한 알람에 대한 경고 장치로 디스플레이 장치를 사용하지 마십시오. 중요 알람 표시기 및 해당하는 제어/활성화 장치는 독립 실행형 하드웨어 및 기계 인터록을 사용하여 설계해야 합니다. 기본적으로 매우 높은 수준의 안전 및 신뢰성이 요구되는 항공기 제어 장치, 항공 우주 장비, 중앙 트렁크 데이터 전송(통신) 장치, 원자력 제어 장치 또는 의료 생활 지원 장비에서는 이 디스플레이 장치를 사용하지 마십시오. 이러한 용도로 사용하지 마십시오. 표시기의 백라이트가 수명이 다한 후에도 터치 패널은 계속 활성 상태를 유지합니다. 이는 표시기의 대기 모드와는 다릅니다. 작업자가 백라이트가 수명이 다한 줄 모르고 표시기를 터치하는 경우 잠재적으로 위험한 기기 작동 에러가 발생할 수 있습니다. 따라서 상해나 장비 손상을 일으킬 수 있는 터치 패널 스위치를 만들지 마십시오. 디스플레이 장치 백라이트가 꺼진 경우 다음을 사용하여 백라이트가 수명이 다했는지 확인하십시오. (1) 디스플레이 장치가 대기 모드로 전환되도록 설정되지 않았는데도 화면이 어두운 경우 백라이트가 수명이 다한 것입니다. (2) 화면이 어두워지고 디스플레이 장치가 대기 모드로 전환되도록 설정된 경우 화면을 터치하거나 다른 입력 작업을 수행합니다. 화면이 다시 표시되지 않으면 백라이트가 수명을 다한 것입니다. 전원 장애나 디스플레이 장치 사고 발생 시 시스템의 전체 안전 무결성이 유지되도록 제어 시스템을 설계하십시오. 이렇게 하지 않으면 잘못된 출력 신호나 표시기 오동작으로 인해 사고가 발생할 수 있습니다. (1) 비상 정지, 안전 회로, 시계 방향/반시계 방향 회전과 같이 상반된 동작으로 작동되는 인터록과 위쪽, 아래쪽, 이동 및 기타 제한으로 기기 손상을 방지하는 인터록은 디스플레이 장치 외부에 설계해야 합니다. (2) 디스플레이 장치가 로직 프로그램 작업 중 감시 타이머 에러를 생성하는 경우 로직 프로그램 작업이 중지됩니다. 또한 디스플레이 장치가 감지할 수 없는 입출력 제어 영역에서 에러가 발생하는 경우 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다. 따라서 안전하지 않은 기기 움직임을 방지하려면 디스플레이 장치 외부에서 고장 안전 회로를 마련해야 합니다. 고장 안전 회로에 대해서는 "설치 주의 사항"이라는 하드웨어 설명서 섹션을 참조하십시오. (3) 외부 장치의 릴레이 또는 트랜지스터에서 문제가 발생하여 출력(코일)이 ON 또는 OFF로 유지되는 경우 중대한 사고가 일어날 수 있습니다. 이를 방지하려면 중요한 출력 신호를 모니터링하는 외부 감시 회로를 설정하십시오. 디스플레이 장치가 시작되기 전에 디스플레이 장치 I/O에 전원을 공급하는 회로를 설계합니다. I/O 장치가 켜지기 전에 디스플레이 장치 프로그램이 실행 모드로 전환되는 경우 잘못된 출력(신호) 또는 오작동으로 인해 사고가 발생할 수 있습니다. 디스플레이 장치 또는 제어 에러, 데이터 전송 에러 또는 디스플레이 장치와 연결된 장치 간 전원 장애 발생 시 시스템 안전을 보장하는 인터록 회로를 포함하여 로직 프로그램을 설계합니다. 이렇게 하지 않으면 잘못된 출력 신호나 표시기 오동작으로 인해 사고가 발생할 수 있습니다. 프로그램을 변경하거나, 과도한 힘을 가하거나, RUN, STOP 및 PAUSE 명령을 사용하기 전에 디스플레이 장치의 매뉴얼을 꼼꼼히 읽어보십시오. 작동 실수로 인해 사고나 기기 손상이 발생할 수 있습니다. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 사망하거나 심각한 상해를 입거나 장비가 손상될 수 있습니다.

알림
데이터 손실 실수로 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 데이터를 주기적으로 디스플레이 장치 및 외부 저장소에 백업하십시오. 데이터는 한 번 손실되면 복구할 수 없습니다. 외부 저장소에 액세스하는 동안 디스플레이 장치의 전원을 끄거나, 리셋하거나, 외부 저장소의 연결을 끊지 마십시오. 외부 저장소가 손상될 수 있습니다. SD 카드를 꺼낼 때는 SD 카드 액세스 램프(LED)가 꺼져 있는지 확인하십시오. SD 카드의 데이터가 손상될 수 있습니다. CFast 카드를 제거할 때는 항상 디스플레이 장치의 전원을 꺼야 합니다. CFast 카드의 데이터가 손상될 위험이 있습니다. 이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비가 손상될 수 있습니다.