# 이더넷 설정 구성

표시기에 IP 주소를 할당하여 이더넷 통신 설정을 정의할 수 있습니다. 이러한 설정은 외부 장치와의 통신에 사용되거나 프로젝트 파일 다운로드 시 사용됩니다.

메모:

- 지원되는 모델에서 전송 작업을 사용하여 이더넷 설정을 업데이트할 수 있습니다. 이더넷 설정 전송을 지원하는 모델의 경우 다음을 참조하십시오.
  대응 모델/기능 리스트
- ST6000 2nd Gen 시리즈 사용 시
  - 먼저 [포트] 필드에서 [사용]을 선택하여 이더넷 포트를 활성화합니다. [이더넷] 필드 오른쪽에 있는 [...] 줄임표를 터치하여 [포트] 필드를 표시합니다.
  - 이더넷 설정은 하드웨어 구성 화면 또는 디스플레이 장치의 [System Settings]에서 구성할 수 있습니다. 하드웨어 구성 화면에서 설정이 업데이트되면 시스템이 자동으로 다시 부팅됩니다. 설정을 [System Settings]에서 업데이트하는 경우 시스템을 수동으로 반드시 다시 부팅해야 합니다.

### IP 주소를 할당하려면,

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. [Ethernet1] 필드에서 IP 주소를 터치하여 키패드를 표시합니다.
3. IP 주소를 입력합니다.

   메모: IP 주소는 nnn.nnn.nnn.nnn 형식이어야 하며 여기서 'nnn'은 0부터 255까지의 숫자입니다.

4. [Save and Reboot] 단추를 터치합니다. 변경 사항이 저장되고 런타임 애플리케이션이 다시 시작됩니다.

### 이더넷 설정을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. [Ethernet] 필드의 오른쪽에 있는 [...] 버튼을 터치합니다.
3. [Subnet Mask] 및 [Default Gateway]와 같은 필요한 설정을 설정합니다.

   메모: 이더넷 연결을 통해 통신할 때 대상 장치의 구성에 따라 통신이 불가능할 수도 있습니다. 통신이 불가능한 경우 다음을 시도해 보십시오.

   - 이더넷 케이블을 통해 대상 장치에 직접 연결되어 있는 경우 이더넷 스위치를 사용합니다.
   - [Auto Negotiation], [Speed Setting] 및 [Duplex Setting] 설정을 대상 장치와 일치시킵니다.
4. 화면 상단에서 [Save and Reboot] 버튼을 터치합니다. 변경 사항이 저장되고 런타임 애플리케이션이 다시 시작됩니다.

### MAC 주소를 보려면,

MAC 주소를 보려면 화면 편집 소프트웨어에서 몇 가지를 준비해야 합니다.

1. 화면에서 문자열 표시기를 그려 표시기의 MAC 주소를 표시합니다.
2. 문자열 표시기를 선택하고 [속성] 창에서 [현재값] 필드의 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭하여 목록을 표시합니다. [대상]을 선택합니다.
3. [표시기 오브젝트 속성 선택기] 대화 상자에서 문자열 표시 개체에 표시할 대상 속성을 선택합니다: Ethernet1.MACAddress 또는 Ethernet2.MACAddress.
4. [방향]을 [단방향]으로 설정하고 [확인]을 클릭합니다.
5. [속성] 창에서 [입력 모드 사용] 확인란의 선택을 취소합니다.

### 현재 IP 주소 및 서브넷 마스크를 확인하려면:

화면 편집 소프트웨어에서 몇 가지 준비를 하여야 합니다.

1. 화면에 디스플레이 장치의 IP 주소와 서브넷 마스크를 표시할 주소 표시 부분을 그립니다.
2. 주소 표시 부분을 선택하고 [속성] 창에서 [현재값] 필드 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭합니다. 표시된 목록에서 [대상]을 선택합니다.
3. [표시기 오브젝트 속성 선택기] 대화 상자에서 주소 표시 부분에 표시할 대상 속성을 선택합니다: Ethernet1.IPv4Address, Ethernet2.IPv4Address, Ethernet1.IPv4SubnetMask 또는 Ethernet2.IPv4SubnetMask.
4. [방향]을 [단방향]으로 설정한 다음 [확인]을 클릭합니다.
5. [속성] 창에서 [입력 모드 사용] 확인란의 선택을 취소합니다.