# 이미지 표시기 정보

이미지 표시기를 사용하여 이미지를 보고 변경합니다.

## 이미지 파일 형식

표시기에서는 .png 형식만 지원됩니다.

화면 편집 소프트웨어에서 표시기의 내부 메모리에 다른 이미지 형식 (.jpg, .bmp 및 .gif) 을 들여오면 이미지 파일이 표시기에서 .png 형식으로 자동 변환됩니다.

화면 편집 소프트웨어에서 다른 형식의 이미지 파일을 외부 저장소에 저장하고 표시기에 수동으로 연결하면 이미지 파일이 표시기에서 .png 형식으로 변환되지 않습니다.

## 이미지 파일 저장소 위치

### 내부 메모리 사용 시

[Internal] 에서 을 선택합니다.

표시하고자 하는 컴퓨터에 있는 이미지 파일의 경로를 [PC의 데이터 폴더] 필드에 입력합니다. 프로젝트 파일이 전송되면 [PC의 데이터 폴더] 경로에 있는 이미지 파일이 디스플레이 장치의 내부 메모리에 있는 [대상 폴더] 경로로 전송됩니다.

메모:

- 내부 메모리를 사용할 때 이미지 파일을 교체 또는 추가할 수 있습니다.

- 시뮬레이션 시 이미지 표시기 오브젝트가 [PC의 데이터 폴더] 의 이미지 파일을 참조합니다.

- 동일한 이미지 파일이 대상 폴더에 존재하면 파일을 덮어씁니다.

### [SD 카드] 또는 [USB 저장소]를 사용할 때

[저장 위치]에서 [SD 카드] 또는 [USB 저장소]를 선택합니다.

이미지 파일을 [대상 폴더] 에 입력된 경로에 저장합니다.

#### SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용하는 경우

이미지 파일을 [대상 폴더] 및 [저장 위치 폴더(SD 카드)] 또는 [저장 위치 폴더(USB 저장소)] 경로에 저장합니다.

[저장 위치 폴더(SD 카드)] 및 [저장 위치 폴더(USB 저장소)] 는 [시스템 아키텍처] ➞ [Target01] ➞ [펑션] 탭 ➞ [옵션] 하위 탭 ➞ [기본 설정] 에 있습니다.

### [로컬 저장소]를 사용할 때

[저장 위치]에서 [로컬 저장소]를 선택합니다.

이미지 파일을 [대상 폴더]에 지정된 경로에 저장합니다.

메모:

- [로컬 저장소]는 ST6000 시리즈나 ST6000 2nd Gen 시리즈, STM6000 시리즈에서만 사용할 수 있습니다.

- [파일 관리] 작업을 사용하여 이미지 파일을 로컬 저장소로 복사합니다.
  파일 관리

## 이미지의 순서 표시

이미지 표시기 오브젝트에 표시된 이미지의 순서는 각 이미지 파일 이름의 첫 번째 문자의 순서에 따라 정렬됩니다.

이미지 파일 이름의 첫 번째 문자가 다른 이미지 파일 이름과 같으면 이미지의 표시 순서는 파일 이름의 두 번째 또는 그 다음 문자를 기준으로 정렬됩니다.

### 예

001.png ➞ 002.png ➞ 003.png ➞ 010.png ➞ 100.png ➞ 11.png ➞ 12.png 등

## 그림 파일 업데이트

이미지 파일을 그림 표시 개체의 [저장 위치] 대상 폴더에서 업데이트하더라도, 그림 표시 개체에 표시되는 이미지는 업데이트되지 않습니다. 표시되는 이미지를 업데이트하려면 다음을 수행하여 해당 이미지 파일을 대상 폴더에서 다시 로드하십시오.

- 화면 또는 콘텐츠 전환 같이 그림 표시 개체가 표시되는 화면/콘텐츠를 변경합니다.
- 그림 표시 개체에 참조된 USB 메모리나 SD 카드를 삽입합니다.
- 그림 표시 [업데이트] 작업을 실행합니다.