# 속성 (Target01)

디스플레이 장치의 세부 사항을 시스템 아키텍처에서 구성할 수 있습니다.

1. 프로젝트 익스플로러 창에서 [시스템 아키텍처]로 이동한 후 [Target01]을 클릭합니다.
2. 속성 창에서 다음 속성을 설정합니다.

숨기기표시

1. [펑션] - [기본]
2. [펑션] - [옵션]
3. [고급] - [설정]
4. [고급] - [데이터 액세스]

## [펑션] - [기본]

[시리즈]
[시리즈] 옆에 있는 아이콘을 클릭하여 표시기 시리즈를 선택합니다.
[시리즈] | 표시기의 시리즈를 선택합니다.
[단위] | 표시기 모델을 선택합니다.
[해상도] | 해상도를 선택합니다.
[방향] | 디스플레이 장치 설치 방법을 [가로 방향]이나 [세로 방향]으로 선택합니다. 메모: [방향]이 [세로 방향]으로 설정된 GP4100 시리즈를 사용하는 경우, 설치 시 디스플레이 장치를 시계 방향으로 90° 돌리십시오. [방향]이 [세로 방향]으로 설정된 다른 디스플레이 장치를 사용하는 경우, 설치 시 시계 반대 방향으로 90° 돌리십시오. [방향] 이 [세로 방향] 으로 설정된 경우, SP5000 시리즈 Open Box나 IPC 시리즈 또는 PC/AT 디스플레이 장치에서 Windows 디스플레이 설정도 설정해야 합니다. [방향 표시] 를 설정하여 프로젝트를 전송하기 전에 프로젝트의 방향과 일치하게 합니다.

[이더넷 1] / [이더넷 2]
(SP5000 시리즈 Power Box, SP5000X 시리즈, ST6000 시리즈, ST6000 2nd Gen 시리즈, STM6000 시리즈, GP-4100 시리즈의 이더넷 지원 모델)

[이더넷 재설정]
전송하는 동안 표시기에서 이더넷 설정을 재구성하려면 이 체크 상자를 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 아래의 다양한 이더넷 구성 속성을 사용할 수 있습니다.

메모: 파일 시스템을 사용하여 프로젝트 파일을 전송할 때는 [파일 시스템 다운로드를 위해 런타임 데이터 유지]의 디스플레이 장치에서 [이더넷 설정]을 해제합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

전송 후 런타임 데이터 유지

[이더넷 포트 활성화]
이 속성은 ST6000 2nd Gen 시리즈에서 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하여 이더넷 포트를 활성화하십시오. 비활성화하면 다음 이더넷 속성을 사용할 수 없게 됩니다.

[DHCP 설정]
DHCP를 사용하여 이더넷 설정을 구성하려면 이 체크 상자를 선택합니다.

[IP 주소]
DHCP 설정 체크 상자가 지워지면 표시기의 새 IP 주소를 구성합니다.

[서브넷 마스크]
DHCP 설정 체크 상자가 지워지면 표시기의 새 서브넷 마스크를 구성합니다.

[기본 게이트웨이]
DHCP 설정 체크 상자가 지워지면 표시기의 새 게이트웨이를 구성합니다.

[DNS 설정]
표시기에서 DNS 설정을 구성하려면 이 체크 상자를 선택합니다.

[DNS 서버 IP 주소]
[DNS 설정] 체크 상자가 선택된 경우 [DNS 서버 IP 주소]를 설정하십시오.

[자동 설정]
통신 효율성을 극대화하려면 이 체크 상자를 선택합니다. 통신 파라미터를 스스로 정의하려면 이 체크 상자를 선택합니다.

[속도 설정]
[자동 설정] 확인란이 선택 최소된 경우, 통신 속도로 [10M] 또는 [100M]을 선택하십시오.

[전이중 설정]
[자동 설정] 체크 상자가 지워진 경우 [전이중] 또는 [반이중]을 선택하십시오.

[전송 방법]

[종류]
전송 유형을 선택합니다.
IPsec에서 이더넷을 통해 프로젝트를 전송하는 중 USB 케이블을 통해 프로젝트 전송 파일 시스템을 통해 프로젝트 전송 이더넷을 통해 프로젝트 전송

[IP 주소]
표시기의 IP 주소를 설정합니다.

[경로]
전송의 종류가 [파일 시스템]일 때, 프로젝트 파일이 저장되어 있는 폴더를 선택합니다.

[보안 설정]
보안 설정을 사용할 수 있습니다.

[보안 레벨]
전송에 필요한 보안 레벨을 설정합니다.

[기본 설정]

[배색 ID]
프로젝트 테마의 색상을 표시합니다. 이 속성에 프로젝트 테마의 색상을 변경할 변수를 할당할 수 있습니다.
메모: 프로젝트 테마 색상을 변경하려면 [도구 모음] 로 이동하여 [색상 그룹] 에서 테마 색상을 선택합니다.

[초기 화면 ID]
런타임이 시작된 후 처음 표시되는 화면을 선택합니다.

[화면 ID]
현재 화면의 ID를 저장합니다.

## [펑션] - [옵션]

[내보내기]

[파일 형식]
파일 형식을 선택합니다.
메모: [파일 형식] 이 .txt 및 .csv 형식을 지원합니다.

[필드 구분 기호]
원하는 구분 기호 형식을 선택합니다.
메모: [필드 구분 기호] 는 탭, 마침표 및 쉼표 구분 기호 형식을 지원합니다.

[파일 이름]
선택한 형식은 알람, 작업 로그, 로깅 등 모든 데이터 내보내기 기능에 적용됩니다.

[날짜 형식]
변수, 작업 로그, 언어 표 같은 기능의 내보낸 파일 이름에 사용할 날짜 형식을 선택합니다. [mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss]: 08/15/2017 (화) 14:35:23 [yy/mm/dd PP ii:nn]: 17/08/15 PM 05:23 [yyyy/mm/dd]: 2017/08/15 [yy/m/d]: 17/8/22 [mm/dd/yyyy]: 08/15/2017 [mm/dd/yy]: 08/15/17 [dd/mm/yyyy]: 15/08/2017 [dd/mm/yy]: 15/08/17 [mm/dd]: 08/15 [dd/mm]: 15/08
메모: 텍스트 문자열을 편집하여도 형식을 사용자 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 형식은 다음을 참조하십시오. 문자열을 큰따옴표로 묶으면 그 문자열이 파일 이름에서 생략된다는 점을 주의하십시오. 예: [m/d "YY"]: 8/15 날짜 및 시간

[시간 형식]
변수, 작업 로그, 언어 표 같은 기능의 내보낸 파일 이름에 사용할 시간 형식을 선택합니다. [hh:nn]: 14:55 [hh:nn:ss]: 14:55:23 [PP ii:nn]: PM 05:23 [pp ii:nn:ss]: am 11:55:36 [ii:nn pp]: 05:23 pm [ii:nn:ss PP]: 05:23:45 AM
메모: 텍스트 문자열을 편집하여도 형식을 사용자 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 형식은 다음을 참조하십시오. 문자열을 큰따옴표로 묶으면 그 문자열이 파일 이름에서 생략된다는 점을 주의하십시오. 예: [pp i:n":s"]: pm 2:55 날짜 및 시간

[컨텐츠]
선택한 형식은 알람, 작업 로그, 로깅, 레시피, 변수, 언어 표 등 모든 데이터 내보내기 기능에 적용됩니다.

[날짜 형식]
파일에서 내보낸 데이터에 사용할 날짜 형식을 선택합니다. [mm/dd/yyyy (ddd) hh:nn:ss]: 08/15/2017 (화) 14:35:23 [yy/mm/dd PP ii:nn]: 17/08/15 PM 05:23 [yyyy/mm/dd]: 2017/08/15 [yy/m/d]: 17/8/22 [mm/dd/yyyy]: 08/15/2017 [mm/dd/yy]: 08/15/17 [dd/mm/yyyy]: 15/08/2017 [dd/mm/yy]: 15/08/17 [mm/dd]: 08/15 [dd/mm]: 15/08
메모: 날짜 형식에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 날짜 및 시간

[시간 형식]
파일에서 내보낸 데이터에 사용할 시간 형식을 선택합니다. [hh:nn]: 14:55 [hh:nn:ss]: 14:55:23 [PP ii:nn]: PM 05:23 [pp ii:nn:ss]: am 11:55:36 [ii:nn pp]: 05:23 pm [ii:nn:ss PP]: 05:23:45 AM
메모: 시간 형식에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 날짜 및 시간

[기동 화면]
[기동 화면 이미지] 및 [기동 시 진행 상황 바 표시] 을 설정할 수 있게 합니다.

[기본 설정]

[사용자 언어 ID]
프로젝트의 언어 ID를 설정합니다. 언어 및 관련 ID 목록에 대한 언어 테이블 편집기를 참조하십시오.

[제스처 스위치]
스크롤 또는 축소/확대용으로 제스처 스위치를 화면에 표시할 수 있습니다.

[저장 위치 폴더(SD 카드)]
이 속성은 SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용할 경우 사용할 수 있습니다. SD 카드에서 저장할 폴더를 지정하거나 또는 대안으로서 사용할 폴더의 전체 경로를 지정합니다. (예: C:\SDCard, D:\) Windows Embedded 시스템을 사용하는 경우 운영 체제와 함께 설치된 드라이브에 쓰기 필터(쓰기 방지)를 설정할 수 있습니다. 쓰기 필터 설정을 사용으로 설정한 경우 쓰기 필터를 설정하지 않은 드라이브 경로를 지정합니다.
메모: SD 카드를 지원하는 모델에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 지원되는 모델/기능

[저장 위치 폴더(USB 저장소)]
이 속성은 SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용할 경우 사용할 수 있습니다. 저장할 USB 저장소(USB 메모리 등)의 폴더를 지정하거나 또는 대안으로서 사용할 폴더의 전체 경로를 지정합니다. (예: C:\USBStorage, D:\) Windows Embedded 시스템을 사용하는 경우 운영 체제와 함께 설치된 드라이브에 쓰기 필터(쓰기 방지)를 설정할 수 있습니다. 쓰기 필터 설정을 사용으로 설정한 경우 쓰기 필터를 설정하지 않은 드라이브 경로를 지정합니다.
메모: USB 저장소를 지원하는 모델에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 지원되는 모델/기능

[하드웨어 설정 표시]
터치 제스처를 사용하여 하드웨어 설정 화면을 열 수 있게 합니다.
하드웨어 설정 정보 메모: 이 설정이 사용되지 않도록 설정된 경우에는 표시기 설정을 보고 편집하기 위해 하드웨어 설정 파트를 그립니다. 그러나 하드웨어 설정 파트가 이더넷 전송의 사용을 방해할 수 있습니다. 이 설정은 터치 제스처를 사용하여 하드웨어 설정 화면을 표시할 때 적용됩니다. 이 설정은 화면의 하드웨어 설정 오브젝트에 적용되지 않습니다.

[보안 레벨]
터치 제스처로 하드웨어 설정 화면을 표시하는 데 필요한 보안 레벨을 지정합니다. 하드웨어 설정 화면을 표시하려면 이 필드에 설정된 보안 레벨 이상의 레벨로 로그인해야 합니다.
하드웨어 설정 정보 메모: 프로젝트 익스플로러 창에서 [보안] 으로 이동하여 [설정] 을 클릭합니다. 이어지는 속성 창에서 [유효] 체크 상자가 지워지면 이 필드에 설정된 [보안 레벨] 이 사용되지 않습니다. 이 설정은 터치 제스처를 사용하여 하드웨어 설정 화면을 표시할 때 적용됩니다. 이 설정은 화면의 하드웨어 설정 오브젝트에 적용되지 않습니다.

[그리기 모드]
화면/콘텐츠가 바뀔 때 디스플레이 변경 타이밍을 설정합니다.
[화면 우선] 화면/콘텐츠 변경 후, 대상 외부 변수와 장치 주소로 통신을 설정하는 것을 기다리지 않고 변경 대상이 표시됩니다. 변경 대상 스크립트는 통신이 설정된 후 실행됩니다. [통신 우선] 화면/콘텐츠 변경 후, 통신이 변경 대상 내 외부 변수와 장치 주소에 대하여 설정된 후에만 변경 대상이 표시됩니다. 변경 대상 스크립트는 통신이 설정된 후 실행됩니다. 메모: 화면이나 콘텐츠 변경 시 표시 전환에 관한 내용은 다음을 참조하십시오. 화면 또는 콘텐츠 변경 후 전환

## [고급] - [설정]

[기본 설정]

[디버그 모드]
스크립트 편집기에서 디버그 표시 블록을 사용하도록 설정합니다.
디버그 표시

[디버그 메시지 글꼴 종류]
디버그 메시지의 글꼴 종류를 선택합니다.

[파일 시스템 다운로드를 위해 런타임 데이터 유지]

[확인 대화 상자]
선택할 경우 표시기의 사용자 관리 또는 이더넷 설정을 유지할 수 없게 되어 덮어 써야 할 때 이를 확인하는 메시지 상자가 표시됩니다.
메모:[확인 대화 상자] 체크 상자가 지워지면 사용자 관리 또는 이더넷 설정에 대한 변경 사항을 유지하도록 선택한다 해도 어떠한 이유에서든 파일 시스템 전송 중에 이런 설정을 유지할 수 없으면 아무런 경고 없이 설정을 덮어 쓸 수 있습니다.

[사용자 관리]
이 설정을 사용하는 프로젝트 파일이 디스플레이 장치로 전송되면 디스플레이 장치에 있는 사용자 정보와 암호가 후속 파일 시스템 전송에서 보존됩니다.
메모: 이 설정은 디스플레이 장치에서도 편집할 수 있습니다.

[이더넷 설정]
이 설정을 사용하는 프로젝트 파일이 디스플레이 장치로 전송되면 디스플레이 장치에 있는 이더넷 설정이 후속 파일 시스템 전송에서 보존됩니다.
메모: 이 설정은 디스플레이 장치에서도 편집할 수 있습니다.

[이더넷 전송 항시 허가]
이 설정이 사용되지 않도록 설정된 경우에는 하드웨어 설정 화면에서 프로젝트 전송 대기를 설정하고 전송을 실행합니다. (권장)
중요: 애플리케이션을 디버그할 때처럼 자주 전송해야 할 때 이 설정을 사용하도록 설정하면 하드웨어 설정을 입력할 필요가 없고 항상 이더넷 다운로드를 활성화할 수 있습니다. 이 설정을 사용하도록 설정하면 이더넷 전송을 위해 디스플레이 장치가 항상 열려 있으므로 보안 위험이 증가합니다. 이 설정은 사용되지 않도록 설정하는 것이 좋습니다.

[전송 화면 설명]
이 설정을 활성화하면 화면과 콘텐츠의 [설명] 속성 텍스트가 디스플레이 장치로 전송됩니다. 기본 설정은 사용 안 함입니다.

[입력 언어]
입력 언어를 구성합니다. 이 속성은 대상 [시리즈]가 [IPC 또는 PC/AT]가 아닌 경우에 표시됩니다.

[일본어]
디스플레이 장치에서 일본어 입력을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다.

[저장 위치]
일본어 입력에 사용되는 IME의 저장소 위치를 선택합니다.

[창 설정]
창 설정을 구성합니다. 이 속성은 대상 [시리즈]가 [IPC 또는 PC/AT]인 경우에 표시됩니다.

[부팅 모드]
시작할 때 윈도우 화면의 크기를 선택합니다.
메모: 전체 화면 모드를 선택하면 창 화면 크기가 실제 해상도와 동일하지 않고 해상도가 [펑션] 탭 - [기본] 탭에서 선택한 [시리즈] 에 따라 설정됩니다.

[창 너비] / [창 높이]
창 화면의 너비와 높이를 설정합니다.
메모: 선택된 해상도보다 높은 값을 설정할 경우 창 화면의 크기는 해상도 크기와 동일하게 유지됩니다.

[표시 위치]
윈도우 화면의 표시 위치를 선택합니다.
메모: 이중 모니터 동작: [가운데] 를 선택하는 경우 윈도우 화면의 위치는 기본 모니터의 중앙입니다. [왼쪽 위]을 선택하면 창 화면이 주 모니터의 맨 위 왼쪽 모서리에 위치합니다. [이전 위치]을 선택하면 창 화면의 위치가 이전 위치와 같습니다. [사용자 지정]을 선택할 때 모니터의 해상도가 Full HD 미만이면 창 화면의 위치를 보조 모니터에서 지정할 수 있습니다. 그러나 허용되는 좌표는 0~1920입니다. 음수 값은 지정할 수 없습니다.

[X 위치] / [Y 위치]
창 화면의 X / Y 축 위치를 설정합니다.

## [고급] - [데이터 액세스]

[OPC UA 서버]

[사용]
OPC/UA 서버를 사용할 수 있도록 설정합니다.

[전송 프로토콜]
전송 프로토콜을 선택합니다.

[포트 번호]
데이터 통신용 포트 번호를 설정합니다.

[데이터 형식]
데이터 형식을 선택합니다.

[보안 정책]
필요한 [보안 정책] 를 선택합니다. OPC UA 서버와 보안 없이 통신하기 위해 [보안 없음] 를 선택할 수 있습니다. 보안 정책을 설정하는 것이 좋습니다. 다음 보안 정책이 지원됩니다. 보안 없음 Aes256Sha256RsaPssSignAndEncrypt Aes256Sha256RsaPssSign Aes128Sha256RsaOaepSignAndEncrypt Aes128Sha256RsaOaepSign Basic256Sha256SignAndEncrypt Basic256Sha256Sign Basic256SignAndEncrypt Basic256Sign Basic128Rsa15SignAndEncrypt Basic128Rsa15Sign

[신뢰할 수 있는 인증서] / [인증서 발행자]
다음에서 원하는 옵션을 선택하여 [인증서 수]와 [CRL 수] 을 설정합니다. [신뢰할 수 있는 인증서]: 자체 서명 또는 CA 인증서를 확인하는 데 사용합니다. [인증서 발행자]: CA 체인으로 CA 인증서를 확인하는 데 사용합니다.
[인증서 수] | [인증서 수]를 설정하고 [인증서 파일 경로]에서 인증 파일을 선택합니다. [보안 정책] 에서 보안 없음이 선택된 경우에는 [인증서 수] 을 설정할 필요가 없습니다. 메모: 인증 파일의 최대 수는 100입니다. [신뢰할 수 있는 인증서] 또는 [인증서 파일 경로] 의 다른 [인증서 발행자] 에서 이미 사용되는 파일은 사용할 수 없습니다. 파일 이름이 달라도 콘텐츠가 같은 파일은 사용할 수 없습니다.
[CRL 수] | [CRL 수] 을 설정하고 [인증서 파일 경로] 에서 CRL (인증서 해지 목록) 을 선택합니다. 메모: CRL 파일의 수는 인증 파일의 수와 같거나 작습니다. [신뢰할 수 있는 인증서] 또는 [인증서 파일 경로] 의 다른 [인증서 발행자] 에서 이미 사용되는 파일은 사용할 수 없습니다. 파일 이름이 달라도 콘텐츠가 같은 파일은 사용할 수 없습니다.

[보안 설정]
OPC UA의 사용자 액세스 레벨에 따라 사용자를 제한하는 경우 [유효] 을 선택하여 보안 레벨을 설정합니다.
사용자 액세스 레벨은 다음과 같습니다.
사용자 액세스 레벨 | 설명
[참조 보안 레벨] | 사용자는 서버 속성과 변수 이름을 볼 수 있습니다.
[읽기 보안 레벨] | 사용자는 찾아보기 레벨 권한이 있어 변수값을 볼 수 있습니다.
[읽기/쓰기 보안 레벨] | 사용자는 변수값 읽기/쓰기를 할 수 있습니다. 여기에는 읽기 레벨 권한이 포함되어 있습니다.
메모: [보안 설정]을 [사용]으로 설정하면 통신 중 사용자 인증이 이루어집니다. 사용자 인증용 암호화에 [보안 정책]에 구성된 보안 정책이 사용됩니다. 그러나 [보안 없음]을 선택하더라도 Basic256Sha256이 사용됩니다. 따라서 보안 없이 통신할 때는 Basic256Sha256을 지원하는 OPC UA 클라이언트를 사용하십시오.

[노드 ID 이름 지정 동작]
OPC UA 서버가 네트워크의 외부 장치와 공유하는 변수의 이름 지정 형식을 선택합니다. [표준]: (기본값) OPC UA 명명 규칙과 일치하는 명명 형식입니다. [호환]: 화면 편집 소프트웨어 3.3 서비스 팩 1 이하와 호환되는 명명 형식입니다. 메모: 바인딩이나 스크립트를 사용하여 이 속성의 값을 동적으로 변경할 수 없습니다.
변수명 | 노드 ID 이름 지정 형식
[호환] 버전 3.3 서비스 팩 1 이하 | [표준] 버전 3.4 이상
Var1[0] | Target01.Var1.Var1[0] | Target01.Var1[0]
Var1[1.1] | Target01.Var1.Var1[1.1] | Target01.Var1[1.1]
Var2.BOOL1 | Target01.Var2.Var2.BOOL1 | Target01.Var2.BOOL1
Folder1.Var1[0] | Target01.Folder1.Var1.Folder1.Var1[0] | Target01.Folder1.Var1[0]
[노드 ID 이름 지정 동작]을 변경하면 네트워크의 다른 장치에서 참조가 더는 작동하지 않을 수 있습니다.

[저장 위치]/[대상 폴더]
OPC UA 클라이언트의 사전 등록에 사용되는 OPC UA 서버 인증서의 내보내기 대상을 설정합니다. [저장 위치]: 외부 저장소나 로컬 저장소 중 하나를 내보내기 대상으로 선택합니다. [대상 폴더]: 내보내기 대상 경로에 최대 256자까지 지정합니다. 경로에는 다음 특수 문자를 제외하고 단일 바이트나 멀티 바이트 문자를 사용합니다. * ? " < > | 메모: OPC UA 서버 인증서는 하드웨어 구성 화면에서 내보내집니다. 하드웨어 구성 화면에서 [OPC UA Server]를 열고 [Certificate: Export Certificate] 필드에서 [Export] 버튼을 터치합니다. OPC UA 서버 인증서가 만료되거나 다른 이유로 다시 생성해야 하면 [Regenerate Certificate] 필드에서 [Generate and Reboot] 버튼을 터치합니다. 인증서가 재생성되면 이전에 내보낸 OPC UA 서버 인증서는 무효가 됩니다.

[웹 기능 설정]

[웹 서버 사용]
웹 서버를 사용하려면 선택합니다.

[웹 서버 설정]

[보안 설정]
웹 서버의 사용자 액세스 레벨에 따라 사용자를 제한하는 경우 [보안 설정] 사용을 선택하여 보안 레벨을 설정합니다.

[읽기 보안 레벨]
사용자는 서버 속성, 변수 이름, 변수값, 시스템 에러 및 알람을 볼 수 있습니다.

[Web Viewer 사용]
Web Viewer를 사용하려면 선택합니다. Web Viewer는 Web Viewer 서버(디스플레이 장치)에서 웹 브라우저에서 실행되는 Web Viewer 클라이언트로 화면 정보를 전달하는 데 사용할 수 있는 기능입니다.
설정은 이 기능을 지원하는 모델로만 가능합니다. 메모: 이 기능을 지원하는 모델에 관한 정보는 다음을 참조하십시오. 지원되는 모델/기능

[Web Viewer 설정]

[보안 설정]
Web Viewer 클라이언트를 위한 로그인 화면을 설정하려면 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 로그인 화면의 동작을 지정할 수 있는 필드를 사용할 수 있습니다.
메모: 로그인 페이지 구성에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 로그인 페이지 사용자 지정

[시도 횟수]
서버가 잠기기 전에 지정된 시간 기간(시도 기간) 안에 클라이언트에서 실패하는 로그인 시도 횟수를 설정합니다. 값 범위 설정: 1 - 10

[시도 기간(초)]
클라이언트에서 지정된 로그인을 시도하다 실패하는 횟수(시도 횟수)가 되면 서버가 잠기는 시간 기간을 초로 설정합니다. 값 범위 설정: 1 - 600

[록아웃 시간(초)]
클라이언트에서 로그인 시도 실패로 서버가 잠긴 후 잠금이 해제될 때까지 시간 분량을 초로 설정합니다. 값 범위 설정: 1 - 600

[페이지 레이아웃]

[머리글 그림 표시 유형]
[머리글 그림] 속성에서 선택한 이미지나 기본 이미지([머리글 그림] 속성에 설정된 이미지가 없음)를 표시하려면 확인란을 선택합니다.

[머리글 그림]
줄임표 [...]을 클릭하고 Web Viewer 로그인 페이지의 머리글에 표시할 .png 이미지 파일을 선택합니다. 이미지는 1MB 미만이어야 합니다. 이미지를 삽입하면 가로 세로 비율(너비와 높이 사이의 비율)이 머리글에 맞게 유지됩니다. 이미지를 선택하지 않으면 머리글에서 기본 그래픽을 사용합니다.

[노드 이름]
Web Viewer 로그인 페이지에 표시할 서버 이름을 입력합니다. 노드 이름이 머리글의 맨 아래에 나타납니다.
로그인 페이지에서 해당 영역을 축소하려면 [노드 이름]을 비워 둡니다. 노드 이름은 웹 브라우저 제목 표시줄의 일부로도 사용됩니다.

[제목]
Web Viewer 로그인 페이지에 표시할 제목을 입력합니다.
로그인 페이지에서 해당 영역을 축소하려면 [제목]을 비워 둡니다. 제목은 웹 브라우저 제목 표시줄의 일부로도 사용됩니다.

[슬로건]
Web Viewer 로그인 페이지에서 제목 아래에 표시되는 슬로건을 입력합니다.
최대 세 줄의 텍스트를 표시할 수 있습니다. 세 줄을 초과하는 것은 줄임표(...)로 잘립니다. 로그인 페이지에서 해당 영역을 축소하려면 [슬로건]을 비워 둡니다.

[바닥글 그림 표시 유형]
[바닥글 그림] 속성에서 선택한 이미지나 기본 이미지([바닥글 그림] 속성에 설정된 이미지가 없음)를 표시하려면 확인란을 선택합니다.

[바닥글 그림]
줄임표 [...]을 클릭하고 Web Viewer 로그인 페이지의 바닥글에 표시할 .png 이미지 파일을 선택합니다. 이미지는 1MB 미만이어야 합니다. 이미지를 삽입하면 가로 세로 비율(너비와 높이 사이의 비율)이 바닥글에 맞게 유지됩니다. 이미지를 선택하지 않으면 바닥글에서 기본 이미지를 사용합니다.

[테마]

[주 색상]

[기본]
Web Viewer 인터페이스의 제목, 단추, 머리글용 테마 색상표의 색 속성입니다.

[기본 변형]
Web Viewer 인터페이스에서 머리글의 아래쪽에 음영을 넣기 위한 테마 색상표의 색 속성입니다.

[기능 색상]

[오류]
Web Viewer 인터페이스의 오류에 대한 테마 색상표의 색 속성입니다.

[텍스트]
Web Viewer 인터페이스에서 텍스트용 테마 색상표의 색 속성입니다.

[작동 독점]

[터치에 의한 잠금 시간 제한(초)]
화면 터치로 작동 독점이 시작된 다음 터치가 해제되고 지정된 시간이 경과하면 터치 독점이 해제됩니다. 시간 제한이 경과하기 전에 화면을 다시 터치하면 잠금 시간 제한이 다시 설정됩니다. 클라이언트에서 터치가 해제된 직후 잠금을 해제하려면 값 0을 설정합니다. 값 범위 설정: 0 - 30

[아이콘 위치]
터치 작업이 잠겨 있음을 나타내는 아이콘의 위치를 설정합니다: 없음, 오른쪽 아래, 오른쪽 위, 왼쪽 아래 또는 왼쪽 위.

[비활성 시간 제한(분)]
클라이언트가 자동으로 로그아웃될 때까지 시간 기간을 분으로 설정합니다. 설정된 시간 동안 배포 화면에 아무런 작업이 없으면 클라이언트가 자동으로 로그아웃됩니다. 이 설정은 작업 모드에만 적용됩니다. 브라우저 메뉴 항목 선택 또는 인터넷 보기 같은 웹 브라우저 작업은 이 시간 제한을 재설정하지 않습니다. 값 범위 설정: 0 - 60 0은 이 설정을 사용 안 함으로 설정합니다.

[길게 터치 시간 제한(초)]
클라이언트에서 길게 누르기 작업을 모니터하는 시간을 설정합니다. 클라이언트가 길게 누르기 작업을 계속하는 동안 클라이언트는 알림을 서버에 주기적으로 보냅니다. 서버가 네트워크 오류나 기타 이유로 설정된 시간 안에 알림을 받지 못하는 경우, 서버는 길게 누르기를 강제로 해제합니다. 이렇게 설정하면 서버와 클라이언트 간 통신 중단으로 발생하는 의도하지 않은 작업이 방지됩니다. 값 범위 설정: 2 - 60 초

[포트 번호]
데이터 통신용 포트 번호를 설정합니다.

[암호화된 통신]
이 속성은 HTTPS/WSS를 지원하는 모델에서 사용할 수 있습니다. 지원되는 버전: TLS 1.3 TLS 1.2 메모:HTTPS/WSS를 지원하는 모델에 관한 내용은 다음을 참조하십시오. 지원 HMI 모델 / 기능 리스트

[인증서 내보내기]
이 속성은 [암호화된 통신]이 활성화된 경우에 사용할 수 있습니다.

[데이터 메모리]
서버 인증서를 내보낼 저장 위치를 지정합니다.

[폴더 이름]
서버 인증서를 내보낼 대상 폴더를 지정합니다. 비워두면 인증서가 내보내져 루트 디렉터리에 저장됩니다.

[전송 방법]

[Pro-face Connect]
Pro-face Connect를 사용하도록 설정합니다.
Pro-face Connect 구성 메모: ST6000 2nd Gen 시리즈를 사용하는 경우 이 속성은 사용할 수 없습니다. 디스플레이 장치의 [시스템 설정]에서 설정을 구성하십시오.