# Azbil

A operação Azbil executa o backup e restaura a operação nos dispositivos externos da Azbil Corporation. Usando esta operação, você pode fazer backup e restaurar as configurações de endereço IP de vários dispositivos externos na placa Ethernet selecionada de uma só vez.

##### Bloco

##### Texto

azbilBackup($Enums.ComInterface.Ethernet1);
1 2

1: Operação

##### Bloco

- [Backup]
- [Restore]

##### Texto

- 'azbilBackup'
- 'azbilDownload'

2: Placa Ethernet

Observação: Esta operação é aplicável somente quando você tem o dispositivo externo da Azbil Corporation conectado à unidade do display.

## Fazer backup e restaurar as configurações de endereço IP

Use a operação [Backup] para fazer o backup da configuração do endereço IP do dispositivo externo para a unidade de display. Você pode modificar a configuração do endereço IP na tela de Configuração de hardware da unidade de display e, em seguida usar [Restore] para substituir o endereço IP no dispositivo externo com a configuração modificada.

Observação:

- O backup e a restauração da configuração do endereço IP podem ser realizados para um dispositivo externo na mesma configuração do sistema. A configuração do endereço IP de backup não pode ser restaurada para um dispositivo externo em uma configuração de sistema diferente.

- O backup e a restauração da configuração do endereço IP é único para cada placa Ethernet. A configuração do endereço IP de backup não pode ser restaurada para um dispositivo externo conectado a uma placa Ethernet diferente.

- Ao usar várias cadeias para conectar vários dispositivos externos a uma placa Ethernet, não é possível fazer backup e restaurar as configurações de endereço IP.