# Configurando EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Esta seção descreve as etapas para definir as configurações do EcoStruxure Augmented Operator Advisor.

Observação:

- Para informações sobre os modelos que suportam o EcoStruxure Augmented Operator Advisor, consulte o seguinte.

  Modelo/recurso suportado.

- Para mais detalhes sobre a configuração do EcoStruxure Augmented Operator Advisor, consulte os seguintes manuais.

  Manual | Link
  Guia de Iniciação Rápida do EcoStruxure Augmented Operator Advisor | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Manual do usuário do EcoStruxure Augmented Operator Advisor Manager | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Manual do usuário do EcoStruxure Augmented Operator Advisor App | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Manual do usuário do EcoStruxure Augmented Operator Advisor Builder | EN, FR, DE, ES, IT, CN

  DE(Alemão), EN(Inglês), FR(Francês), IT(Italiano), ES(Espanhol), CN(Chinês)

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Arquitetura do sistema] e clique em [Driver].

2. Na barra de ferramentas da janela do Explorador de projeto, clique em [Driver].
   → Uma janela Adicionar driver abre.

3. Na lista [Fabricante] selecione [Schneider Electric], em seguida do [Driver] selecione [EcoStruxure Augmented Operator Advisor] e clique em [OK].

4. Na janela Propriedades, ir para a guia [Básico] e defina a configuração [Tempo limite(seg)] do driver.

5. Na visualização do documento de Arquitetura do sistema, clique no equipamento. (EcoStruxureAugmentedOperatorAdvisorEquipment1)

6. Na janela Propriedades, ir para a guia [Básico] e configurar o número da porta e o endereço IP do equipamento.