# Propriedades (Alarme de bool)

[Tipo de alarme]
Selecione o tipo de alarme. -[HiHi] -[Hi] -[Lo] -[LoLo]
O valor definido é exibido na coluna [Tipo de alarme] do objeto de Sumário de alarmes.

[Condição do trigger]
Selecione a caixa de seleção para acionar um alarme quando o valor da variável for ativado. Desmarque a caixa de seleção para acionar um alarme quando o valor variável for desligado.
O valor definido é exibido na coluna [Condição] do objeto de Sumário de alarmes.

[Severidade]
Definir a gravidade do alarme. Você pode configurar um objeto Sumário de alarme para exibir diferentes cores de fonte e cores de preenchimento de acordo com a gravidade dos alarmes. Configurações de cores diferentes podem ser aplicadas apenas a alarmes de severidade de 1 a 3. Definir intervalo de valores: 0 - 999

[Parâmetro]
Defina o parâmetro de alarme. Quando um alarme é selecionado em um objeto de Sumário de alarmes, o valor do parâmetro inserido é salvo na propriedade de origem do objeto de Sumário de alarme (SelectedParameter). Usando este mecanismo, tocar o alarme no indicador de alarme exibe a sub-tela. Definir intervalo de valores: 0 - 65535
Observação: Quando a configuração é uma duplicata do grupo de alarme [Parâmetro], a configuração [Parâmetro] do alarme tem prioridade. Para obter informações sobre a propriedade de origem (SelectedParameter), consulte o seguinte. SelectedParameter Para dar exemplos, consulte o seguinte. Usando parâmetros para exibir telas

[Variáveis]
Definir uma variável tipo BOOL que monitora quando o alarme é acionado. No marcador de propriedade, selecione [Variável].
O valor definido é exibido na coluna [Variável do terminal] do objeto de Sumário de alarmes. Suporte de vinculação de dados: Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Mensagem] "(nome do grupo de alarme).(nome da variável).(tipo de alarme).Mensagem"
Digite a mensagem de alarme. Clique na elipse [...] para inserir várias linhas.
O valor definido é exibido na coluna [Mensagem de alarme] do objeto Sumário de alarme. Observação: Ao inserir caracteres que não correspondam ao Texto do idioma, selecione o idioma apropriado na configuração de fonte dos objetos onde os caracteres serão exibidos. Ao usar o Texto do idioma, selecione o idioma no editor Tabela de idiomas. Para obter informações sobre idiomas suportados, consulte o seguinte. Idiomas de exibição suportados Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. (nome do grupo de alarme).(nome da variável).(tipo de alarme).Mensagem Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Texto da tabela de idiomas] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados