# Condições para a coleta de dados

Nas propriedades do Grupo de registro, estabeleça a condição para a coleta de dados.

[Alterar valor] | Use estas opções para coletar dados sempre que houver uma alteração no valor da variável. ### [Condição de execução]
[ON] | Os dados são coletados quando o valor da variável definida como a [Variável de trigger] é ativada.
[OFF] | Os dados são coletados quando o valor da variável definida como a [Variável de trigger] é DESATIVADO.
[Em alteração] | Os dados são coletados quando o valor da variável definida como a [Variável de trigger] altera.
[Periódico] | Use esta opção para coletar dados em intervalos regulares de tempo. Defina a freqüência e a unidade nos campos [Frequência] e [Unidades]. Você pode parar de coletar dados ativando a variável definida como [Travar].
[Script] | Use esta opção para coletar dados com base na condição definida em um script. No editor de script, defina o script para iniciar e parar a coleta dos dados. Registro de dados

Observação:

- A unidade do display lê valores armazenados em endereços de dispositivos de variáveis externas associadas no intervalo definido na taxa de digitalização. Por exemplo, se o ciclo de coleta de registro de dados for menor que a taxa de digitalização, os mesmos valores continuam sendo coletados até a próxima digitalização por variáveis externas para valores de endereço do dispositivo.
  Para obter informações sobre a taxa de digitalização, consulte o seguinte.
  Configurando o intervalo para Leitura de valores de variáveis externas (Taxa de digitalização)
- Mesmo que [Tipo de condição] esteja definido como [Alterar valor] ou [Periódico], se houver um script que coleta dados em uma operação [Registro de dados], os dados serão coletados quando o script for acionado. Observe que quando os dados são coletados pelo script, os dados também são coletados no tempo [Periódico] ou [Alterar valor].
  Registro de dados
  Exemplo: O script é acionado enquanto os dados são coletados a cada 5 segundos
  : Dados coletados a cada 5 segundos
  : Dados coletados pela operação [Registro de dados]

## Número máximo de registros para registro de dados

À medida que o número de registros aumenta, a coleta de dados no tempo definido pode não ser possível e o desenho de gráficos de tendências podem levar mais tempo.

Ao definir o [Registro máx], consulte a Diretriz para o Número máximo de registros e verifique as operações no runtime.

Observação:

- A plotagem de muitos canais e dados em gráficos de tendência reduzirá o desempenho da exibição, mesmo que o número de registros esteja abaixo da diretriz.
  Sobre o desempenho de exibição dos Gráficos de tendência

- Quando houver um grande número de registros, apague os dados de registro para melhorar o desempenho em runtime.
  Registro de dados

### Diretriz para o número máximo de registros

#### Série SP5000 Power Box, Série SP5000X

| Número de variáveis em grupos de registro
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Freqüência de registro | 100 ms | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | – | –
200 ms | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | –
500 ms | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | –
1 s | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 500

Observação:

- A freqüência de registro na tabela se refere à freqüência da coleta de dados, independentemente da configuração [Tipo de condição].
- Combinações que mostram "-" como um valor orientador identificam casos que podem causar atrasos na coleta de dados e traçado de gráficos de tendências.

#### Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)

| Número de variáveis em grupos de registro
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Freqüência de registro | 100 ms | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | –
200 ms | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000
500 ms | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000
1 s | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000

Observação:

- A freqüência de registro na tabela se refere à freqüência da coleta de dados, independentemente da configuração [Tipo de condição].
- Combinações que mostram "-" como um valor orientador identificam casos que podem causar atrasos na coleta de dados e traçado de gráficos de tendências.

#### Série ST6000, Serie ST6000 2nd Gen ou Série STM6000

| Número de variáveis em grupos de registro
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
Freqüência de registro | 100 ms | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | –
200 ms | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000
500 ms | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000
1 s | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000

Observação:

- A freqüência de registro na tabela se refere à freqüência da coleta de dados, independentemente da configuração [Tipo de condição].
- Combinações que mostram "-" como um valor orientador identificam casos que podem causar atrasos na coleta de dados e traçado de gráficos de tendências.

#### Série GP-4100

| Número de variáveis em grupos de registro
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
Freqüência de registro | 100 ms | 32.000 | 16.000 | 8.000 | – | – | –
200 ms | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | – | –
500 ms | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | – | –
1 s | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 100 | –

Observação:

- A freqüência de registro na tabela se refere à freqüência da coleta de dados, independentemente da configuração [Tipo de condição].
- Combinações que mostram "-" como um valor orientador identificam casos que podem causar atrasos na coleta de dados e traçado de gráficos de tendências.

#### Série IPC ou PC/AT

| Número de variáveis em grupos de registro
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Freqüência de registro | 100 ms | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | –
200 ms | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000
500 ms | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000
1 s | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000

Observação:

- A freqüência de registro na tabela se refere à freqüência da coleta de dados, independentemente da configuração [Tipo de condição].
- Combinações que mostram "-" como um valor orientador identificam casos que podem causar atrasos na coleta de dados e traçado de gráficos de tendências.