# Propriedades (Variáveis)

[Origem]
Selecione a fonte para leitura e gravação de dados como dispositivo interno ou externo.

Observação:

- Esta propriedade não está disponível para variáveis locais.
- A fonte das variáveis locais é fixada para [Interno].

[Endereço do dispositivo]
Isto só está disponível quando a [Origem] está definida para dispositivo externo. Atribua um endereço de dispositivo externo.

Observação: Esta propriedade não está disponível para variáveis locais.

[Taxa de digitalização]
Isto só está disponível quando a [Origem] está definida para dispositivo externo. Selecione o taxa de digitalização para obter os dados de endereço do dispositivo.
Importante: A Taxa de digitalização NÃO está disponível para drivers com endereços que são gerenciados na memória da unidade do display, como Modbus SIO Slave, Modbus TCP Slave, Memory Link SIO e Memory Link Ethernet. Mesmo que você configure as configurações de Taxa de digitalização, elas NÃO são utilizadas por estes drivers. Observação: Para obter informações sobre a taxa de digitalização, consulte o seguinte. Configurando o intervalo para Leitura de valores de variáveis externas (Taxa de digitalização)

[Valor inicial]
Defina o valor inicial para a variável interna.

[Valor]
Isto só está disponível quando a [Origem] está definida para [Interno]. Selecione a propriedade de origem a ser indicada para o valor. No runtime, o valor da variável que utiliza a propriedade de origem pode ser alterado dinamicamente através da alteração dos valores da propriedade de origem.
Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. ‘(nome da variável).value’ Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Alarme] [ Variável] [ Terminal] [ Equipamento] [ Receita] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Faixa de entradas]
Marque esta caixa de seleção para limitar o intervalo de valores gravado na variável da unidade de dispaly. As operações de gravação de dados pelo dispositivo externo não são limitadas por esta função.

[Mínimo] / [Máximo]
[Mínimo] / [Máximo] define o intervalo de valores que você pode gravar para a variável a partir da unidade de display.
Observação: Para obter informações sobre as faixas do valor da variável, consulte o seguinte. Tipo de dados

[Tamanho da variável]
Isto só está disponível quando a [Origem] está definida para [Interno]. Selecione para fazer com que o número de bytes que podem ser armazenados seja variável.

[Número de bytes]
Isto só está disponível quando o [Tipo de dados] está definido para [STRING] ou [WSTRING]. Quando o [Tipo de dados] estiver definido para [STRING], selecione a codificação de strings. O número de caracteres que a variável string suporta é definido pelo [Número de bytes] e pela [Codificação de strings] Definir intervalo de valores: 1 - 512

[Codificação de strings]
Isto só está disponível quando a [Origem] está definida para dispositivo externo. Quando o [Tipo de dados] estiver definido para [STRING], selecione a codificação de strings.
Observação: Você também pode configurar a codificação de strings nas propriedades do equipamento. A definição da propriedade da variável tem prioridade sobre a propriedade do equipamento. Na propriedade [Codificação de strings] da variável, selecione [Tipo de configuração do equipamento] para aplicar a configuração de codificação de strings do equipamento. Para uma variável ou driver selecionado, se você usar um texto cujo código de caracteres não pode ser convertido pela [Codificação de strings], então o fim da string é reconhecido pelo código de caracteres. Quando o [Tipo de dados] é definido como [STRING], a codificação de strings é fixada como UTF16.

[Retentivo]
Mantém o valor da variável interna enquanto a unidade de exibição é desligada.
Observação: O número de variáveis que você pode definir [Retentivo] depende do espaço disponível na memória de backup (SRAM). Para verificar a área de dados necessária para reter valores variáveis, consulte o seguinte. Calculando o tamanho dos dados para salvar Independentemente da configuração [Retentivo], os valores variáveis são redefinidos para seu [Valor inicial] toda vez que o projeto é transferido. Você não pode habilitar [Retentivo] em variáveis externas. Esta propriedade não está disponível para variáveis locais.

[Tipo de dados]
Selecione o tipo de dados a armazenar na variável.
Observação: Para obter informações sobre tipos de dados, consulte o seguinte. Tipo de dados

[Compartilhamento de dados]
Selecione se deseja compartilhar a variável com o servidor OPC UA. Esta propriedade está disponível quando [Servidor OPC UA] está habilitado. Janela Propriedades [Target01] > guia [Detalhe] > guia [Acesso a dados] > [Servidor OPC UA] Propriedades (Target01) -[Nenhum]: A variável não pode ser visualizada ou editada pelos clientes. -[Somente leitura]: Os clientes na rede podem visualizar o valor da variável. -[Ler e Gravar]: Os clientes na rede podem visualizar e editar o valor da variável. Observação: Esta propriedade não está disponível para variáveis locais.

[Comentários]
Digite os comentários sobre a variável.