Alarmes

Registro de dados

Objeto de exibição de data e hora

Armazenamento externo

Série GP-4100

Objeto de imagem

Vários toques

Objeto

Teclado na tela

Operação da unidade de display

Objeto de exibição de imagem

Arquivo de projeto

Reiniciar

Operação de aplicativo de runtime

Software de edição de tela

Tela de rolagem

Desligar

Simulação

Navegação pelo controle deslizante

Terminal

Transferir (PC para unidade de display)

Gráfico de tendência

Leitor de código de barras USB

Desfazer/Refazer

Variáveis

Tela de zoom

Se o registro de dados foi interrompido, os dados não são plotados no objeto do Gráfico de tendência durante aquele período. No gráfico, uma linha é desenhada entre os valores ao interromper e reiniciar.
1: O período durante o registro de dados é interrompido.

Quando você define [Valor atual] para uma propriedade alvo "Target01.DateAndTime.DateTime", a data e hora máxima e mínima exibirá um intervalo incorreto.
A data e hora definidas além do intervalo na unidade de display não serão atualizadas na propriedade alvo.

- Seja cuidadoso ao trabalhar com o armazenamento externo. Qualquer manuseio incorreto pode danificar os dados ou causar um mau funcionamento no armazenamento externo ou na unidade de display.
- Enquanto os dados são gravados no armazenamento externo, as alterações na exibição de peças e telas pode ficar lenta.
- Se ocorrer um erro de gravação, qualquer arquivo que não estiver finalizado pode permanecer no armazenamento externo.
- Ao sobrescrever arquivos, o espaço disponível requerido no armazenamento externo deve ser maior do que os dados atuais. Se os dados forem maiores que o espaço disponível, ocorrerá um erro de gravação.
- Conecte somente um armazenamento externo USB à unidade de display. Mesmo se vários dispositivos de armazenamento USB estiverem conectados à unidade de display, você poderá usar somente o primeiro dispositivo de armazenamento USB que foi reconhecido.
- DESLIGAR a alimentação, reiniciar a unidade de display ou desconectar o Armazenamento externo ao acessar o Armazenamento externo pode danificar o Armazenamento externo.
- Faça o backup dos dados no Armazenamento externo.

Se você utiliza uma unidade de display que não suporta vários toques, não toque em vários pontos no painel de toque. Se você tocar em vários pontos no painel de toque, ele pode operar como se você tocasse o ponto central dos vários toques.
Por exemplo, se você tocar em dois ou mais pontos no painel de toque e no centro dos toques está um interruptor para um sistema de acionamento, mesmo que você não tenha tocado diretamente nesse interruptor, ele pode funcionar como se você tivesse tocado.

ATENÇÃO
OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO NÃO INTENCIONAL Ao utilizar uma unidade de display que não suporte multi-toque, não projete aplicativos que exijam que o operador toque em dois ou mais pontos. Não seguir essas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

Nota:

Para informações sobre os modelos que suportam o multi-toque, consulte o seguinte.
Modelo/recurso suportado

Se a largura horizontal ou a altura vertical do objeto for de 601 pixels ou mais em runtime, a sombra não será exibida, independentemente das configurações de sombra.
(1) Largura horizontal em runtime
(2) Altura vertical em runtime

Nota:

A restrição acima afeta o tamanho da exibição na unidade de display (runtime), não as configurações no software de edição de tela.

O número total dos pixels de imagem carregados pode ser de até 10.000.000 pixels. Ao utilizar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC ou PC/AT, o número total dos pixels de imagem carregados pode ser de até 50.000.000 pixels.
Se você tentar carregar as imagens A (6.000.000 pixels) e B (5.000.000 pixels) ao mesmo tempo em uma unidade de display com tamanho máximo de imagem de 10.000.000 pixels, a imagem B não será exibida se a imagem A for carregada primeiro e mostrará a mensagem [Não foi possível carregar a imagem].

Imagens com uma largura ou altura superior a 3000 pixels não são exibidas e mostrarão a mensagem [Não foi possível carregar a imagem].

Você não pode abrir os arquivos de projeto criados usando V2.3 ou anterior.

Ao abrir o arquivo de projeto da versão mais antiga, é recomendado verificar a precisão dos dados convertidos na simulação.

Quando a série GP-4100 é reiniciada usando qualquer operação que não seja uma Operação de aplicativo de runtime (como Encerramento ou Reinicialização), os seguintes dados são perdidos:
- Valores de variáveis de retenção
- Registro de alarmes
- Registro de dados
Faça backup dos dados antes de desligar ou reiniciar a unidade de display.
Desligando e reiniciando o runtime

Para a série GP-4100, o gesto de deslizar funciona na simulação. No entanto, isso não funciona na unidade do display.

Para comunicação entre os modelos IPC ou PC/AT e dispositivos externos, você pode selecionar de COM1 a COM9. Para todos os outros modelos, apenas COM1 e COM2 estão disponíveis.

Ao transferir a versão anterior do projeto para a versão 3.1, as configurações de [Data/Hora] (Fuso horário e Ajuste de hora), [Toque] - [Buzz] e [Brilho] mudam para o padrão em runtime.

Para exibir em um registro de dados de gráfico de tendência que são salvos no armazenamento externo, certifique-se de que o armazenamento externo esteja conectado à unidade de display e reconhecido antes de exibir a tela com o gráfico de tendência. Se exibir a tela sem armazenamento externo reconhecido, o gráfico de tendência não funcionará corretamente.
Se o gráfico de tendência não funcionar corretamente, reabra a tela ou altere o gráfico de tendência para dados históricos uma vez.

Não é possível desfazer/refazer um grande número de dados.

Pressionar [AltGr]+[S] no teclado na tela se comporta da mesma forma que [Salvar como (Alt+Ctrl+S)].

Se um leitor de código de barras USB for desconectado enquanto um valor está sendo inserido em um objeto, a entrada no objeto ativo pode não ser mais possível. Reconecte o leitor de código de barras USB e, em seguida, toque novamente no objeto para retomar a entrada.