# O que há de novo

Ocultar Mostrar

1. Versão 4.4
2. Versão 4.2
3. Versão 4.1
4. Versão 4.0
5. Versão 3.5 Service Pack 1
6. Versão 3.5
7. Versão 3.4.100
8. Versão 3.4
9. Versão 3.3 Service Pack 1
10. Versão 3.3
11. Versão 3.2 Service Pack 2
12. Versão 3.2 Service Pack 1
13. Versão 3.2
14. Versão 3.1 Service Pack 1B

## Versão 4.4

### Suporte de hardware

#### Série ST6000 2nd Gen

Série ST6000 2nd Gen agora é suportado.

Lista de modelos/recursos suportados

### Suporte de driver

- Os seguintes drivers são agora suportados.

  - OPC Foundation - OPC UA Connection

  - Schneider Electric - XV USB Tower Light

- Os seguintes drivers foram atualizados para suportar comunicação segura.

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

### Novos recursos

#### Novas peças

A seguinte peca é agora suportada.

Visualizador de PDF

#### Transferência de projeto via servidor FTP

Agora você pode usar um arquivo BML (usado para transferência de sistema de arquivos) salvo em um servidor FTP para transferências de projetos.

Transferindo um projeto com o sistema de arquivos

Modo de recuperação

#### Geração de certificados auto-assinados

Agora é possível gerar um certificado auto-assinado no software de edição de tela. Este certificado é usado para importar símbolos de um servidor OPC UA para o software de edição de tela.

Barra de ferramentas do Aplicativo

#### Configurações do aplicativo

O recurso [Salvamento automático] agora está disponível, o que pode evitar a perda de dados.

Barra de ferramentas do Aplicativo

#### Melhoria da segurança cibernética

As verificações de integridade agora são executadas automaticamente ao abrir arquivos de projeto e de objetos compostos para ajudar a detectar modificações não autorizadas. Avisos também são exibidos ao tentar abrir, navegar ou importar arquivos excepcionalmente grandes, ajudando a evitar problemas de desempenho e operações indesejadas.

### Recursos aprimorados

- A comunicação segura via TLS agora pode ser usada para transferências de projetos via Ethernet com a série IPC e PC/AT.
  Transferindo um projeto pela Ethernet
- Além dos arquivos TXT e CSV, agora é possível exportar e importar variáveis de e para arquivos Excel no software de edição de tela.
  Exportar e importar variáveis
- A propriedade [Imagem] ou [Arquivo de imagem] dos seguintes objetos agora suporta o formato de arquivo SVG, além do PNG.

  Peças e formas na [Caixa da ferramentas]

  - Imagem
  - Exibição de endereço
  - Caixa de seleção
  - Exibição de data e hora
  - Lâmpada
  - Lâmpada de estado N
  - Campo numérico
  - Botão de rádio
  - Exibição de strings
  - Interruptor
  - Exibição de data
  - Interruptor de comutação

  [Telas] no [Explorador de projeto]

  - Tela
  - Pasta

- Ao usar a série IPC ou PC/AT, agora você pode configurar até 9 portas COM diferentes para drivers seriais.
  Conectar terminais e dispositivos
- O servidor Web e o Web Viewer agora suportam HTTPS para uma conexão mais segura.
  Web Server Settings
  Visão geral do BLUE Web Viewer e fluxo de trabalho de desenvolvimento

## Versão 4.2

### Recursos aprimorados

- Agora você pode configurar várias conexões FTP no software de edição de tela e alternar entre elas em runtime.
  Conectando ao servidor FTP
- Agora você pode criar objetos de caminho personalizados usando sintaxe de caminho e contornos de fonte.
  Propriedades (Caminho)
- Agora é possível exibir o texto da propriedade [Descrição] para telas e conteúdos em runtime.
  Propriedades

## Versão 4.1

### Suporte de hardware

#### Série PSA6000

Série PSA6000 agora é suportado.

Lista de modelos/recursos suportados

### Novos recursos

#### Novas peças

A seguinte peca é agora suportada.

Visualizador de registro de operação

#### Gestos

Os seguintes modelos agora suportam gestos de rolagem.

- Série ST6000
- Série STM6000

O que são Gestos?

### Recursos aprimorados

- Você pode agora configurar a conexão FTP em runtime.
  Configurando as configurações de conexões FTP

## Versão 4.0

### Suporte de driver

- A nova versão do software (STEP7 V20) agora é suportado.

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- A nova versão do arquivo L5K (Studio 5000 V37) agora é suportado pelo seguinte driver.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

- Os seguintes drivers foram atualizados para importar símbolos para variáveis de processo e segurança.

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

- Os seguintes drivers agora são suportados pela função Link do símbolo.

  - Beckhoff Automation GmbH - Beckhoff TwinCAT ADS/AMS

### Novos recursos

#### Gerenciador de licença HMI

O método de ativação de licença do software de edição de tela e aplicativos de runtime foi alterado. Ativar a licença usando o software de ativação (Gerenciador de licença HMI).

Ambiente de operação

#### Objeto composto

A criação e o uso de objetos compostos agora são suportados. Um objeto composto é um objeto criado pelo usuário que combina vários objetos.

Visão geral

#### Conexão FTP

A comunicação FTP agora é suportada. A unidade de display pode se conectar a um servidor FTP como um cliente FTP.

Conectando ao servidor FTP

#### Ícone

A categoria de ícone foi adicionada a [Caixa da ferramentas].

Caixa da ferramentas

#### Mesclar formas

Agora é possível gerar uma única forma a partir de várias formas e ícones.

Mesclar formas

#### Modelo

Os modelos agora estão disponíveis ao criar um novo projeto e novos objetos compostos. Se você usar um modelo, verifique se ele funciona corretamente.

#### Configurações do aplicativo

Agora é possível manter a posição de exibição das janelas de propriedades e caixas de diálogo. Agora também é possível retornar a posição de exibição ao seu estado inicial.

Barra de ferramentas do Aplicativo

### Recursos aprimorados

- O objeto de sumário de alarmes agora pode ocultar todos os alarmes recuperados de uma só vez. A ocultação é definida por script.
  Sumário de alarmes
- Os dados coletados pelo registro de dados agora podem ser apagados. A exclusão de dados é feita por script.
  Registro de dados
- O software de edição de tela agora é compatível com o Windows 11 e o Windows Server 2022.
  Ambiente de operação
- Os formatos de arquivo/dados que podem ser exibidos no objeto navegador da Web aumentaram.
  Sobre navegador da web

## Versão 3.5 Service Pack 1

### Suporte de driver

- A nova versão do software (STEP7 V19) agora é suportado.

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- A nova versão do arquivo L5K (Studio 5000 V36) agora é suportado pelo seguinte driver.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### Novos recursos

#### Lista de objetos

O número de objetos na tela/conteúdo agora é exibido entre colchetes após o nome na área de trabalho da janela [Lista de objetos] da tela/conteúdo.

Lista de objetos

#### Melhoria da segurança cibernética

Em Alarme, Registro da operação, Registro e Receita, o valor padrão da propriedade [Criptografia] alterou de desabilitado para habilitado.

## Versão 3.5

### Suporte de hardware

#### Série PS6000 Basic Box

Série PS6000 Basic Box agora é suportado.

Lista de modelos/recursos suportados

### Suporte de driver

- Os seguintes drivers são agora suportados.

  - IAI Corporation - Controlador X-SEL

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus TCP Master

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus SIO Master

- A nova versão do arquivo L5K (Studio 5000 (RSLogix5000) V35) agora é suportado pelo seguinte driver.

  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### Novos recursos

#### Configuração única para seleções múltiplas

Quando você seleciona vários objetos ou variáveis, as propriedades comuns são filtradas automaticamente e agora você pode defini-las de uma única vez para todos os objetos ou variáveis. Isso reduz o tempo e o esforço necessários para definir objetos e variáveis ao editar telas.

Definindo propriedades comuns para vários objetos em uma tela ao mesmo tempo

Definindo propriedades comuns para várias variáveis ao mesmo tempo

#### Suporte ao aprimoramento das informações

As seguintes funções agora são suportadas na barra de ferramentas do aplicativo do software de edição de tela.

- Recortar
- Menu "?"
  - Ajuda off-line
  - Ajuda on-line
  - HMI Design Studio
  - Leia-me

Barra de ferramentas do Aplicativo

## Versão 3.4.100

### Suporte de driver

- Novas CPUs são suportadas pelos seguintes drivers
  - OMRON Corporation - CS/CJ/CP/NX Series Ethernet
  - OMRON Corporation - CS/CJ/CP Series HOST Link
- Novos endereços do dispositivo são suportados pelos seguintes drivers.
  - Mitsubishi Electric Corporation - Q/QnA Series Ethernet
  - Mitsubishi Electric Corporation - Q/QnA Series Serial
- A nova versão do software (STEP7 V18) agora é suportado.
  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet
- Os drivers a seguir foram atualizados para aumentar o intervalo de IDs da unidade.
  - Modbus Organization - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master por USB

### Novos recursos

#### Alarme

A propriedade [Comportamento de alarme] foi adicionada à janela de propriedade [Grupo de alarmes]. Dependendo da configuração na propriedade [Comportamento de Alarme], o status do alarme transita entre três estados ([ACK Opcional]) ou quatro estados ([ACK Obrigatório]). Para suportar esta função, a versão do arquivo dos dados de alarme exportados é 2.1.

Como funcionam os alarmes

#### Definir indiretamente o número do elemento da matriz com valores de propriedade do objeto

Os valores de propriedade do objeto agora podem ser usados para definir indiretamente os número dos elementos da matriz.

Tipo de dados > Variáveis de Tipos de Dados do Usuário> Variáveis de matriz > Endereçar a matriz indiretamente

#### Selecione para manter ou limpar os dados de registro na transferência via Ethernet ou USB

Ao transferir projetos via Ethernet ou USB, as configurações de alarme, registro e log de operação e os dados de registro agora podem ser mantidos. Selecione para manter ou limpar cada arquivo de dados de registro no Gerenciador de downloads.

Manter dados de runtime após a transferência

### Recursos aprimorados

- O número máximo de receitas em cada grupo de receitas aumentou.
  Lista de modelos/recursos suportados
- Ao reimportar o arquivo de símbolo, não há necessidade de remover o arquivo de símbolo importado anteriormente.
  Importação de símbolos a partir de dispositivos externos

## Versão 3.4

### Suporte de hardware

#### Série SP5000X

Série SP5000X agora é suportado.

Lista de modelos/recursos suportados

### Suporte de driver

- O seguinte driver é agora suportado.
  - KEYENCE Corporation - KV-10/16/24/40 CPU Direct
- Novas CPUs suportam o seguinte driver.
  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP
- A nova versão do arquivo L5K (RSLogix5000 V33/V34) agora é suportado pelo seguinte driver.
  - Rockwell Automation, Inc. - EtherNet/IP

### Novos recursos

#### Variáveis locais

As variáveis locais agora são suportadas. As variáveis locais só podem ser usadas dentro de uma tela, conteúdo ou seus scripts.

Variáveis locais

#### Novas peças

A seguinte peca é agora suportada.

Exibição de endereço

#### Criação de Script baseada em blocos

O ambiente de criação de scripts baseado em blocos foi aprimorado. Após adicionar um bloco ao script, clique no ícone e use o IntelliSense para listar blocos compatíveis e adicioná-los rapidamente.

Etapas para projetar (Modo bloco)

#### Comunicação

Agora você pode usar o status de erro em uma propriedade de equipamento. Para obter informações, consulte o seguinte.

Equipamento

#### Servidor OPC UA

Agora você pode selecionar AES para a política de segurança.

Conetar ao servidor OPC/UA

#### Melhoria da segurança cibernética

- Alterar o formato de strings de saída e símbolos especiais é agora impedido para que o processamento indesejado ao abrir arquivos exportados seja bloqueado.

#### Usabilidade aprimorada do software de edição de tela

- O funcionamento das janelas de Explorador de projeto, Caixa da ferramentas, Propriedades e Lista de objetos foi aprimorado.

- A criação de script baseada em blocos suporta o Intellisense.

## Versão 3.3 Service Pack 1

### Novos recursos

#### Drivers atualizados

Novas CPUs suportadas pelos seguintes drivers.

- Schneider Electric - Modbus SIO Master

- Schneider Electric - Modbus TCP Master

- KEYENCE Corporation - KV Series Ethernet

- KEYENCE Corporation - KV Series SIO

#### Novo bloco de valor

O seguinte bloco de valor agora é suportado.

- ID do texto do idioma

## Versão 3.3

### Novos recursos

#### Autoria de script baseada em texto

Um ambiente de autoria baseado em texto agora é suportado para usuários experientes. Você pode programar como a unidade de display reage a eventos em tempo real, como um toque, alteração de tela ou alteração de valor.

Modo texto para Scripts

#### Definir a largura do teclado do teclado de string

Agora você pode especificar a largura do teclado numérico de strings do sistema.

Teclados

#### Drivers atualizados

Novas CPUs suportadas pelo seguinte driver.

- Fuji Electric Co., Ltd. - MICREX-SX Series Ethernet

A nova versão do software (STEP7 V17) agora é suportado.

- Siemens AG - TIA Portal Ethernet

#### Melhoria da segurança cibernética

- Para proteger as senhas de qualquer pessoa que tente dar uma espiada, quando os asteriscos são exibidos para valores de entrada, as teclas do teclado do sistema não invertem sua exibição quando a tecla é pressionada.

## Versão 3.2 Service Pack 2

### Suporte de hardware

#### Série PS6000

- Série PS6000 agora é suportado.
  Lista de modelos/recursos suportados

### Suporte de drivers

- Novas CPUs são suportadas no seguinte driver.

  - Panasonic Industrial Devices SUNX - FP Series Computer Link SIO

  - Modbus Organization - Modbus SIO Master

  - Modbus Organization - Modbus TCP Master

- Novos endereços do dispositivo são suportados no seguinte driver.
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK Ethernet
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK SIO

- O método de acesso Byte para %MW e %KW foi alterado.

  - Schneider Electric - Modbus SIO Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master por USB

### Novos recursos

#### Filtro de Gravação Unificado

Agora você pode verificar o status do Filtro de Gravação Unificado (UWF) da unidade de display.
Para obter informações, consulte o seguinte.
Configurações do terminal

#### Comunicação

Um sinalizador de erro de comunicação e a comunicação do equipamento ligado e desligado são agora suportados. Para obter informações sobre estes recursos, consulte o seguinte.

Equipamento

Configurando o intervalo para Leitura de valores de variáveis externas (Taxa de digitalização)

#### Campo numérico

- Agora você pode usar [Sufixo] e [Prefixo] para exibir texto antes e depois de valores em um campo numérico.
  Para obter informações, consulte o seguinte.
  Propriedades (Campo numérico)
- Agora você pode alterar a cor do preenchimento, da borda ou do texto quando os valores estiverem fora da faixa de entrada ou quando os valores estiverem em uma faixa de alarme.

#### [Cor quando selecionada]

Use esta nova propriedade para especificar o método de inversão quando um objeto é selecionado. Para objetos da lista suspensa e de receita suspensa, especifique o método de inversão quando um item da lista for selecionado.

Esta propriedade tem as seguintes opções: [Cor reversa] e [Cor reversa e Transparência]. [Cor reversa] é a configuração padrão. Se você abrir um projeto criado em uma versão anterior do software de edição de tela, esta propriedade será definida como [Cor reversa e Transparência].

Os seguintes objetos suportam este recurso.

- Exibição de data e hora

- Lista suspensa

- Campo numérico

- Receita suspenso

- Exibição de strings

- Exibição de data

#### Modo de recuperação

Quando uma unidade de display não aceita o projeto em uma operação de transferência, você pode agora entrar no modo de recuperação e transferir o projeto novamente.

Modo de recuperação

### Nova operação

A seguinte operaçao é agora suportada.

- Equipamento

### Melhoria da segurança cibernética

- A nova guia [Avisos de segurança] foi adicionada à Zona de Feedback, para que você possa encontrar rapidamente quaisquer avisos relacionados à segurança.
- Agora você pode definir uma senha ao transferir ou salvar um projeto.

### Recursos aprimorados

- A alteração do endereço IP e ID da unidade do equipamento em runtime agora é suportada. Para obter informações sobre drivers suportados, consulte o seguinte.
  Equipamento
- Quando um script inclui condições ou valores indefinidos, a operação desse script agora foi alterada.
  Notas de conversão de arquivo de projeto

## Versão 3.2 Service Pack 1

### Novo recurso

A montagem da unidade do display usando a orientação retrato, além da orientação paisagem, agora é suportada em todos os modelos.

Configurações do terminal

## Versão 3.2

### Suporte de hardware

#### Série STM6000

- O STM-6B00D agora é suportado.

#### Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)

- Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model) agora é suportado.

Lista de modelos/recursos suportados

### Suporte de drivers

- Os seguintes drivers são agora suportados.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Série XGT/XGB Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Série GLOFA Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Série MATER-K Cnet
- Novas CPUs são suportadas no seguinte driver.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Série XGT/XGB FEnet
- A comunicação criptografada é suportada no seguinte driver.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - Machine Expert Network
  - Schneider Electric SA - PacDrive

### Acessórios

- Você pode conectar um leitor de código de barras USB a uma unidade do display para inserir dados em variáveis ou objetos.
  Conetar um leitor de código de barras USB

### Novos recursos

- Agora você pode visualizar ou operar a tela remotamente a partir de um navegador da web.
  Visão geral do BLUE Web Viewer e fluxo de trabalho de desenvolvimento
- Agora você pode adicionar e excluir usuários na unidade do display.
  Adicionar e excluir usuários na unidade do display
- Agora você pode definir o intervalo no qual as variáveis externas lêem os valores de endereço do dispositivo.
  Configurando o intervalo para Leitura de valores de variáveis externas (Taxa de digitalização)

### Novas operações

As seguintes operações são agora suportadas.

- Converter Numérico em string
- Converter Flutuação em string
- Converter string em Numérico/Flutuação
- Obter tamanho da string
- Extrair string (Esquerda/Direita)
- Extrair string do meio
- Cadeia de pesquisa

### Melhoria da segurança cibernética

- Agora você pode definir requisitos de complexidade para senhas que protegem o arquivo de informações do usuário.
  Exportação e importação de dados de segurança (Informações do usuário)

- Na Versão 3.2, o valor padrão das seguintes propriedades alterou de [Desabilitar] para [Habilitar].

  - Janela de Propriedade: Janela [Explorador de projeto] → [Segurança] → [Configurações]
  - [Senha complexa] (Antes da versão 3.1 do Service Pack 1B, esta propriedade chamava-se [Usar senha complexa])
  - [Bloqueio]

### Usabilidade aprimorada do software de edição de tela

- O funcionamento da janela de Propriedade foi aprimorado.
- O funcionamento da importação da Tabela de receita e idioma foi aprimorado.

## Versão 3.1 Service Pack 1B

### Suporte de hardware

#### Série STM6000

- Série STM6000 agora é suportado.
  Lista de modelos/recursos suportados

### Suporte de drivers

- Os seguintes drivers são agora suportados.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGK Series CPU Direct
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Série XGT/XGB FEnet
- Novas CPUs são suportadas no seguinte driver.
  - Panasonic Industrial Devices SUNX - MEWTOCOL-COM Ethernet
- O nome do fabricante a seguir foi alterado.

  Anterior | Atual
  TOSHIBA MACHINE Co., Ltd. | SHIBAURA MACHINE CO., LTD.

### Melhoria da segurança cibernética

- Problemas de vulnerabilidade fixos.
- O Schneider Electric Software Update é atualizado para a versão 2.5.0.
- O Schneider Electric License Manager é atualizado para a versão 2.5.0.
- Os seguintes drivers foram atualizados para suportar a gestão do usuário ao iniciar a comunicação com dispositivos externos.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - PacDrive
  - Schneider Electric SA - SoMachine Network

### Recursos aprimorados

- A transição após alterar a tela ou conteúdo é aprimorada.
  A Transição após alterar a tela ou conteúdo