# Propriedades (Target01)

Você pode configurar os detalhes da unidade do display em Arquitetura do sistema.

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Arquitetura do sistema] e clique em [Target01].
2. Na janela Propriedades, defina as seguintes propriedades.

Ocultar Mostrar

1. [Função] - [Básico]
2. [Função] - [Opções]
3. [Avançado] - [Configurações]
4. [Avançado] - [Acesso a dados]

## [Função] - [Básico]

[Série]
Clique no ícone ao lado de [Série] e selecione a série da unidade do display.
[Série] | Selecione a série da unidade do display.
[Modelo] | Selecione o modelo da unidade do display.
[Resolução] | Selecionar a resolução.
[Orientação] | Selecione o método de instalação da unidade do display, [Paisagem] ou [Retrato]. Observação: Ao utilizar a série GP4100 com [Orientação] ajustado para [Retrato], gire a unidade do display 90° no sentido horário na instalação. Ao utilizar qualquer outra unidade do display com [Orientação] ajustado para [Retrato], gire 90° no sentido anti-horário na instalação. Quando a [Orientação] está ajustado para [Retrato], a Série SP5000 Open Box, Série IPC, ou a unidade do display PC/AT, você também precisa definir as configurações de exibição do Windows. Defina [Orientação da tela] para que corresponda à orientação do projeto antes de transferi-lo.

[Ethernet1] / [Ethernet2]
(Modelos suportados por Ethernet da série SP5000 Power Box, série SP5000X, série ST6000, série ST6000 2nd Gen, série STM6000, e série GP -4100)

[Baixar configurações de Ethernet]
Selecione esta caixa de seleção para reconfigurar as configurações de Ethernet na unidade de exibição durante a operação de transferência. As várias propriedades de configuração de Ethernet abaixo são ativadas quando esta caixa de seleção é selecionada.

Observação: Ao utilizar Sistema de arquivos para transferir um arquivo de projeto, na unidade de display em [Manter dados de tempo de execução para download do sistema de arquivos], desabilitar [Configurações de Ethernet]. Para obter detalhes, consulte o seguinte.

Manter dados de runtime após a transferência

[Habilitar porta Ethernet]
Esta propriedade está disponível na série ST6000 2nd Gen. Selecione esta caixa de seleção para habilitar a porta Ethernet. Quando desativada, as seguintes propriedades de Ethernet ficam indisponíveis.

[Configuração DHCP]
Selecione esta caixa de seleção para usar DHCP para definir as configurações de Ethernet.

[Endereço IP]
Quando a caixa de seleção Configuração de DHCP estiver desmarcada, configure o novo endereço IP da unidade de exibição.

[Máscara de subrede]
Quando a caixa de seleção Configuração de DHCP estiver desmarcada, configure a nova máscara de subrede da unidade de exibição.

[Gateway padrão]
Quando a caixa de seleção Configuração de DHCP estiver desmarcada, configure o novo gateway para a unidade de exibição.

[Configuração DNS]
Selecione esta caixa de seleção para definir a configuração de DNS na unidade de exibição.

[Endereço IP do servidor DNS]
Quando a caixa de seleção [Configuração de DNS] está selecionada, defina o [Endereço IP do servidor DNS].

[Negociação automática]
Selecione esta caixa de seleção para maximizar a eficiência da comunicação. Desmarque esta caixa de seleção para definir sozinho os parâmetros de comunicação.

[Configuração de velocidade]
Quando a caixa de seleção [Negociação automática] estiver desmarcada, selecione [10M] ou [100M] para a velocidade de comunicação.

[Configuração Duplex]
Quando a caixa de seleção [Negociação automática] estiver desmarcada, selecione [Cheio] ou [Metade] duplex.

[Método de transferência]

[Tipo]
Selecionar o tipo de transferência.
Transferindo um projeto pela Ethernet com o IPsec Transferindo um projeto por um cabo USB Transferindo um projeto com o sistema de arquivos Transferindo um projeto pela Ethernet

[Endereço IP]
Defina o endereço IP da unidade de exibição.

[Caminho]
Para o tipo de transferência [Sistema de arquivos], selecione a pasta onde o arquivo de projeto é salvo.

[Configurações de segurança]
Habilitar para definir a segurança.

[Nível de segurança]
Definir o nível de segurança necessário para a transferência.

[Preferências]

[ID do conjunto de cores]
Exibe a cor do tema do projeto. Você pode atribuir uma variável a esta propriedade para mudar a cor do tema do projeto.
Observação: Para mudar a cor do tema do projeto, ir para [Caixa de ferramentas] e selecione a cor do tema em [Conjunto de cores].

[ID da tela inicial]
Selecione a tela que aparece pela primeira vez depois que o runtime é iniciado.

[ID da tela]
Armazena a ID da tela atual.

## [Função] - [Opções]

[Exportar]

[Formato do arquivo]
Selecione o formato do arquivo.
Observação: O [Formato de arquivo] suporta formatos .txt e .csv.

[Delimitador de campo]
Selecione o formato delimitador desejado.
Observação: O [Delimitador de campo] suporta os formatos delimitadores de tabulação, ponto e vírgula.

[Nome do arquivo]
Os formatos selecionados se aplicam a todas as funções de exportação de dados como Alarme, Registro da operação e Registro.

[Formato de data]
Selecione o formato de data a ser utilizado para os nomes de arquivos exportados de recursos como Variáveis, Registro da operação e Tabela de idiomas. [Mm/dd/aaaa (ddd) hh:mm:ss]: 15/08/2017 (ter) 14:35:23 [aa/mm/dd PP ii:mm]: 17/08/15 PM 05:23 [aaaa/mm/dd]: 2017/08/15 [aa/m/d]: 17/8/22 [mm/dd/aaaa]: 08/15/2017 [mm/dd/aa]: 08/15/17 [dd/mm/aaaa]: 15/08/2017 [dd/mm/aa]: 15/08/17 [mm/dd]: 08/15 [dd/mm]: 15/08
Observação: Você também pode editar a string de texto para personalizar o formato. Para os formatos disponíveis, consulte o seguinte. Observe que, ao colocar uma string entre aspas duplas, essa string é omitida do nome do arquivo. Exemplo: [m/d "AA"]: 8/15 Date e hora

[Formato da hora]
Selecione o formato da hora a ser utilizado para os nomes de arquivos exportados de recursos como Variáveis, Registro da operação e Tabela de idiomas. [hh:mm]: 14:55 [hh:mm:ss]: 14:55:23 [PP ii:mm]: PM 05:23 [pp ii:mm:ss]: am 11:55:36 [ii:mm pp]: 17:23 pm [ii:mm:ss PP]: 05:23:45 AM
Observação: Você também pode editar a string de texto para personalizar o formato. Para os formatos disponíveis, consulte o seguinte. Observe que, ao colocar uma string entre aspas duplas, essa string é omitida do nome do arquivo. Exemplo: [pp i:n":s"]: pm 2:55 Date e hora

[Conteúdo]
Os formatos selecionados se aplicam a todas as funções de exportação de dados como Alarme, Registro da operação, Registro, Receitas, Variáveis e Tabela de idiomas.

[Formato de data]
Selecione o formato da data a ser utilizado para os dados exportados no arquivo. [Mm/dd/aaaa (ddd) hh:mm:ss]: 15/08/2017 (ter) 14:35:23 [aa/mm/dd PP ii:mm]: 17/08/15 PM 05:23 [aaaa/mm/dd]: 2017/08/15 [aa/m/d]: 17/8/22 [mm/dd/aaaa]: 08/15/2017 [mm/dd/aa]: 08/15/17 [dd/mm/aaaa]: 15/08/2017 [dd/mm/aa]: 15/08/17 [mm/dd]: 08/15 [dd/mm]: 15/08
Observação: Para informações sobre o formato de data, consulte o seguinte. Date e hora

[Formato da Hora]
Selecione o formato da hora a ser utilizado para os dados exportados no arquivo. [hh:mm]: 14:55 [hh:mm:ss]: 14:55:23 [PP ii:mm]: PM 05:23 [pp ii:mm:ss]: am 11:55:36 [ii:mm pp]: 17:23 pm [ii:mm:ss PP]: 05:23:45 AM
Observação: Para informações sobre o formato de hora, consulte o seguinte. Data e hora

[Tela de inicialização]
Habilitar para definir a [Imagem da tela de inicialização] e a [Exibir barra de progresso na inicialização].

[Preferências]

[ID do idioma do usuário]
Defina a ID do idioma do projeto. Consulte o editor de Tabela de idiomas para obter a lista de idiomas e IDs associados.

[Interruptores de gesto]
Habilitar para exibir interruptores de gesto na tela para rolagem ou aproximar/afastar.

[Pasta de destino (Cartão SD)]
Esta propriedade está disponível ao utilizar a série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), série IPC, ou PC/AT. Especifique a pasta no Cartão SD para salvar, ou como uma alternativa, especifique o caminho completo da pasta a ser usada. (Exemplo: C:\SDCard, D:\) Se você estiver usando uma máquina do Windows Embedded, você pode configurar o filtro de gravação (protegido contra gravação) em unidades instaladas com o sistema operacional. Se a configuração do Filtro de gravação estiver habilitada, especifique um caminho de unidade que não tenha o Filtro de gravação definido.
Observação: Para informações sobre os modelos que suportam o Cartão SD, consulte o seguinte. Modelo/recurso suportado

[Pasta de destino (Armazenamento USB)]
Esta propriedade está disponível ao utilizar a série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), série IPC, ou PC/AT. Especifique a pasta no Armazenamento USB (Memória USB etc) para salvar para, ou como uma alternativa, especifique o caminho completo da pasta a ser usada. (Exemplo: C:\USBStorage, D:\) Se você estiver usando uma máquina do Windows Embedded, você pode configurar o filtro de gravação (protegido contra gravação) em unidades instaladas com o sistema operacional. Se a configuração do Filtro de gravação estiver habilitada, especifique um caminho de unidade que não tenha o Filtro de gravação definido.
Observação: Para informações sobre os modelos que suportam o Armazenamento USB, consulte o seguinte. Modelo/recurso suportado

[Exibir Configuração de hardware]
Habilite para que você possa usar gestos de toque para abrir a tela de Configuração de hardware.
Sobre configuração de hardware Observação: Quando esta configuração estiver desativada, para visualizar e editar as configurações da unidade do display, desenhe uma peça de Configuração de hardware. Entretanto, a peça de Configuração de hardware pode impedir o uso de transferência por Ethernet. Esta configuração se aplica quando se usa gestos de toque para exibir a tela de Configuração de hardware. Esta configuração não se aplica a objetos de Configuração de hardware em uma tela.

[Nível de segurança]
Especifique o nível de segurança necessário para exibir a tela de Configuração de hardware com gestos de toque. Para exibir a tela de Configuração de hardware, você deve login com um nível de segurança igual ou maior que o nível de segurança definido neste campo.
Sobre configuração de hardware Observação: Na janela do Explorador de projeto, ir para [Segurança] e clique em [Configurações]. Na janela Propriedades que se abre, quando a caixa de seleção [Habilitar] é desmarcada, o [Nível de segurança] definido neste campo não é usado. Esta configuração se aplica quando se usa gestos de toque para exibir a tela de Configuração de hardware. Esta configuração não se aplica a objetos de Configuração de hardware em uma tela.

[Modo de desenho]
Define o tempo de alteração da exibição quando a tela/conteúdo é alterado.
[Prioridade da tela] Após alterar a tela/conteúdo, o destino da mudança é exibido sem esperar para estabelecer comunicação com as variáveis externas de destino e endereços de dispositivos. Os scripts de destino de alteração são executados após a comunicação ser estabelecida. [Prioridade de comunicação] Após alterar a tela/conteúdo, o destino da mudança é exibido apenas depois que a comunicação é estabelecida para variáveis externas e endereços de dispositivo no destino de alteração. Os scripts de destino de alteração são executados após a comunicação ser estabelecida. Observação: Para informações sobre a transição de exibição ao mudar de tela ou conteúdo, consulte o seguinte. A Transição após alterar a tela ou conteúdo

## [Avançado] - [Configurações]

[Preferências]

[Modo de depuração]
Habilite o bloco Exibição de depuração no editor de script.
Exibição de depuração

[Tipo de fonte da mensagem de depuração]
Selecione o tipo de fonte para a mensagem de depuração.

[Manter dados de tempo de execução para download do sistema de arquivos]

[Diálogo de confirmação]
Selecione para exibir uma caixa de mensagem de confirmação quando as configurações do gestão do usuário ou de Ethernet na unidade de exibição não puderem ser preservadas e devem ser substituídas.
Observação: Se a caixa de seleção [Diálogo de confirmação] estiver desmarcada, mesmo se você selecionar manter as mudanças nas configurações de gerenciamento de usuários ou Ethernet, e se por qualquer razão estas configurações não puderem ser preservadas durante a transferência do sistema de arquivos, as configurações serão substituídas sem qualquer aviso.

[Gerenciamento do usuário]
Se um arquivo de projeto com esta configuração ativada for transferido para a unidade do display, as informações de usuário e senha na unidade do display são preservadas nas transferências subseqüentes do sistema de arquivos.
Observação: Você também pode editar esta configuração na unidade do display.

[Configurações de Ethernet]
Se um arquivo de projeto com esta configuração ativada for transferido para a unidade do display, as configurações de Ethernet na unidade do display são preservadas nas transferências subseqüentes do sistema de arquivos.
Observação: Você também pode editar esta configuração na unidade do display.

[Sempre permitir transferência via Ethernet]
Quando esta configuração for desativada, defina o modo de espera de transferência do projeto na tela de Configuração de hardware e execute a transferência. (Recomendado)
Importante: Habilite esta configuração quando você tiver que transferir freqüentemente, como ao depurar o aplicativo, para evitar ter que entrar na Configuração de hardware e habilitar o download de Ethernet toda as vezes. Quando esta configuração é habilitado, o risco de segurança é elevado, pois a unidade do display está sempre aberta para transferência por Ethernet. Desabilitar esta configuração é recomendado.

[Descrição da tela de transferência]
Habilite esta configuração para transferir o texto da propriedade [Descrição] para telas e conteúdos para a unidade de display. A configuração padrão é desativada.

[Idioma de entrada]
Configure o idioma de entrada. A propriedade fica visível quando o Terminal [Série] não é [IPC ou PC/AT].

[Japonês]
Selecione esta caixa de seleção para habilitar a entrada em japonês na unidade de exibição.

[Salvar em]
Selecione o local de armazenamento do IME que é usado para a entrada em japonês.

[Configurações da janela]
Definir as configurações da janela. A propriedade fica visível quando o Terminal [Série] é [IPC ou PC/AT].

[Modo de inicialização]
Selecione o tamanho da tela da janela na inicialização.
Observação: Quando você seleciona o modo de tela inteira, o tamanho da tela da janela não apresenta a resolução real e a resolução é definida com base na [Série] selecionada na guia [Função] -> guia [Básico].

[Largura da janela] / [Altura da janela]
Ajuste a largura e a altura da tela da janela.
Observação: se você definir um valor maior que a resolução selecionada, o tamanho da tela da janela será do mesmo tamanho da resolução.

[Posição do display]
Selecione a posição de exibição da tela da janela.
Observação: Comportamento do monitor duplo: Quando você seleciona [Centro], a posição da tela da janela está no centro do monitor principal. Quando você seleciona [Superior esquerdo], a posição da tela da janela está no canto superior esquerdo do monitor principal. Quando você seleciona [Posição anterior], a posição da janela da tela é a mesma da posição anterior. Quando você seleciona [Personalizar], se a resolução do monitor for inferior a Full HD, é possível especificar a posição da tela da janela no monitor secundário. No entanto, a coordenada permitida é de 0 a 1920. Não é possível especificar valores negativos.

[Posição X] / [Posição Y]
Definir a posição do eixo X / Y da tela da janela.

## [Avançado] - [Acesso a dados]

[Servidor OPC UA]

[Habilitar]
Habilitar o servidor OPC UA.

[Protocolo da transferência]
Selecione o protocolo de transporte.

[Número da porta]
Defina o Número da porta para comunicação de dados.

[Formato de dados]
Selecione o Formato dos dados.

[Política de segurança]
Selecione a [Política de segurança] desejada. Você pode selecionar [Sem segurança] para se comunicar com o servidor OPC UA sem segurança. Recomendamos que você defina a política de segurança. As seguintes Políticas de segurança são suportados: Sem segurança Aes256Sha256RsaPssSignAndEncrypt Aes256Sha256RsaPssSign Aes128Sha256RsaOaepSignAndEncrypt Aes128Sha256RsaOaepSign Basic256Sha256SignAndEncrypt Basic256Sha256Sign Basic256SignAndEncrypt Basic256Sign Basic128Rsa15SignAndEncrypt Basic128Rsa15Sign

[Certificados confiáveis] / [Certificados de emissores]
Escolha a opção desejada a seguir e defina [Número de certificados] e [Número de CRL]. [Certificados confiáveis]: Use isto para certificados auto-assinado ou CA que precisam ser verificados. [Certificados de emissores]: Use isto para os certificados CA que precisam ser verificados por uma cadeia de CA.
[Número de certificados] | Defina o [Número de certificados] e selecione o arquivo do certificado em [Caminho do arquivo de certificado] . Se nenhuma segurança for selecionada em [Política de segurança], então não há necessidade de definir [Número de certificados]. Observação: O número máximo de arquivos do certificado é 100. O arquivo, que já é usado em outros [Caminho do arquivo de certificado] de [Certificados confiáveis] ou [Certificados de emissores], não pode ser usado. Mesmo que o arquivo tenha um nome diferente e o mesmo conteúdo com outro, o arquivo não pode ser usado.
[Número de CRL] | Defina o [Número de CRL] e selecione o arquivo CRL (Lista de revogação de certificado) do [Caminho do arquivo de certificado]. Observação: O número de arquivos CRL é igual ou menor que o número de arquivos de certificado. O arquivo, que já é usado em outros [Caminho do arquivo de certificado] de [Certificados confiáveis] ou [Certificados de emissores], não pode ser usado. Mesmo que o arquivo tenha um nome diferente e o mesmo conteúdo com outro, o arquivo não pode ser usado.

[Configuração de segurança]
Ao restringir o usuário de acordo com o nível de acesso do usuário do OPC UA, selecione [Habilitar] e defina o nível de segurança.
O nível de acesso do usuário é o seguinte:
Nível de acesso do usuário | Descrição
[Nível de segurança para navegar] | O usuário pode ver as propriedades do servidor e os nomes das variáveis.
[Nível de segurança para leitura] | O usuário tem privilégio de nível de navegação e pode ver o valor da variável.
[Nível de segurança para leitura de gravação] | O usuário pode ler/gravar os valores das variáveis. Isto inclui o privilégio de nível de leitura.
Observação: Quando [Configurações de segurança] está definido como [Habilitar], há autenticação de usuário durante a comunicação. A criptografia para autenticação do usuário usa a política de segurança configurada em [Política de segurança]. Entretanto, mesmo quando [Sem segurança] é selecionado, o Basic256Sha256 é usado. Portanto, use um cliente OPC UA que suporte Basic256Sha256 ao se comunicar sem segurança.

[Formato de nomenclatura do ID de nó]
Selecione o formato de nomenclatura das variáveis compartilhadas pelo servidor OPC UA com dispositivos externos na rede. [Padrão]: (padrão) Formato de nomenclatura consistente com as convenções de nomenclatura da OPC UA. [Compatível]: Formato de nomenclatura compatível com o software de edição de tela 3.3 Service Pack 1 ou anterior. Observação: Você não pode usar vinculação ou script para alterar dinamicamente o valor dessa propriedade.
Nome da variável | Formato de nomenclatura do ID de nó
[Compatível] Versão 3.3 Service Pack 1 ou anterior | [Padrão] Versão 3.4 ou posterior
Var1[0] | Target01.Var1.Var1[0] | Target01.Var1[0]
Var1[1,1] | Target01.Var1.Var1[1,1] | Target01.Var1[1,1]
Var2.BOOL1 | Target01.Var2.Var2.BOOL1 | Target01.Var2.BOOL1
Folder1.Var1[0] | Target01.Folder1.Var1.Folder1.Var1[0] | Target01.Folder1.Var1[0]
A alteração do [Formato de nomenclatura do ID de nó] pode fazer com que as referências de outros dispositivos na rede não funcionem mais.

[Salvar em] / [Pasta de destino]
Defina o destino de exportação do certificado do servidor OPC UA, que é usado para o pré-registro de clientes OPC UA. [Salvar em]: Selecione armazenamento externo ou armazenamento local como destino de exportação. [Pasta de destino]: Especifique até 256 caracteres para o caminho do destino de exportação. Use caracteres de byte único ou multibyte no caminho, exceto os seguintes caracteres especiais. * ? " < > | Observação: O certificado do servidor OPC UA é exportado da tela de configuração de hardware. Na tela de configuração de hardware, abra [OPC UA Server] e, no campo [Certificate: Export Certificate], toque no botão [Export]. Se o certificado do servidor OPC UA precisar ser regenerado devido à expiração ou outros motivos, no campo [Regenerate Certificate], toque no botão [Generate and Reboot]. Após o certificado ser regenerado, os certificados do servidor OPC UA exportados anteriormente se tornam inválidos.

[Configurações das funções da Web]

[Habilitar servidor Web]
Selecione para usar o servidor Web.

[Configurações de servidor Web]

[Configuração de segurança]
Ao restringir o usuário de acordo com o nível de acesso do usuário ao Web Server, selecione habilitar [Configuração de segurança] e defina o nível de segurança.

[Nível de segurança para leitura]
O usuário pode ver propriedade do servidor, nome da variável, valor da variável, erros do sistema e alarmes.

[Habilitar Web Viewer]
Selecione para usar o Web Viewer. Web Viewer é um recurso que você pode usar para fornecer informações de tela do servidor Web Viewer (unidade do display) para um cliente Web Viewer em execução no navegador da Web.
A configuração só é possível com modelos que suportam esse recurso. Observação: Para informações sobre os modelos que suportam este recurso, consulte o seguinte. Modelo/recurso suportado

[Configurações do Web Viewer]

[Configuração de segurança]
Selecione para definir uma tela de login para clientes Web Viewer. Quando esta caixa de seleção é selecionada, os campos ficam disponíveis onde você pode especificar o comportamento da tela de login.
Observação: Para obter informações sobre como configurar a Página de login, consulte o seguinte. Personalização da página de login

[Número de tentativas]
Defina o número de tentativas de login falhadas dentro do período de tempo especificado (Período de tentativas) de um cliente antes que o servidor seja bloqueado. Definir intervalo de valores: 1 - 10

[Período de tentativas (seg)]
Defina o período de tempo em segundos no qual o número especificado de tentativas falhadas de login (Número de tentativas) de um cliente bloqueia o servidor. Definir intervalo de valores: 1 - 600

[Tempo de bloqueio (seg)]
Após o servidor ser bloqueado devido a tentativas de login falhadas de um cliente, defina o tempo em segundos até que o bloqueio seja liberado. Definir intervalo de valores: 1 - 600

[Layout da página]

[Visibilidade da imagem do cabeçalho]
Selecione a caixa de seleção para exibir a imagem selecionada na propriedade [Imagem de cabeçalho], ou a imagem padrão (nenhuma imagem definida na propriedade [Imagem de cabeçalho]).

[Imagem do cabeçalho]
Clique na elipse [...] e selecione um arquivo de imagem .png para exibir no cabeçalho da página de login da Web Viewer. A imagem deve ser inferior a 1 MB. Quando a imagem é inserida, sua proporção de aspecto (proporção entre largura e altura) é mantida para caber no cabeçalho. Se nenhuma imagem for selecionada, o cabeçalho usa o gráfico padrão.

[Nome do nó]
Insira o nome do servidor para exibir na página de login da Web Viewer. O nome do nó aparece na parte inferior do cabeçalho.
Deixe o [Nome do nó] em branco para recolher essa área na página de login. O nome do nó também é usado como peça da barra de título do navegador da Web.

[Título]
Insira um título para exibir na página de login da Web Viewer.
Deixe o [Título] em branco para recolher essa área na página de login. O título também é usado como peça da barra de título do navegador da Web.

[Slogan]
Insira um slogan que aparece abaixo do título na página de login da Web Viewer.
Até três linhas de texto podem ser exibidas. Qualquer coisa além de três linhas será truncado com uma elipse (...). Deixe o [Slogan] em branco para recolher essa área na página de login.

[Visibilidade da imagem do rodapé]
Selecione a caixa de seleção para exibir a imagem selecionada na propriedade [Imagem do rodapé], ou a imagem padrão (nenhuma imagem definida na propriedade [Imagem do rodapé]).

[Imagem do rodapé]
Clique na elipse [...] e selecione um arquivo de imagem .png para exibir no rodapé da página de login da Web Viewer. A imagem deve ser inferior a 1 MB. Quando a imagem é inserida, sua proporção de aspecto (proporção entre largura e altura) é mantida para caber no rodapé. Se nenhuma imagem for selecionada, o rodapé usa a imagem padrão.

[Tema]

[Cores principais]

[Primária]
Propriedade de cor em uma paleta de cores de tema para o título, botões e cabeçalho de uma interface Web Viewer.

[Variante primária]
Propriedade de cor em uma paleta de cores de tema para sombreamento da parte inferior do cabeçalho na interface Web Viewer.

[Cores funcionais]

[Erro]
Propriedade de cor em uma paleta de cores de tema para erros na interface Web Viewer.

[Texto]
Propriedade de cor em uma paleta de cores de tema para texto na interface Web Viewer.

[Monopolizar operação]

[Tempo limite de bloqueio por toque (seg)]
Quando um Monopolizar operação é iniciada devido ao toque na tela, após o toque é liberado e o tempo especificado decorre, o toque de monopolização é liberado. Se você tocar na tela novamente antes de completar o tempo limite, o tempo de bloqueio é reiniciado. Defina um valor de 0 para liberar a bloqueio logo após o toque ser liberado no cliente. Definir intervalo de valores: 0 - 30

[Posição do ícone]
Definir a posição do ícone indicando que as operações de toque estão bloqueadas: Nenhum, Inferior direito, Superior direito, Inferior esquerdo, ou Superior esquerdo.

[Tempo limite inativo (minutos)]
Defina o período de tempo, em minutos, até que um cliente seja desconectado automaticamente. Se não houver operações na tela de distribuição durante o tempo definido, o cliente é desconectado automaticamente. Esta configuração se aplica apenas ao modo de Operação. As operações do navegador da Web, como selecionar itens de menu do navegador ou visualizar a Internet, não redefinem este tempo limite. Definir intervalo de valores: 0 - 60 0 desativa esta configuração.

[Tempo limite para manter pressionado (seg)]
Defina a quantidade de tempo a monitorar as operações de Pressão e Retenção em um cliente Enquanto um cliente continua uma operação de pressão e retenção, o cliente envia notificações periodicamente ao servidor. Se o servidor não receber uma notificação dentro do período de tempo definido devido a uma falha de rede ou outro motivo, o servidor força a liberação do botão de Pressão e Retenção. Esta configuração evita operações não intencionais devido às interrupções na comunicação entre o servidor e o cliente. Definir intervalo de valores: 2 - 60 segundos

[Número da porta]
Defina o Número da porta para comunicação de dados.

[Comunicação criptografada]
Esta propriedade está disponível nos modelos que suportam HTTPS/WSS. Versão suportada: TLS 1.3 TLS 1.2 Observação:Para obter informações sobre os modelos que suportam HTTPS/WSS, consulte o seguinte. Lista de modelos/recursos suportados

[Certificado de exportação]
Esta propriedade está disponível quando [Comunicação criptografada] está habilitado.

[Armazenamento de dados]
Especifique o local de armazenamento para exportar o certificado do servidor.

[Nome da pasta]
Especifique a pasta de destino para exportar o certificado do servidor. Se for deixado em branco, o certificado será exportado e salvo no diretório raiz.

[Método de transferência]

[Pro-face Connect]
Ative para usar o Pro-face Connect.
Configurar Pro-face Connect Observação: Ao utilizar a série ST6000 2nd Gen, esta propriedade não está disponível. Configure a configuração em [System Settings] da unidade de display.