# Usando Travar para evitar erros de operação

A ação de toque só será executada se a variável BOOL especificada no endereço de bloqueio atender à condição de habilitação de toque.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Configurar peças

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar a(s) variável(eis) abaixo.

#### Propriedades das variáveis:

[Nome] | [Tipo de dados] | [Origem] | [Valor inicial]
Var1 | [DINT] | Qualquer | Qualquer
Trava | [BOOL] | [Internal] |

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.

#### Propriedades do objeto de exibição numérica (Nome: NumericDisplay1):

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Básico] | [Valor atual] | [Variável] [Nome]: Var1
[Habilitar Modo de entrada] |
[Detalhe] | [Travar] | [Variável] [Nome]: Travar

#### Alternar propriedades do objeto do interruptor (Nome: ToggleSwitch1):

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Básico] | [Valor atual] | [Variável] [Nome]: Travar