# Propriedades (Grupo de registro)

[Registro máx] 'DataLogging.(Logging Group Name).MaxRecord'
Defina quantos dados de registro devem ser salvos. Quando os dados de registro excedem o valor definido, o processo especificado pelo campo [Operação quando [Salvar em] está cheio] é executado. Definir intervalo de valores: 0 - 2147483647
Observação: A quantidade de dados de registro você pode salvar depende da capacidade do local de gravação. Para obter informações sobre o tamanho dos dados dos dados de registro, consulte o seguinte. Calculando o tamanho dos dados para salvar Para um guia sobre o valor do [Registro máx], consulte o seguinte. Condições para a coleta de dados Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. DataLogging.(Nome do grupo de registro).MaxRecord Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Tipo de condição]
Selecione a condição para coleta de dados de registro: -[Alterar valor]: Os dados de registro são coletados quando há uma alteração no valor da variável. -[Periódico]: Os dados de registro são coletados periodicamente. -[Script]: Os dados de registro são coletados quando a operação [Registro de dados] é executada.
Observação: Para obter informações sobre [Registro de dados], consulte o seguinte. Registro de dados

Ao selecionar [Alterar valor] em [Tipo de condição]Ao selecionar [Alterar valor] em [Tipo de condição]

[Condição de execução]
Selecione a condição para a execução da coleta de dados de registro: -[ON]: Os dados de registro são coletados quando o valor da variável tipo BOOL definido como [Variável de trigger] é ATIVADO. -[OFF]: Os dados de registro são coletados quando o valor da variável do tipo BOOL é definido como [Variável de trigger] é DESATIVADO. -[Em alteração]: Os dados de registro são coletados quando há alteração no valor da variável é definido como [Variável de trigger]

[Variável de trigger]
Defina a variável que controla a coleta de dados de registro. Clique no marcador de propriedade e selecione [Variável].
Suporte de vinculação de dados: Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

Ao selecionar [Periódico] em [Tipo de condição]Ao selecionar [Periódico] em [Tipo de condição]

[Frequência]
Definir a freqüência na qual os dados de registro são coletados. Definir intervalo de valores: 1 - 100

[Unidades]
Selecione a unidade para a freqüência de coleta de dados de registro. -[Segs] -[Mins] -[Horas] -[100ms]

[Travar]
Definir uma variável tipo BOOL para interromper a coleta de dados de registro. Enquanto o valor da variável está ON, pára de coletar dados de registro. Clique no marcador de propriedade e selecione [Variável].
Suporte de vinculação de dados: Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Exportar dados]

[Habilitar]
Salva os dados de registro na unidade do display em um arquivo.
Observação: Para obter informações sobre exportação e importação, consulte o seguinte. Exportando e importando configurações de registro e dados de registro

[Armazenamento de dados]
Selecione o local do arquivo de exportação a partir do seguinte. -[Armazenamento local] -[Cartão SD] -[Armazenamento USB]
Observação: O armazenamento que pode ser selecionado para [Armazenamento de dados] depende do modelo da unidade do display. Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT, simplesmente selecionando [Cartão SD] ou [Armazenamento USB] NÃO armazenará o arquivo de exportação no cartão SD ou na armazenamento USB inserida na unidade de display. Para salvar o arquivo de exportação no cartão SD ou no armazenamento USB, especifique a pasta de destino na propriedade [Pasta de destino (Cartão SD)] ou [Pasta de destino (Armazenamento USB)] do terminal. Janela de propriedade [Target01] > guia [Função] > guia [Opções] > [Preferências] Propriedades (Target01)

[Acrescentar data/hora]
Ao final do nome do arquivo exportado, anexar a data e hora da exportação. Exemplo: Se a data e a hora exportadas for 2016/10/31 e PM 10:43:45, então o arquivo exportado será salvo como “\20161031PM104345.TXT”.
Observação: Observação: Os formatos de data e hora dependem das configurações [Formato de data] e [Formato da hora]. [Target01] janela de propriedades > guia [Função] > guia [Opções] > [Exportar] Para obter mais informações, consulte o seguinte. [Formato de data] [Formato da Hora] Se a caixa de seleção [Acrescentar data/hora], estiver desmarcada e um arquivo já existe com o nome do arquivo de exportação, o arquivo de exportação existente será substituído pelo novo arquivo de exportação.

[Detectar modificação]
Detecta modificações no arquivo exportado. Use a ferramenta de validação dos arquivos de exportação para detectar modificações.
Quando [Detectar modificação] é ativado, uma string alfanumérica é adicionada à primeira linha do arquivo exportado. Esta string é usada pela Ferramenta de validação de exportação para detectar modificações nos dados do arquivo. Ao utilizar a Ferramenta de validação de exportação, não apague ou modifique esta string. Para informações sobre a Ferramenta de validação de exportação, consulte o seguinte. Verificando a modificação no arquivo exportado

[Nome da pasta] '(Nome do grupo de registro).ExportData.FolderName'
Defina o nome da pasta. (Exemplo: \Registro) Você pode usar no máximo 256 caracteres, exceto os seguintes símbolos, para o nome da pasta. : ; | , * ? " < > /
Observação: Na Série IPC, para usar um idioma específico para nomes de pastas e arquivos, configure em [Painel de controle] > [Alterar a localidade do sistema]. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. (Nome do grupo de registro).ExportData.FolderName Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Nome do arquivo] '(Nome do grupo de registro).ExportData.OutputFileName'
Defina o nome do arquivo exportado (Exemplo: \Dados de registro) Você pode usar no máximo 256 caracteres, exceto os seguintes símbolos, para o nome da Arquivo. : ; | , * ? " \ /
Observação: Na Série IPC, para usar um idioma específico para nomes de pastas e arquivos, configure em [Painel de controle] > [Alterar a localidade do sistema]. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. (Nome do grupo de registro).ExportData.OutputFileName Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Status de exportação]

[Habilitar]
Você pode armazenar o arquivo de exportação salvar status ou status de erro em uma variável.

[Salvar status] '(Nome do grupo de registro).ExportStatus.SaveStatus'
Defina uma variável integer para armazenar o status iniciar e conclusão do processo de exportação. No marcador de propriedade, selecione [Variável].
Ao exportar, o seguinte é armazenado no status salvar. (1) Bit de exportação (2) Bit de conclusão O diagrama de temporização para o salvar status é o seguinte. A: Usuário inicia exportação B: Exportação concluída C: Usuário desmarca valores em variáveis Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. (Nome do grupo de registro).ExportStatus.SaveStatus Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Status de erro] '(Nome do grupo de registro).ExportStatus.ErrorStatus'
Defina uma variável integer para armazenar o resultado do processo de exportação. No marcador de propriedade, selecione [Variável].
Quando o bit final (posição do bit:1) da variável especificada no campo [Salvar status] está LIGADO, os seguintes resultados aparecem no status de erro. 0: Dados exportados com sucesso. 1: Não há armazenamento externo. 3: Espaço em disco insuficiente. 4: Erro ao abrir/gravar o arquivo. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. (Nome do grupo de registro).ExportStatus.ErrorStatus Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados