# Exportando dados registrados

Você pode exportar os dados registrados em um armazenamento externo.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Adicionar grupo de registro
3. Atribuir as variáveis
4. Configurar peças
5. Configurar scripts

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar as seguintes variáveis.

#### Propriedades das variáveis :

[Nome] | [Tipo de dados] | [Origem] | [Endereço do dispositivo]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031
Var4 | [BOOL] | (Qualquer) | (Qualquer)

## Adicionar grupo de registro

### Explorador de projeto : [Registro] ➞ [Todos os registros]

#### Propriedades [Todos os registros] :

Guia | Propriedade | Valor
[Básico] | [Registro máx] | 300

### Explorador de projeto : [Todos os registros]

Adicionar o seguinte grupo de registro.

[Nome]
LoggingGroup1

#### Propriedades do Grupo de registro (Nome: LoggingGroup1) :

Guia | Propriedade | Valor
[Básico] | [Tipo de condição] | [Alterar valor]
[Condição de execução] | [ON]
[Variável de trigger] | [Variável] [Nome]: Var4
[Exportar dados] |
[Gravar dados para] | [Armazenamento USB]
[Nome da pasta] | \LoggingGroup
[Nome do arquivo] | LoggingGroup1

## Atribuir as variáveis

### Explorador de projeto : [LoggingGroup1]

Atribuir as seguintes variáveis.

#### Propriedades do Grupo de Registro1:

[Nome da variável]
Var1
Var2
Var3

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.

#### Propriedades do objeto do interruptor (Nome: Switch1) :

Valor padrão.

## Configurar scripts

### Explorador de projeto : [Screen1]

Definir o seguinte script sobre o objeto.

A partir da [Caixa de ferramentas] arraste e solte o roteiro para o editor do Script.

#### Script do objeto de interruptor (Nome: Interruptor1) :

Legenda | Bloquear
1 | [Triggers] ➞ [Toque] ➞ [Toque]
2 | [Valores] ➞ [Objeto de tela]
3 | [Operações] ➞ [Funções HMI] ➞ [Exportar dados do registro]