# Definir as configurações de Ethernet

Você pode atribuir um endereço IP à unidade do display e definir as configurações para comunicação Ethernet. Essas configurações são usadas para comunicação com o dispositivo externo ou fazer o download de um arquivo de projeto.

Observação:

- Nos modelos suportados, você pode atualizar as configurações de Ethernet usando a operação de transferência. Para modelos que suportam transferência de configurações de Ethernet, consulte o seguinte.
  Lista de modelos/recursos suportados
- Ao usar a Série ST6000 2nd Gen
  - Primeiro, ative a porta Ethernet selecionando [Habilitar] no campo [Porta]. Toque na elipse [...] no lado direito do campo [Ethernet] para exibir o campo [Port] (Porta).
  - Você pode definir as configurações de Ethernet na tela de Configuração de hardware ou no [System Settings] da unidade de display. O sistema reinicia automaticamente quando as configurações são atualizadas na tela de Configuração de hardware. Se você atualizar as configurações de [System Settings], você deve reiniciar o sistema manualmente.

### Para atribuir um Endereço de IP:

1. Na unidade do display, Abra a tela Configuração de hardware.
2. Toque o endereço IP no campo [Ethernet1] para exibir um teclado.
3. Insira o endereço de IP.

   Observação: O endereço de IP deve estar no formato nnn.nnn.nnn.nnn, em que "nnn" é um número entre 0 e 255.

4. Toque no botão [Save and Reboot]. As alterações são salvas e a aplicação de runtime é reiniciado.

### Para definir as configurações de Ethernet:

1. Na unidade do display, Abra a tela Configuração de hardware.
2. Toque o botão [...] no lado direito do campo [Ethernet].
3. Definir as configurações necessárias, como [Subnet Mask] e [Default Gateway].

   Observação: Ao se comunicar através de uma conexão Ethernet, a comunicação pode não ser possível, dependendo da configuração do dispositivo de destino. Se a comunicação não for possível, tente o seguinte:

   - Se você estiver diretamente conectado ao dispositivo de destino através de um cabo Ethernet, use um switch Ethernet.
   - Corresponder as configurações [Auto Negotiation], [Speed Setting] e [Duplex Setting] com o dispositivo de destino.
4. Na parte superior da tela, toque no botão [Save and Reboot]. As alterações são salvas e a aplicação de runtime é reiniciado.

### Para visualizar o endereço MAC:

É necessária alguma preparação no software de edição de tela para visualizar o endereço MAC.

1. Na tela, desenhe um display de string para exibir o endereço MAC de uma unidade do display.
2. Selecione a exibição de string, e na janela [Propriedades], no lado direito do campo do [Valor atual] clique no ícone para exibir uma lista. Selecione [Terminal].
3. Na caixa de diálogo [Seletor de propriedades do objeto de destino], selecione a propriedade do alvo a ser exibida no objeto de exibição de strings: Ethernet1.MACAddress ou Ethernet2.MACAddress.
4. Defina [Direção] para [Unidirecional] e clique em [OK].
5. Na janela [Propriedades], desmarque a caixa de seleção [Habilitar Modo de entrada].

### Para visualizar o endereço IP atual e a máscara de subrede:

É necessária alguma preparação no software de edição de tela.

1. Na tela, desenhe uma parte da Exibição de endereço para o endereço IP e a máscara de subrede da unidade de display.
2. Selecione a parte da Exibição de endereço, e na janela [Propriedades], clique no ícone no lado direito do campo do [Valor atual]. Da lista exibida, selecione [Terminal].
3. Na caixa de diálogo [Seletor de propriedades do objeto de destino], selecione a propriedade do alvo a ser exibida na parte da Exibição de endereço Ethernet1.IPv4Address, Ethernet2.IPv4Address, Ethernet1.IPv4SubnetMask or Ethernet2.IPv4SubnetMask.
4. Defina [Direção] para [Unidirecional], e clique em [OK].
5. Na janela [Propriedades], desmarque a caixa de seleção [Habilitar Modo de entrada].