# Exibição e codificação por cores de múltiplas faixas (Usando faixas de entradas de variáveis)

Ao definir as cores para quando os valores estão fora da faixa de entrada ou quando os valores estão em uma faixa de alarme, os valores mudam de cores quando atingem a faixa definida. Você pode alterar a cor do preenchimento/borda/texto.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Configurar peças

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar a seguinte variável.

#### Propriedade da variável:

Guia | Propriedade | Valor
[Básico] | [Nome] | Var1
[Tipo de dados] | DINT
[Faixa de entradas] | Habilitado
[Mín] | 0
[Máx] | 100

## Configurar peças

### Explorador de projeto : [Design de tela] ➞ [Telas] ➞ [Screen1]

Arraste e solte os seguintes objetos da [Caixa de ferramentas] para a tela.

#### Propriedades do objeto de exibição numérica (Nome: NumericDisplay1):

Guia | Sub-tela | Propriedade | Valor
[Função] | [Básico] | [Valor atual] | [Variável] [Nome]: Var1
[Habilitar Modo de entrada] |
[Detalhe] | [Cores de alarme] | [Usar faixa de entradas]
[Substituir faixa de entradas] |
[Entrada mín] | 20
[Entrada máx] | 60
[Forma] | [Texto] | [Fora da faixa de entradas] | [Cor da fonte] | [Valor] | [ID] | ID: 17
[Básico] | [Fora da faixa de entradas] | [Preencher] | [Valor] | [ID] | ID: 4