# Transferindo um projeto pela Ethernet

Você pode transferir (PC para Unidade do display) os arquivos do projeto para a unidade do display através do cabo Ethernet.

## Transferindo o arquivo do projeto

Para executar a transferência por Ethernet, são necessárias operações no PC (software de edição de tela) e na unidade do display (tela de configuração de hardware). Como a porta Ethernet na unidade do display é normalmente fechada, como parte do processo de transferência, é necessário abrir a porta na tela de Configuração de hardware (consulte a etapa 8 na tabela abaixo).

Importante:

- Para se comunicar usando Ethernet, o endereço IP das configurações de Ethernet deve ser configurado na unidade do display.

- O sistema da unidade de display utiliza as portas Ethernet número 3320-3321 e 8050-8051. Não feche essas portas nas configurações de firewall.

- Antes de transferir um projeto sobre Ethernet, validar o risco de segurança. Para obter detalhes, consulte o seguinte.
  Segurança cibernética

- Para evitar adulterações no arquivo do projeto na unidade do display, habilitar a autenticação do usuário para operações de transferência do arquivo do projeto. Para o procedimento de configuração, consulte as seguintes etapas.
  Por favor, tome precauções, pois a transferência não será possível se você esquecer o nome de usuário ou senha.

- Ao transferir um projeto, verifique se as datas no PC e na unidade de display coincidem. Se você alterar a data na série IPC ou no PC/AT, reinicie o sistema para regenerar o certificado.

Observação:

- Verifique se as portas de Ethernet configuradas estão disponíveis na unidade de display.
- Seu PC ou placa de rede pode não suportar uma conexão direta com a unidade de display usando um cabo Ethernet. Se a comunicação não for possível, tente o seguinte:

- Você não pode transferir o projeto durante a simulação.

- Quando o software de edição de tela e o aplicativo de runtime residirem no mesmo PC, defina [127.0.0.1] para a propriedade [Método de transferência] - [Endereço IP] do terminal.

Para transferir um projeto:

| PC (Software de edição de tela) | Unidade de display (Tela de configuração de hardware)
1 | Conecte o PC (instalado com o software de edição de tela) e a unidade do display à rede Ethernet.
2 | — | Ligue a unidade do display. (Ao utilizar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)) No menu Programa, clique em [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Executar como administrador)]. (Ao utilizar a Série IPC ou PC/AT) No menu Programa, clique com o botão direito do mouse [BLUE Runtime] e selecione [Executar como administrador]. Observação: Se você não puder selecionar [Executar como administrador], favor entrar em contato com seu administrador do sistema.
3 | Inicie o software de edição de tela e abra o projeto que você deseja transferir. | —
4 | Na janela do Explorador de projeto, de [Arquitetura do sistema] clique em [Target01]. Observação: Certifique-se de que a unidade de display para a qual você está transferindo é do mesmo tipo de unidade de display definida no software de edição de tela. | —
5 | Na janela Propriedades, ir para a guia [Função] ➞ guia [Básico] e em [Tipo] confirme que o [Método de transferência] é [Ethernet]. Defina o endereço de IP para o qual os arquivos do projeto devem ser transferidos. | —
6 | No campo [Configuração de segurança] selecione [Habilitar] e no campo [Nível de segurança] defina o nível de segurança necessário para executar as operações de transferência. Observação: Na [Configuração de segurança] se [Desabilitar] for selecionado, o arquivo do projeto é transferido sem autenticação do usuário. Quando [Habilitar] não é selecionado na janela Propriedades de [Configurações], o arquivo do projeto é transferido sem autenticação. (Para abrir a janela Propriedades de [Configurações], na janela do Explorador de projeto, ir para [Segurança] e clique em [Configurações].) Se não houver nenhum grupo de usuários ou usuário que satisfaça o [Nível de segurança], o arquivo do projeto não poderá ser transferido. Para criar grupos de usuários e usuários, consulte o seguinte. Etapas para projetar (Segurança) | —
7 | — | Abra a tela Hardware Configuration. Configuração de hardware
8 | — | No [Ethernet Download], toque no botão [Enable]. Observação: Ao usar a série IPC ou o PC/AT, as reticências [...] aparecem. Toque nas reticências [...] para exibir o Certificado de transferência Ethernet. ➞ A tela de espera será exibida. As operações da unidade do display não são possíveis enquanto a tela de espera for exibida. (Ao utilizar a Série IPC ou PC/AT) A primeira vez que você transferir um arquivo de projeto, a seguinte caixa de diálogo poderá ser exibida. A caixa de diálogo exibe quando as portas Ethernet necessárias NÃO estão abertas. Clique em [Permitir acesso]. Clicando em [Permitir acesso] abre as portas Ethernet necessárias. Observação: Se você clicar em [Cancelar] na caixa de diálogo acima, ou se a caixa de diálogo acima não aparecer devido a suas configurações do Windows, defina manualmente a permissão. Para obter informações sobre permissões, consulte o seguinte. Configurando manualmente a Permissão de comunicação
9 | Na barra de ferramentas da Aplicação, clique no ícone . Observação: Se o produto não estiver licenciado, então o ícone ficará acinzentado e você não poderá transferir o projeto. | —
10 | Ao transferir para a série IPC ou PC/AT, a caixa de diálogo [Validação de certificado] é exibida e mostra os detalhes da certificação. Selecione [Esta sessão] para confiar apenas nessa transferência ou [Este sistema] para confiar na unidade de display e, em seguida, clique em [Continuar] para prosseguir com a transferência. Clicar em [Cancelar] ou [X] cancela a operação de transferência. Observação: Quando a unidade de display for confiável, a caixa de diálogo [Validação de certificado] não aparecerá nas transferências subseqüentes. Para especificar o local de armazenamento do certificado, selecione a pasta [Autoridades de certificação raiz confiáveis]. |
11 | A caixa de diálogo Gerenciador de downloads exibe o status da transferência. Você será solicitado para um [Nome do usuário] e [Senha]. Digite o nome de usuário e a senha para um usuário que satisfaça o nível de segurança exigido e clique em [OK]. Importante: Não DESLIGUE o PC ou a unidade de display nem desconecte o cabo de transferência durante a transferência (PC para Unidade do display). Isso pode causar um erro quando a unidade de display for iniciada. Observação: Antes que a caixa de diálogo do Gerenciador de downloads seja exibida, uma caixa de diálogo mostrando a validação e o progresso da geração de arquivos é exibida. Além disso, dependendo do tamanho do projeto, pode levar algum tempo até que a caixa de diálogo do Gerenciador de downloads apareça. A caixa de diálogo Gerenciador de downloads exibe as opções de dados de runtime Manter e Substituir/Limpar, dependendo das configurações de Informações do usuário, Configurações de Ethernet, Armazenamento local, Alarme, Registro e Registros de operação. Para obter mais informações, consulte o seguinte. Manter dados de runtime após a transferência Pode levar alguns minutos para transferir arquivos de projetos muito grandes. | —
12 | Após a transferência ser concluída, feche a caixa de diálogo Gerenciador de downloads. | —

Depois que o projeto é transferido com sucesso, a unidade de display reinicia e executa o projeto transferido.

Observação: Ao transferir para uma unidade da Série GP-4100 que tenha um sistema da versão 3.0 ou anterior, após uma caixa de mensagem ser exibida para indicar que a transferência foi concluída, a unidade da Série GP-4100 pode não reiniciar mesmo depois de vários minutos decorrido.

À medida que a operação de transferência for concluída, você pode reiniciar a unidade da Série GP-4100 retirando e reinserindo o cabo de alimentação.

## Sempre permitir transferência via Ethernet

Configure o seguinte quando você tiver que transferir freqüentemente, como ao depurar o aplicativo, para evitar ter que entrar na Configuração de hardware e habilitar o download de Ethernet toda as vezes.

Importante:

A configuração abaixo não é recomendada. Ao utilizar esta configuração, a unidade do display sempre aceita transferências Ethernet, o que aumenta o risco de segurança.

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Arquitetura do sistema] e clique em [Target01].

2. Na janela Propriedades, ir para a guia [Avançado] ➞ guia [Configurações] e nas [Preferências] selecione as caixas de seleção [Sempre permitir transferência via Ethernet].