# Variáveis

Propriedade | Descrição | Tipo de dados | Valor mínimo | Valor máximo | Leitura | Gravação
InitialValue | Armazena o valor inicial para a variável interna. | BOOL, Inteiro, Real, Data, Hora, Data e Hora, String | Valor padrão do tipo de dado selecionado. | Valor padrão do tipo de dado selecionado. |  | -
Min | Armazena o valor mínimo para entrada de dados para a variável. | BOOL, Inteiro, Real, Data, Hora, Data e Hora, String | Valor padrão do tipo de dado selecionado. | Valor padrão do tipo de dado selecionado. |  | -
Max | Armazena o valor máximo para entrada de dados para a variável. | BOOL, Inteiro, Real, Data, Hora, Data e Hora, String | Valor padrão do tipo de dado selecionado. | Valor padrão do tipo de dado selecionado. |  | -
Value | Armazena o valor da variável. | BOOL, Inteiro, Real, Data, Hora, Data e Hora, String | Valor padrão do tipo de dado selecionado. | Valor padrão do tipo de dado selecionado. |  |
Quality Observação: Esta propriedade não está disponível para variáveis locais. | Exibe o status da digitalização das variáveis selecionadas.
Valor | Descrição
0, 4 | O acesso ao endereço do dispositivo e ao valor do endereço do dispositivo é normal.
1, 3, 5, 7 | Não é possível acessar o endereço do dispositivo.
6 | Após a unidade de display iniciar e acessar o endereço do dispositivo, a unidade de display fica em estado de espera, até que o valor do endereço do dispositivo fique disponível.
8, 12 | O valor do endereço do dispositivo é inválido.
9, 13, 15 | Você não pode acessar o endereço do dispositivo. Além disso, o valor do endereço do dispositivo pode ser inválido.
2, 10, 11, 14 | Não está em uso
| BYTE | 0 | 15 |  | -