# Manter dados de runtime após a transferência

Quando as informações do usuário e as configurações de Ethernet na unidade de display não corresponderem ao software de edição de tela, é possível optar por manter os dados de runtime ou substituí-los durante uma operação de transferência.

Em uma operação de transferência por Ethernet ou USB, quando as configurações de alarme, registro de dados ou registro de operação da unidade de display corresponderem ao software de edição de tela, você pode optar por manter ou limpar os dados de runtime.

Observação: Para informações sobre modelos que suportam este recurso, consulte o seguinte.
Lista de modelos/recursos suportados

## Ao usar Ethernet ou transferência USB

A caixa de diálogo [Gerenciador de downloads] exibe durante o processo da transferência. Para cada item, selecione para manter os dados de runtime, substituí-los ou limpá-los.

Segurança:

É possível manter ou substituir o seguinte quando as informações do usuário não corresponderem entre o software de edição de tela e o runtime.

[Gestão do usuário]

Valor dos dados:

É possível manter ou limpar os dados de registro aplicáveis quando todos os itens a seguir corresponderem entre o software de edição de tela e o runtime.

- A versão do software de edição de tela e a versão de runtime são as mesmas

- O arquivo de projeto é o mesmo, independentemente das alterações no conteúdo

- As configurações de alarme, dados de registro e registro de operação são as mesmas

- As configurações do dispositivo externo são as mesmas (aplica-se somente aos dados de registro de alarme)

[Registro de dados]

[Dados de registro de alarme]

[Dados de registro de operação]

Observação: Se você optar por manter as configurações de registro de operação, os registros gravados no passado serão mantidos. Como resultado, se você transferir um arquivo de projeto diferente, os registros anteriores podem não corresponder aos conteúdos do arquivo de projeto.

Exemplo:

Transfira um projeto que não possui o Switch1, mesmo que os dados do registro de operação de ter tocado no Switch1 sejam mantidos.

Dados de configuração:

É possível manter ou substituir o seguinte quando as configurações de Ethernet não corresponderem entre o software de edição de tela e o runtime. Ao usar a série ST6000, a série ST6000 2nd Gen e a série STM6000, você pode manter ou limpar o armazenamento local.

[Ethernet1]

[Ethernet2]

[Armazenamento local]

Observação:

- Se um item não puder ser retido, a opção [Manter] ficará acinzentada.
- Para manter todos os dados de runtime, selecione [Todos os dados].

## Ao utilizar a transferência do sistema de arquivos

Ao contrário das operações de transferência por Ethernet e USB, a transferência do Sistema de arquivos requer a definição de algumas propriedades no software de edição de tela. Nas configurações padrão, quando você executa a operação de transferência do Sistema de aquivo, mesmo que os dados de runtime não correspondam ao software de edição de tela, os dados de runtime serão preservados. Se você deseja substituir os dados de runtime, altere as seguintes configurações:

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Arquitetura do sistema] e clique em [Target01].
2. Na janela Propriedades, ir para a guia [Avançado] ➞ guia [Configurações] ➞ [Preferências] ➞ [Manter dados de tempo de execução para download do sistema de arquivos] e desmarque as caixas de seleção [Gestão do usuário] (informações do usuário) e [Configurações de Ethernet].
3. Executar a operação de transferência do Sistema de arquivos. A unidade de display agora está configurada para substituir seus dados de runtime durante a transferência.
4. Na próxima vez que você executar a operação de transferência do Sistema de aquivo, se os dados de runtime não corresponderem ao software de edição de tela, os dados de runtime serão substituídos.

Observação:

- Mesmo que você possa configurar um projeto para manter as configurações de gestão do usuário e Ethernet, às vezes os dados de runtime não podem ser preservados durante a transferência. Nesses casos, selecione a caixa de seleção Diálogo de confirmação para que você possa confirmar como lidar com os dados de runtime.
- Você também pode editar as configurações [Gestão do usuário], [Configurações de Ethernet] e [Diálogo de confirmação] na unidade do display.
- As informações do usuário são preservadas se você executar a transferência por cabo Ethernet ou USB de um projeto e atualizar a versão de tempo de execução de 3.2 ou posterior para 3.1 SP1B ou anterior. Entretanto, as informações do usuário são apagadas se você executar a transferência do Sistema de arquivos de um projeto e atualizar o runtime de 3.1 SP1B ou anterior para 3.2 ou posterior.
- Os dados de alarme, registro de dados e registro da operação não podem ser retidos.