# Propriedades (Registro da operação)

[Registro da operação]

[Habilitar]
Registra as operações na unidade do display.
Observação: Para obter informações sobre informações registradas, consulte o seguinte. Exibir registro de operação

[Número máximo de registros]
Defina quantos registros de registro da operação para salvar. Quando o registro da operação excede o valor definido, o processo especificado pelo campo [Operação quando [Salvar em] está cheio] é executado. Definir intervalo de valores: 100 - 500
Observação: O número de registros de registro da operação que você pode salvar depende da capacidade do local de gravação. Para obter informações sobre o tamanho dos dados de registro da operação, consulte o seguinte. Calculando o tamanho dos dados para salvar

[Toque do objeto]
A operação correspondente à operação de toque em um objeto é registrada. Além de objetos com operações de toque, tais como interruptores e campos numéricos, aplica-se a objetos definidos com triggers táteis. Se você deseja registrar operações apenas de um objeto específico, desmarque esta caixa de seleção e, nas propriedades desse objeto, selecione a caixa de seleção [Registro da operação].
Observação: Para obter informações sobre informações registradas, consulte o seguinte. Exibir registro de operação

[Alteração de tela]
As informações quando a tela é alterada são registradas.

[Status de login do usuário]
Quando o recurso de segurança é ativado, registre informações como quando os usuários fazem login ou alteram senhas.

[Alteração de data/hora]
A operação ao alterar a hora na unidade do display é registrada.

[Alteração do texto do idioma]
A operação ao alterar o texto do idioma é registrada.

[Inicialização/Encerramento/Reinicialização]
As operações quando a unidade do display é iniciada, o runtime é desligado ou o runtime é reiniciado são registradas.

[Configuração de hardware]
As operações ao exibir e trabalhar com a tela de Configuração de hardware ou objeto de Configuração de hardware são registradas.

[Transferir arquivo de projeto]
A operação quando um arquivo de projeto é transferido é registrada.

[Falha no Login/Logout da Web Viewer]
Selecione esta caixa de seleção para adicionar registro de Web Viewer em operações para o registro da operação. As operações registradas incluem login do cliente Web Viewer, logout, erro de login, bloqueio devido a falha de login e recuperação do usuário bloqueado.

[Monopolizar operação]
Selecione esta caixa de seleção para adicionar as operações de toque de Bloqueio e Monopolizar desbloqueio ao registro de operação.

[Alteração da propriedade do equipamento]
O registro altera para valores das propriedades do equipamento.

[Exportar dados]

[Habilitar]
Salvar o registro de operação na unidade do display para um arquivo.
Observação: Para obter informações sobre exportação, consulte o seguinte. Exportação dos registros de operações

[Armazenamento de dados]
Selecione o local do arquivo de exportação a partir do seguinte. -[Armazenamento local] -[Cartão SD] -[Armazenamento USB]
Observação: O armazenamento que pode ser selecionado para [Armazenamento de dados] depende do modelo da unidade do display. Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT, simplesmente selecionando [Cartão SD] ou [Armazenamento USB] NÃO armazenará o arquivo de exportação no cartão SD ou na armazenamento USB inserida na unidade de display. Para salvar o arquivo de exportação no cartão SD ou no armazenamento USB, especifique a pasta de destino na propriedade [Pasta de destino (Cartão SD)] ou [Pasta de destino (Armazenamento USB)] do terminal. Janela de propriedade [Target01] > guia [Função] > guia [Opções] > [Preferências] Propriedades (Target01)

[Acrescentar data/hora]
Ao final do nome do arquivo exportado, anexar a data e hora da exportação. Exemplo: Se a data e a hora exportadas for 2016/10/31 e PM 10:43:45, então o arquivo exportado será salvo como “\20161031PM104345.TXT”.
Observação: Os formatos de data e hora dependem das configurações [Formato de data] e [Formato da hora]. [Target01] janela de propriedades > guia [Função] > guia [Opções] > [Exportar] Para obter mais informações, consulte o seguinte. [Formato de data] [Formato da Hora] Se a caixa de seleção [Acrescentar data/hora], estiver desmarcada e um arquivo já existe com o nome do arquivo de exportação, um número será anexado ao nome do arquivo exportado. Exemplo: Se o nome do arquivo existente for OperationLog.TXT, o nome do arquivo exportado torna-se OperationLog_1.TXT

[Detectar modificação]
Detecta modificações no arquivo exportado. Use a ferramenta de validação dos arquivos de exportação para detectar modificações.
Quando [Detectar modificação] é ativado, uma string alfanumérica é adicionada à primeira linha do arquivo exportado. Esta string é usada pela Ferramenta de validação de exportação para detectar modificações nos dados do arquivo. Ao utilizar a Ferramenta de validação de exportação, não apague ou modifique esta string. Para informações sobre a Ferramenta de validação de exportação, consulte o seguinte. Verificando a modificação no arquivo exportado

[Nome da pasta] 'OperationLog.ExportData.FolderName'
Defina o nome da pasta. (Exemplo: \Registro) Você pode usar no máximo 256 caracteres, exceto os seguintes símbolos, para o nome da pasta. : ; | , * ? " < > / O arquivo de exportação é salvo em uma subpasta criada com a data e a hora da exportação na pasta especificada.
Observação: Na Série IPC, para usar um idioma específico para nomes de pastas e arquivos, configure em [Painel de controle] > [Alterar a localidade do sistema]. Os formatos de data e hora dependem das configurações [Formato de data] e [Formato da hora]. [Target01] janela de propriedades > guia [Função] > guia [Opções] > [Exportar] Para obter mais informações, consulte o seguinte. [Formato de data] [Formato da Hora] Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. OperationLog.ExportData.FolderName Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Nome do arquivo] 'OperationLog.ExportData.OutputFileName'
Defina o nome do arquivo exportado (Exemplo: \Dados de registro) Você pode usar no máximo 256 caracteres, exceto os seguintes símbolos, para o nome da Arquivo. : ; | , * ? " \ /
Observação: Se a caixa de seleção [Acrescentar data/hora], não estiver selecionada e um arquivo já existe com o nome do arquivo de exportação, um número será anexado ao nome do arquivo exportado. Exemplo: Quando o LogData.TXT já existe, o arquivo exportado é nomeados LogData_1.TXT. Na Série IPC, para usar um idioma específico para nomes de pastas e arquivos, configure em [Painel de controle] > [Alterar a localidade do sistema]. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. OperationLog.ExportData.OutputFileName Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Operação quando [Salvar em] está cheio]
Selecione a operação que ocorre quando o registro de operação excede o número de [Registro máx]. -[Novo]: Exportar dados para um novo arquivo no armazenamento externo. -[Acrescentar]: Acrescenta dados a um arquivo existente sobre armazenamento externo.

[Operação quando o armazenamento externo está cheio]
Selecionar a operação quando o armazenamento externo está cheio. -[Primeiro a entrar, primeiro a sair]: Exclui o arquivo mais antigo no armazenamento externo e em seguida salva o registro de operação coletado. -[Parar exportação]: Pára a exportação do registro de operação.

[Status de exportação]

[Habilitar]
Você pode armazenar o arquivo de exportação salvar status ou status de erro em uma variável.

[Salvar status] 'OperationLog.ExportStatus.SaveStatus'
Defina uma variável integer para armazenar o status iniciar e conclusão do processo de exportação. No marcador de propriedade, selecione [Variável].
Ao exportar, o seguinte é armazenado no status salvar. (1) Bit de exportação (2) Bit de conclusão O diagrama de temporização para o salvar status é o seguinte. A: Usuário inicia exportação B: Exportação concluída C: Usuário desmarca valores em variáveis Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. OperationLog.ExportStatus.SaveStatus Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Status do erro] 'OperationLog.ExportStatus.ErrorStatus'
Defina uma variável integer para armazenar o resultado do processo de exportação. No marcador de propriedade, selecione [Variável].
Quando o bit final (posição do bit:1) da variável especificada no campo [Salvar status] está LIGADO, os seguintes resultados aparecem no status de erro. 0: Dados exportados com sucesso. 1: Não há armazenamento externo. 3: Espaço em disco insuficiente. 4: Erro ao abrir/gravar o arquivo. Suporte de vinculação de dados: Para usar como Origem de vinculação, consulte o seguinte. OperationLog.ExportStatus.ErrorStatus Quando usado como um Destino de vinculação, as Origens de vinculação que podem ser associadas são as seguintes. [ Variável] Para obter informações de Vinculação de dados conceito, consulte o seguinte. Vinculação de dados

[Operação quando [Salvar em] está cheio]
Selecione a operação que ocorre quando o registro de operação excede o número de [Registro máx]. -[Substituir dados antigos]: Excluir o registro da operação mais antigo e salvar novo registro da operação. -[Parar registro]: Pare de salvar novos dados de registro da operação.

[Salvar em]
Selecione o local do registro de operação a partir do seguinte. -[Memória de backup] -[Cartão SD] -[Armazenamento USB]
Importante: Ao usar o armazenamento externo para salvar o registro de operação, desligue a unidade de display antes de remover o armazenamento externo. Se você remover o armazenamento externo antes de desligar a unidade de display, o registro de operação não pode ser salvo mesmo que o armazenamento externo seja inserido novamente. Neste cenário, reinicie a unidade de display após inserir o armazenamento externo. Recomendamos que você evite selecionar o armazenamento externo que muitas vezes é removido da unidade de display. Observação: A memória e o armazenamento que podem ser selecionados para [Salvar em] dependem do modelo da unidade do display. Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT, simplesmente selecionando [Cartão SD] ou [Armazenamento USB] NÃO armazenará o registro de operação no cartão SD ou no armazenamento USB inserida na unidade de display. Para salvar o registro da operação no cartão SD ou no armazenamento USB, especifique a pasta de destino na propriedade [Pasta de destino (Cartão SD)] ou [Pasta de destino (Armazenamento USB)] do terminal. Janela de propriedade [Target01] > guia [Função] > guia [Opções] > [Preferências] Propriedades (Target01)

[Criptografia]
Selecione esta caixa de seleção para criptografar o registro de operação. O padrão valor está habilitado. Desmarque esta caixa de seleção se não desejar criptografar o registro da operação.