# A Transição após alterar a tela ou conteúdo

Na transição de tela após alternar a tela ou o conteúdo, a configuração [Modo de desenho] difere com base em [Prioridade da tela] versus [Prioridade de comunicação].

Observação: Você pode configurar o [Modo de desenho] na Arquitetura do sistema.

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Arquitetura do sistema] e clique em [Target01].
2. Na janela Propriedades, ir para a guia [Função] ➞ guia [Opções] e clique em [Preferências].

Alteração de tela

Alterar para tela com conteúdo

Alteração de conteúdo

## Alteração de tela

# | Evento | Transição quando [Modo de desenho] é [Prioridade da tela] | Transição quando [Modo de desenho] é [Prioridade de comunicação]
1 | Executar operação de alteração de tela. |  |
2 | Estabelecer comunicação para variáveis externas e endereços de dispositivos no destino da operação de alteração de tela. Ao estabelecer a comunicação, scripts e alterações de tela não são executados. | Exibir objetos com variáveis externas em estado indefinido de comunicação.
3 | Se houver script no destino da operação de alteração de tela com o trigger [Status da tela/conteúdo] definido como [Active], o script é executado. |
4 | Execute scripts diferentes do script especificado na etapa 3. |

Var1, Var2: variáveis internas, Var3: Variáveis externas

## Alterar para tela com conteúdo

# | Evento | Transição quando [Modo de desenho] é [Prioridade da tela] | Transição quando [Modo de desenho] é [Prioridade de comunicação]
1 | Executar operação de alteração de tela. |  |
2 | Estabelecer comunicação para variáveis externas e endereços de dispositivos no destino da operação de alteração de tela. Ao estabelecer a comunicação, scripts e tela ou alterações de conteúdo não são executados. | Exibir objetos com variáveis externas em estado indefinido de comunicação.
3 | Se houver script na tela do destino (ou script no conteúdo da tela de destino) da operação de alteração de tela com o trigger [Status da tela/conteúdo] definido como [Active], o script é executado. |
4 | Execute scripts diferentes do script especificado nas etapas 3. |

Var1, Var2: Variáveis internas, Var3, Var6: Variável externa

## Alteração de conteúdo

# | Evento | Transição quando [Modo de desenho] é [Prioridade da tela] | Transição quando [Modo de desenho] é [Prioridade de comunicação]
1 | Executar operação de alteração de conteúdo. |  |
2 | Estabelecer comunicação para variáveis externas e endereços de dispositivos no destino da operação de alteração de conteúdo. Ao estabelecer a comunicação, scripts e alterações de conteúdo não são executados. | Exibir objetos com variáveis externas em estado indefinido de comunicação.
3 | Se houver script no destino da operação de alteração de conteúdo com o trigger [Status da tela/conteúdo] definido como [Active], o script é executado. |
4 | Execute scripts diferentes do script especificado na etapa 3. |

Var1, Var2, Var4, Var5: Variáveis internas, Var6: Variável externa