# Precauções com a unidade de display

As seguintes precauções permitem que você utilize a unidade de display com segurança.

Leia cuidadosamente este manual e todos os manuais relacionados para o entendimento da operação correta e recursos da unidade de display.

ATENÇÃO
CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO Não conecte ou desconecte os cabos de comunicação do host e da unidade de display enquanto a unidade de display estiver LIGADA. A unidade de display inclui baterias não recarregáveis ou recarregáveis para o relógio e para o backup de dados na memória de backup. Para a unidade de display com baterias não recarregáveis, você pode substituí-las. Para saber como substituir as baterias, consulte o manual de hardware da unidade de display utilizada. Para as unidades do display com baterias recarregáveis, a substituição incorreta das baterias poderá causar explosão da bateria, portanto não as substitua. Quando a substituição for solicitada, entre em contato com seu distribuidor local ou com Centro de assistência ao cliente Schneider Electric. Não seguir essas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

ATENÇÃO
OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO NÃO INTENCIONAL Os interruptores do painel de toque NÃO devem ser usados para realizar uma mudança que poderia resultar em ferimento ou danos ao equipamento. Problemas com a unidade de display, as unidades e os cabos que mantêm a saída LIGADA ou DESLIGADA podem resultar em um acidente sério. Um sinal de saída que poderia resultar em um acidente sério deverá ser equipado com um circuito de monitoração como um limitador. Projete o sistema de maneira que os interruptores de operação importantes sejam manuseados por equipamentos que não sejam a unidade de display. Isso irá evitar possíveis acidentes, como resultado de saída incorreta ou defeitos. Os interruptores do painel de toque NÃO devem ser usados como Interruptor de parada de emergência do dispositivo. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar exige que toda maquinaria/todos os sistemas industrial/is sejam equipados com um interruptor de parada de emergência mecânico e operável manualmente. Além disso, para outros tipos de sistemas, interruptores mecânicos similares devem ser fornecidos para garantir a operação segura desses sistemas. Não crie interruptores do painel tátil para controlar as operações de segurança da máquina. Interruptores de emergência e similares devem ser instalados como interruptores de hardware separados. Certifique-se de que projeta o sistema para que uma interrupção da comunicação entre a unidade de display e o controlador de host não cause o mau funcionamento de equipamentos. Isso permite evitar qualquer possibilidade de ferimentos ou danos ao equipamento. Não use a unidade de display como um dispositivo de aviso para alarmes críticos que possam causar sérios ferimentos ao operador, danos à máquina ou a operação do sistema impasse. Indicadores de alarme críticos e suas unidades de controle/ativação devem ser concebidos com hardware autônomo e trava mecânica. Não utilize as unidades de display como dispositivos de controle de aeronaves, equipamento aeroespacial, transmissão central de dados dos dispositivos (de comunicação), dispositivos de controle de energia nuclear ou equipamentos médicos de suporte à vida, devido à sua exigência inerente para níveis extremamente elevados de segurança e confiabilidade. Não utilize para estes propósitos. Depois que a luz de fundo da unidade do display queimar, o painel tátil continuará ativo. Isso é diferente do modo de espera da unidade do display. Se o operador não consegue perceber que a luz de fundo está queimada e toca no painel, pode ocorrer um erro de operação da máquina potencialmente perigoso. Portanto, não crie interruptores do painel tátil que possam causar ferimentos e/ou danos no equipamento. Se a luz de fundo da unidade de display estiver DESLIGADA, use a seguinte informação para determinar se a luz de fundo está queimada. (1) Se a tela estiver preta mesmo que a unidade de display não esteja em modo de espera, então a luz de fundo está queimada. (2) Se a tela estiver preta e a unidade de display estiver em modo de espera, clique na tela ou execute alguma operação de entrada. Se a tela não voltar ao normal, a luz de fundo está queimada. Certifique-se de que projeta o sistema de controle de modo que, em caso de falta de energia ou acidente com a unidade de display, a integridade global de segurança do sistema do usuário seja mantida. Se isto não for feito, sinais de saída incorretos ou o mau funcionamento de uma unidade do display podem causar um acidente. (1) Paradas de emergência, circuitos de segurança, travas que operam com ações opostas, como no sentido horário/anti-horário e travas que previnem danos à máquina com superior, inferior, movimento e outros limites, devem ser concebidos fora da unidade de display. (2) Quando a unidade de display gerar um erro de temporizador de watchdog durante a operação do programa de lógica, a operação de programa de lógica será interrompida. Além disso, quando ocorrem erros na entrada/saída de áreas de controle que a unidade de display não pode detectar, operações inesperadas podem ocorrer. Portanto, para prevenir o movimento inseguro da máquina, deve ser criado um circuito de falha segura, que é completamente externo à unidade de display. Para um circuito à prova de falhas, consulte a seção do manual intitulada "Precauções de instalação". (3) Se surgir um problema com uma unidade externa ou transistor, fazendo com que uma saída (bobina) permaneça no estado LIGADO ou DESLIGADO, um acidente grave pode ocorrer. Para evitar isso, certifique-se de que estabelece circuitos de fiscalização externos que irão monitorar os sinais de saída vitais. Projete um circuito que fornece energia para a E/S da unidade de display, antes que a unidade de display inicie. Se o programa da unidade de display entrar em modo RUN antes da unidade de E/S ligar, uma saída incorreta (sinal) ou mau funcionamento pode causar um acidente. Projete um programa de lógica com circuitos de trava que garantam a segurança do sistema em caso de um erro de exibição ou controle, um erro de transmissão de dados, ou falha de energia entre a unidade de display e as unidades conectadas. Se isto não for feito, sinais de saída incorretos ou o mau funcionamento de uma unidade do display podem causar um acidente. Certifique-se de ler cuidadosamente o manual da unidade de display antes de realizar mudanças no programa ou usar os comandos RUN, STOP e PAUSE. Erros de operação podem causar acidentes ou danos às máquinas. Não seguir essas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

AVISO
PERDA DE DADOS A perda de dados pode ocorrer acidentalmente. Faça o backup dos dados periodicamente na unidade de display e no armazenamento externo. Depois que os dados são perdidos, não é possível recuperá-los. Ao acessar o armazenamento externo, não DESLIGUE ou reinicie a unidade de display ou desconecte o armazenamento externo. Você pode danificar o armazenamento externo. Ao ejetar o Cartão SD, certifique-se de que a lâmpada de acesso ao Cartão SD (LED) está DESLIGADA. Os dados no Cartão SD podem estar danificados. Ao remover o cartão CFast, assegure-se sempre de DESLIGAR a unidade de display. Existe um perigo de que os dados possam estar danificados no Cartão CFast. Não seguir essas instruções poderá resultar em danos ao equipamento.