# Funções disponíveis em memória / armazenamento

Você pode usar memória ou armazenamento para usar os seguintes recursos:

Dados do terminal | Memória da aplicação | Memória de backup | Armazenamento local | Cartão SD | Memória USB
Armazena o arquivo do projeto |  |  |  |  |
Reter valores de variáveis |  |  |  |  |
Salvar histórico de alarmes |  |  |  |  |
Salvar dados de registro |  |  |  |  |
Salvar registros de operações |  |  |  |  |
Salvar dados da receita |  |  |  |  |
Exportar histórico de alarmes |  |  |  |  |
Exportar dados de registro |  |  |  |  |
Exportar registros de operações |  |  |  |  |
Exportar e importar dados da receita |  |  |  |  |
Exportar e importar dados de segurança (Informações do usuário) |  |  |  |  |
Armazenar arquivos do sistema para entrada em japonês no runtime |  |  |  |  |
Armazenar arquivos de imagens utilizados no objeto de Exibição de imagem |  |  |  |  |
Transferir arquivo do projeto para a unidade do display |  |  |  |  |

Ocultar Mostrar

1. Memória da aplicação
2. Memória de backup
3. Armazenamento local
4. Armazenamento externo (Cartão SD / Memória USB)

## Memória da aplicação

A memória do aplicativo é usada para os dados do projeto, dados da receita, etc.

Observação: A capacidade da memória da aplicação que você pode usar difere entre os modelos da unidade do display. Para obter a capacidade de cada modelo, consulte o seguinte
Lista de modelos/recursos suportados

## Memória de backup

Essa memória salva os dados mesmo quando a unidade de display está DESLIGADA.

A prioridade ao armazenar dados nesta área é a seguinte:

1. Variáveis de retenção
2. Alarme
3. Registro de dados
4. Registro da operação

Para verificar o uso da memória de backup, no Explorador de projeto, selecione [Target01].

O tamanho dos dados de cada função é determinado pelas configurações. Dependendo do tamanho de dados de cada função, a capacidade livre disponível para outras funções também varia.

Para o cálculo do tamanho dos dados, consulte Calculando o tamanho dos dados para salvar.

Observação:

- A capacidade de memória de backup que você pode usar difere entre os modelos de unidade do display. Para obter a capacidade de cada modelo, consulte o seguinte.
  Modelo/recurso suportado
- Os dados na memória de backup são preservados pela bateria reserva embutida da unidade do display. Os dados são perdidos se a bateria acabar. Para unidades de display com baterias recarregáveis, forneça energia à unidade de display e recarregou e totalmente as baterias. A bateria será carregada até o nível em que possa realizar o backup 24 horas após a energia ser LIGADA. São necessárias até 120 horas (5 dias) para concluir a carga. Verifique o Manual de hardware para saber os tempos de carga necessários para a unidade de display.
  Para unidades de display com baterias não recarregáveis, é exibida uma mensagem de erro para indicar quando substituí-las. Ao substituir as baterias, consulte o Manual de hardware da unidade de display.
  Para saber sobre as mensagens de erro exibidas, consulte Erros exibidos no Runtime.

- Os dados na memória de backup são apagados ao baixar o projeto.

- Como os modelos da série GP-4100 não são equipados com memória de backup, parte da memória interna é usada como área de backup. Os documentos do usuário referem-se a essa área como "memória de backup virtual". Os dados na memória de backup virtual, assim como a memória de backup (SRAM), são preservados mesmo quando a unidade de display é desligada e ligada novamente.

- A Série SP5000 e Série SP5000X usam NVRAM como memória de backup. Considere todas as instâncias de "SRAM" neste documento como "NVRAM".

## Armazenamento local

Ao utilizar a série ST6000, série ST6000 2nd Gen ou série STM6000, você pode usar o armazenamento local para armazenamento de arquivos.

Receitas, dados de alarme, registro da operação e registro de dados suportam exportação para armazenamento local, e receitas suportam importação de armazenamento local.

Importante:

- Porque o armazenamento local usa memória flash, o sistema deve ser projetado com as limitações de ciclo de gravação em mente. A gravação e a exclusão repetidas de grandes quantidades de dados, como por meio da função de cliente FTP, do objeto Gerenciador de arquivos ou de operações de gerenciamento de arquivos de script, podem afetar negativamente a vida útil da unidade de display.
- Quando você configura funções que gravam repetidamente no armazenamento local, uma mensagem de aviso é exibida no software de edição de tela.
- Em runtime, a expectativa de vida da memória flash é monitorada. Mensagens de aviso e erro são exibidas se houver uso excessivo da memória flash.

Observação: Para obter informações sobre a capacidade de armazenamento local e modelos suportados, consulte o seguinte. Lista de modelos/recursos suportados

## Armazenamento externo (Cartão SD / Memória USB)

O cartão SD e a memória USB são coletivamente chamados de "Armazenamento externo". Para obter informações sobre armazenamento externo, consulte o seguinte.

Armazenamento externo

Observação: O armazenamento externo que pode ser utilizado difere dependendo do modelo. Lista de modelos/recursos suportados

### Pasta de destino (Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT)

Ao usar a Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série IPC, ou PC/AT, mesmo se você selecionar [Cartão SD] ou [Memória USB] na configuração do software de edição de tela, os dados não serão armazenados no cartão SD ou na memória USB inserida na unidade de display.

Os dados são armazenados na pasta de destino especificada nas propriedades [Pasta de destino (Cartão SD)] ou [Pasta de destino (Armazenamento USB)].

Para configurar a pasta de destino:

1. Na janela do Explorador de projeto, de [Arquitetura do sistema] clique em [Target01].
2. Na janela Propriedades, clique na guia [Função] e depois na guia [Opções].
3. Em [Preferências], defina as seguintes propriedades:
   Configurações do terminal