# Equipamento

Propriedade | Descrição | Tipo de dados | Valor mínimo | Valor máximo | Leitura | Gravação | Retentivo
ErrorFlag | Quando há um erro de comunicação, este sinalizador é definido como Verdadeiro. Reiniciar manualmente o sinalizador após a confirmação do erro. | BOOL | - | - |  |  | -
ErrorStatus | O status de erro de comunicação é definido. 0: Nenhum erro 1: Erro 2: Não está em uso (Quando a digitalização de comunicação é desligada.) Se a comunicação for recuperada, 0 é definido para [ErrorStatus] após o período de banda morta ter passado. A partir da janela de propriedade [Equipamento], configure o intervalo da banda morta em [Status do erro Banda morta (segundos)] | Integer | - | - |  | - | -
IPAddress.CurrentValue*2 | Endereço IP atual do equipamento. | DWORD | 1 | 4294967295 |  | - |
IPAddress.OverWriteValue*2 | Endereço IP que você deseja definir para o equipamento. Este valor é aplicado ao endereço IP do equipamento associado quando a gravação é realizada em um script usando a operação [Equipamento]. Equipamento | DWORD | 1 | 4294967295 |  |  | -
ScanOffStatus*1 | Status atual da digitalização de comunicação do equipamento. Verdadeiro: A digitalização de comunicação é interrompida. Falso: A digitalização de comunicação do equipamento está em execução. Observação: Quando a digitalização de comunicação de um equipamento é desligada, a qualidade das variáveis associadas ao equipamento será "ruim" e os objetos que utilizam as variáveis exibirão uma borda vermelha para indicar um erro de comunicação. Se um script de bloco usa uma variável com qualidade ruim, o script de bloco é ignorado. Para a operação de um script de bloco que utiliza uma variável com qualidade ruim, consulte o seguinte. Tipos de blocos | BOOL | - | - |  | - | -
ScanOffControl*1 | Liga ou desliga as digitalizações de comunicação do equipamento, sem necessidade de salvar e reiniciar. Falso: Liga a digitalização de comunicação. Verdadeiro: Desliga a digitalização de comunicação. | BOOL | - | - |  |  |
UnitId.CurrentValue*2 | Exibe ao ID da unidade atual. (Driver Modbus SIO Master/ Driver Modbus SIO ASCII Master) | UINT | 1 | 247 |  | - |
Exibe ao ID da unidade atual. (Driver Modbus TCP Master) | UNIDADE | 0 | 255 |  | - |
UnitId.OverWriteValue*2 | Defina a ID da unidade que você deseja para o equipamento. Este valor é aplicado ao ID da unidade do equipamento associado quando a gravação é realizada em um script usando a operação [Equipamento]. (Driver Modbus SIO Master/ Driver Modbus SIO ASCII Master) Equipamento | UNIDADE | 1 | 247 |  |  | -
Defina a ID da unidade que você deseja para o equipamento. Este valor é aplicado ao ID da unidade do equipamento associado quando a gravação é realizada em um script usando a operação [Equipamento]. (Driver Modbus TCP Master) Equipamento | UNIDADE | 0 | 255 |  |  | -

*1 A propriedade de origem NÃO é suportada por equipamentos para os seguintes drivers:

- Modbus Organization

- Modbus SIO Slave
- Modbus TCP Slave

- Pro-face da Schneider Electric

- Memory Link Ethernet
- Memory Link SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor

*2 A propriedade de origem é suportada por equipamentos para os seguintes drivers:

- Modbus Organization

- Modbus SIO ASCII Master
- Modbus SIO Master

- Modbus TCP Master

- Schneider Electric

- Modbus SIO Master

- Modbus TCP Master