# Installation des cartes réseau Intel®

Dernière mise à jour : novembre 2001

## Installation d'une carte Intel

### Cartes PCI

1. Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

2. Retirez le capot de l'ordinateur et ôtez le couvercle d'un connecteur PCI sur l'unité centrale.

3. Insérez fermement la carte Intel dans le connecteur PCI et fixez le support de montage.

### Cartes PC et USB

Démarrez l'ordinateur et insérez la carte ou le câble USB. Sous Windows NT* 4.0, insérez la carte avant de démarrer l'ordinateur.

### Cartes câblées

1. Cartes Intel PRO/100 et PRO/1000 T/XT : Connectez le câble à la carte à l'aide d'un câble réseau TPE (paire torsadée Ethernet) de catégorie 3, 4 ou 5 pour réseaux à 10 Mbits/s. Utilisez des câbles de catégorie 5 (4 paires) pour les réseaux à 100 ou 1000 Mbits/s et pour les réseaux résidentiels.
   Carte Intel PRO/1000 F/XF uniquement : Retirez le couvercle du connecteur fibre optique et mettez-le de côté. Insérez un connecteur fibre optique SC de type duplex 1000Base-SX dans les ports TX/RX situés sur le support de la carte PRO/1000 F/XF.

2. Replacez le couvercle de l'ordinateur. Branchez le cordon d'alimentation et redémarrez l'ordinateur.

## Installation des pilotes et du logiciel Intel PROSet

Remarque : les cartes réseau Intel PRO/1000 ne sont pas compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows 95/98/Me.

### Windows* 98, 98 Deuxième Édition et 2000

Les ordinateurs « Plug and Play » détectent automatiquement les cartes Intel lors du démarrage. PROSet vous permet de configurer et de tester votre carte Intel. Il affiche également les ressources informatiques affectées à chaque carte installée. Pour installer le pilote de base fourni par Intel sous Windows 98, 98 Deuxième Édition ou 2000, suivez les étapes suivantes :

1. Windows démarre automatiquement l'assistant Nouveau matériel détecté.

2. Introduisez le CD fourni avec la carte dans le lecteur de CD-ROM. Si le programme d'exécution automatique démarre, fermez-le.

3. Pour commencer, cliquez sur Suivant dans l'écran de bienvenue de l'assistant.

4. Dans l'écran suivant, choisissez l'option Rechercher, puis cliquez sur Suivant.

5. Cliquez uniquement sur la zone du CD-ROM dans l'écran Trouver le pilote, puis sur Suivant.
   Après quelques instants, les Résultats de la recherche indiquent qu'un pilote a été trouvé à l'emplacement désigné. Cliquez sur Suivant pour continuer.

6. Les fichiers nécessaires sont copiés sur votre ordinateur. L'assistant affiche ensuite le message Terminé. Cliquez sur Terminer.

7. Si vous utilisez Windows 98 et 98 Deuxième Édition, redémarrez l'ordinateur. Ne redémarrez pas Windows 2000.

8. Pour ajouter PROSet, éjectez puis réintroduisez le CD fourni avec la carte. Vous pouvez également cliquer sur l'icône du CD avec le bouton droit de la souris et sélectionner Exécution automatique.

9. Dans l'écran qui s'affiche alors, sélectionnez « Install Advance Features » (Installer les fonctions avancées). Pour installer les fonctionnalités que vous souhaitez, suivez les instructions correspondantes à l'écran.

### Windows* Me et XP

Windows XP et Me exécutent automatiquement l'assistant Nouveau matériel détecté et installent le pilote livré avec le système d'exploitation pour la carte correspondante. Il est recommandé de remplacer ce pilote par le pilote Intel disponible sur le CD. Pour ce faire :

1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques. Sur le Bureau ou dans le menu Démarrer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail, sur Gérer, puis sur Gestionnaire de périphériques dans la fenêtre de gauche.

2. Dans la fenêtre de droite, cliquez sur le signe + à côté de Cartes réseau. Les cartes installées sur votre ordinateur s'affichent.

3. Cliquez deux fois sur la carte Intel®.

4. Cliquez sur l'onglet Pilote.

5. Cliquez sur le bouton Mettre le pilote à jour. L'Assistant de mise à jour du matériel s'affiche.

6. Introduisez le CD Intel ou sélectionnez un autre support. Si le programme d'exécution automatique démarre, fermez-le. Durant cette procédure, assurez-vous que l'assistant effectue la recherche à cet emplacement.

7. Cliquez sur le bouton « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) », puis sur le bouton Suivant.

8. Répondez aux invites qui apparaissent à l'écran.

9. Pour ajouter PROSet, éjectez puis réintroduisez le CD fourni avec la carte. Vous pouvez également cliquer sur l'icône du CD avec le bouton droit de la souris et sélectionner Exécution automatique.

10. Dans l'écran qui s'affiche alors, sélectionnez « Install Advance Features » (Installer les fonctions avancées). Pour installer les fonctionnalités que vous souhaitez, suivez les instructions correspondantes à l'écran.

### Windows NT* 4.0

Remarque : le logiciel d'Intel PROSet est automatiquement installé lors de l'installation du pilote de la carte.

1. Démarrez Windows NT* 4.0, cliquez deux fois sur l'icône Réseau du Panneau de configuration, puis cliquez sur l'onglet Cartes et sur Ajouter.

2. Lorsque la liste des cartes s'affiche, au lieu d'en choisir une, insérez le CD des cartes Intel et cliquez sur Disquette fournie.

3. Si le programme d'exécution automatique démarre, fermez-le et continuez.

4. Indiquez le chemin d'accès, cliquez sur OK, puis continuez l'installation. Une fois terminé, la nouvelle carte Intel figure dans la liste des cartes réseau.

5. Cliquez sur Fermer pour terminer

6. Redémarrez l'ordinateur.

### Linux

#### Création et installation d'un pilote e1000.o et e100.o sur des noyaux 2.2.x et 2.4.x

Pour un bon fonctionnement, il importe que le noyau en cours d'exécution corresponde à la version et à la configuration des sources de noyau installées (et que les fichiers d'en-tête soient dans /usr/include/linux). Ce pilote n'est pris en charge qu'en tant que module chargeable.

1. Entrez le répertoire src ('cd e100-x.x.x/src') du pilote. Le reste du processus de création doit être exécuté à partir de ce point.

2. Pour installer le binaire e1000.o/e100.o, exécutez 'make install'. Le binaire est installé sous :
   /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/net/e1000.o ou /lib/modules/[KERNEL_VERSION[/kernel/drivers/net/e1000.o (or /e100.o).

3. Chargez le pilote en exécutant 'modprobe e1000' ou 'modprobe e100'.

4. Cela créera une nouvelle interface Ethernet. Si aucun autre pilote Ethernet n'est chargé, le pilote PRO/100/1000 sera appelé eth0. L'interface peut être activée et une adresse peut lui être assignée en exécutant 'ifconfig ethX yyy.yyy.yyy.yyy', où ethX est le périphérique Ethernet et yyy.yyy.yyy.yyy est l'adresse IP.

### Autres systèmes d'exploitation

Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur sur le CD ou sur Internet pour les instructions pour DOS, Windows 95 (cartes PRO/100 uniquement), NetWare* et UnixWare*.

* Les autres noms de produits ou raisons sociales ne sont mentionnés qu'à titre explicatif et à l'avantage de leurs détenteurs, sans intention de les utiliser illégalement.