# Intel® 網路配接卡安裝

修訂於 2001 年 11 月

## 安裝 Intel 配接卡

### PCI 配接卡

1. 關掉電腦並拔下電源線。

2. 從 PCI 插槽中移除電腦外殼和護架外殼。

3. 穩固地將 Intel 配接卡插入 PCI 插槽，並固定框架。

### PC 配接卡和 USB 配接卡

啟動電腦並插入配接卡或 USB 纜線。如果是 Windows NT * 4.0，請在啟動電腦之前插入配接卡。

### 連線配接卡

1. Intel PRO/100 配接卡和 PRO/1000 T/XT 配接卡： 在 10 Mbp 的網路使用類別 3、4 或 5 “雙絞線乙太網”（TPE）纜線連接到配接卡。 在 100 或 1000 Mbps 網路和任何常駐型網路使用 “類別 5” 纜線 (4 對)。
   僅限 Intel PRO/1000 F/XF 配接卡： 移除並存放光纖接頭護蓋。將以 1000 為基礎的 SX 雙用類型 SC 光纖接頭插入 PRO/1000 F/XF 配接卡框架上的 TX/RX 連接埠內。

2. 將電腦外殼放回原位。然後將電腦的電源線插上並重新啟動您的電腦。

## 安裝驅動程式和 Intel PROSet 軟體

注意：Intel PRO/1000 伺服器配接卡無法使用於 Windows 95/98/Me 作業系統。

### Windows* 98、98 SE、和 2000

「隨插即用」電腦會在啟動時自動偵測 Intel 配接卡。PROSet 可以讓您設定和測試 Intel 配接卡。同時，它還會顯示指定給每個安裝配接卡的電腦資源。要在 Windows 98、SE、或 2000 中安裝 Intel 提供的基礎驅動程式，請遵照以下步驟執行：

1. Windows 會自動執行「尋找新增硬體精靈」。

2. 將隨附在配接卡的光碟片插入光碟機中。如果「光碟片自動執行」程式啟動的話，請在這個時候關閉此視窗。

3. 從「精靈」的「歡迎」螢幕上按一下 Next（下一步）來啟動精靈。

4. 從下一個螢幕中選擇「搜尋」選項，然後按一下 Next（下一步）。

5. 請僅在「尋找驅動程式」螢幕位置上的光碟片方塊上按一下，然後按一下 Next（下一步）。
   稍待之後，「搜尋結果」就會指示出在光碟片中已找到驅動程式。按一下 Next（下一步）以繼續進行。

6. 必要的檔案會複製到您的電腦中。精靈會顯示「完成」訊息。按一下 Finish（完成）。

7. 使用 Windows 98 和 98 SE 時，請重新啟動電腦。如使用 Windows 2000 則不要重新啟動。

8. 要新增 PROSet，請將配接卡的光碟片移除，再重新插入。或者，在光碟片圖示上按一下滑鼠右鍵，並選擇 Autoplay（自動執行）。

9. 從 Autoplay（自動執行）螢幕選擇 Install Advanced Features（安裝進階功能）。要安裝您想要的功能，請遵照螢幕上的說明執行。

### Windows* Me 和 XP

Windows XP 和 Me 會自動執行「尋找新增硬體精靈」，並為隨附於作業系統的配接卡安裝驅動程式。建議您升級使用光碟片提供的 Intel 驅動程式版本。要升級驅動程式：

1. 開啟「裝置管理員」。從桌面上以滑鼠右鍵按一下「我的電腦」或「開始」功能表，按一下「管理」，然後從左窗格按一下「裝置管理員」。

2. 從右窗格按一下「網路配接卡」旁邊的加號。安裝的配接卡就會列出來。

3. 連續按兩下 Intel 配接卡。

4. 按一下「驅動程式」標籤。

5. 按一下「Update Driver」按鈕。「硬體更新精靈」會出現。

6. 將 Intel CD 光碟片插入或指到其它的媒體。如果出現 Autoplay（自動執行）螢幕的話，請將其關閉。安裝期間，請確定精靈尋找的是這個位置。

7. 按一下「自動安裝軟體」(建議使用) 選項按鈕，然後按一下 Next（下一步）按鈕。

8. 遵照螢幕上的提示執行。

9. 要新增 PROSet，請將配接卡的光碟片移除，再重新插入。或者，在光碟片圖示上按一下滑鼠右鍵，並選擇 Autoplay（自動執行）。

10. 從 Autoplay（自動執行）螢幕選擇 Install Advanced Features（安裝進階功能）。要安裝您想要的功能，請遵照螢幕上的說明執行。

### Windows NT* 4.0

注意：Intel PROSet 軟體會在配接卡驅動程式安裝期間自動被安裝。

1. 開始 Windows NT* 4.0，連按兩下「控制台」上的「網路」圖示，然後按一下「配接卡」標籤，再按一下「新增」。

2. 當您看到配接卡的清單時，請不要從清單選擇配接卡，請將您的 Intel 配接卡光碟片插入，然後按一下「從磁片安裝」。

3. 如果 CD Autoplay（光碟片自動執行）螢幕出現的話，請將其關閉，然後再繼續進行。

4. 請指定路徑，然後按一下「確定」，之後再繼續進行安裝。安裝完成後，新的 Intel 配接卡就會顯示在「網路配接卡」清單上。

5. 按一下 Close（關閉）以完成作業。

6. 重新啟動您的電腦。

### Linux

#### 在 2.2.x 和 2.4.x 核心上建立和安裝 e1000.o 和 e100.o 驅動程式

要讓建立版本能夠適當作業，目前執行的核心與安裝的核心資源（以及 /usr/include/linux 中的標題檔案）版本和組態相符是很重要的。 除此之外，這個驅動程式目前僅被當成可載入的模組支援。

1. 輸入 src 驅動程式目錄（'cd e100-x.x.x/src'）。 其餘的建立版本程序應該從這裡開始執行。

2. 執行 “make install” 來安裝 e1000.o/e100.o 二進位。此二進位會被安裝為：
   /lib/modules/[KERNEL_VERSION]/net/e1000.o 或 /lib/modules/[KERNEL_VERSION[/kernel/drivers/net/e1000.o （或 /e100.o）。

3. 利用執行 “modprobe e1000” 或 “modprobe e100” 來載入驅動程式。

4. 這樣可以建立新的「乙太網」介面。 如果沒有載入其它「乙太網」驅動程式的話，PRO/1000 就會稱為 eth0。 利用執行 “ifconfig ethX yyy.yyy.yyy.yyy”，介面會被啟動並指定一個 IP 位址；此處的 ethX 是「乙太網」裝置，yyy.yyy.yyy.yyy 是 IP 位址。

### 其它作業系統

請參見光碟片或 Web 上的《使用者指南》 以獲取 DOS、Windows 95 (僅限 PRO/100 配接卡 )、NetWare* 、和 UnixWare* 的說明。

*其它產品和公司名稱可能屬於其它公司的商標，只能使用於說明或在有利於該擁有人的條件下使用，使用者不可刻意侵害其權益。