# Infos zur Hardware-Konfiguration

Die Hardware-Konfiguration bietet Zugriff auf Systemeinstellungen und andere Funktionen.

Konfigurieren Sie vor der Verwendung des Anzeigegeräts zunächst seine Einstellungen über die Hardware-Konfiguration.

Anzeige Hardware-Konfiguration

Liste von Konfigurationen

## Anzeige Hardware-Konfiguration

Der Bildschirm Hardware-Konfiguration lässt sich auf zwei Arten anzeigen.

### Anzeige per Berührungsgesten

Berühren Sie innerhalb von 0,5 Sekunden die obere rechte Ecke und dann die untere linke Ecke oder die obere linke Ecke und dann die untere rechte Ecke (innerhalb eines 40-Pixel-Bereichs) des Bildschirms.

Hinweis:

- Bei der Open Box der SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise) oder der IPC-Serie haben Sie 5 Sekunden, um die obere rechte Ecke gefolgt von der unteren linken Ecke oder die obere linke Ecke gefolgt von der unteren rechten Ecke zu berühren.

- Wenn Sie die [Sicherheitsstufe] in der Bildschirmbearbeitungs-Software festlegen, können nur Benutzer mit dieser Sicherheitsstufe per Berührungsgesten auf die Hardware-Konfiguration zugreifen. Wird versucht, auf die Hardware-Konfiguration bei unzureichender Sicherheitsstufe zuzugreifen, erscheint ein Meldungsfeld, über das man sich als anderer Benutzer anmelden kann.
  Wird die [Sicherheitsstufe] für die Hardware-Konfiguration auf 0 festgelegt, ist der Zugriff für jeden Benutzer möglich.

- Ist in der Bildschirmbearbeitungs-Software die Option [Anzeige Hardware-Konfiguration] deaktiviert, ist die Anzeige des Bildschirms Hardware-Konfiguration per Berührungsgesten nicht möglich. Um die Hardware-Konfiguration in diesem Zustand dennoch anzeigen zu können, zeichnen Sie ein Objekt Hardware-Konfiguration auf einem Bildschirm bzw. in einem Inhalt. Wenn die Anzeige des Bildschirms Hardware-Konfiguration nicht möglich ist, auch die Übertragung über Ethernet eventuell nicht möglich.
  (Zur Ethernet-Übertragung müssen Vorgänge sowohl auf der Bildschirmbearbeitungs-Software als auch am Bildschirm Hardware-Konfiguration möglich sein.)

- Die Einstellungen [Anzeige Hardware-Konfiguration] und [Sicherheitsstufe] gelten bei Berührungsgesten zur Anzeige des Bildschirms Hardware-Konfiguration. Die Einstellungen gelten nicht für Hardware-Konfigurations-Objekte auf einem Bildschirm.

- So gelangen Sie zu den Einstellungen [Sicherheitsstufe] und [Anzeige Hardware-Konfiguration]:

1. 1. Wählen Sie im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur], und klicken Sie auf [Target01].

   2. Klicken Sie im Fenster "Eigenschaften" auf die Registerkarte [Funktion] ➞ Registerkarte [Optionen].
      Plattformeinstellungen

### Anzeige mit Objekt Hardwarekonfiguration auf einem Bildschirm

Der Zugriff auf die Hardware-Konfiguration ist auch durch Zeichnen eines Objekts Hardware-Konfiguration auf einem Bildschirm möglich.

## Liste von Konfigurationen

Der am Objekt Hardware-Konfiguration verfügbare Inhalt wird als Bildschirm Hardware-Konfigurations bezeichnet.

Folgende Einstellungen und Operationen stehen auf dem Hardware-Konfigurations-Bildschirm zur Verfügung.

- Einstellen der Uhr
- Deaktivieren des Touch-Tons
- Kalibrieren des Touchpanels
- Einstellen der Helligkeit
- Konfigurieren der Ethernet-Einstellungen
- Konfigurieren der FTP-Verbindungseinstellungen
- Konfigurieren der Abtastraten
- Vornehmen von Kommunikationseinstellungen des externes Geräts
- Entfernen externer Speichermedien
- Überprüfen von Versionsinformationen
- Projekt-Download und -Upload
- Herunterfahren und Neustarten von Runtime
- Anzeigen des Operationsprotokolls
- Anzeige des Systemfehlers
- Konfigurieren von Pro-face Connect