# Zustandsänderung aufgrund Änderung von Kombination mehrerer Bits

Eine einzelne Lampe kann die kombinierten EIN/AUS-Zustände in verschiedenen Farben mit bis zu 4 Bool-Variablen anzeigen, so das 16 Zustände entstehen. Durch das Festlegen verschiedener Farben können die kombinierten 16 Zustände in einer einzelnen Lampe angezeigt werden.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Teile einrichten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variable(n) hinzu.

#### Variableneigenschaft:

[Name] | [Datentyp]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [BOOL]
Var3 | [BOOL]
Var4 | [BOOL]

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Bewegen Sie folgende Objekte per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] auf den Bildschirm.

#### Objekt N-Zustandslampe (Name: N_StateLamp1):

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Basis] | [Typ] | [Bit]
[Bedingung Zustandsänderung] | [Zustand]
[Anzahl Zustände] | 16
[Variablen] | [Variable] | [Variable] [Name]: Var1
[Variable] | [Variable] [Name]: Var2
[Variable] | [Variable] [Name]: Var3
[Variable] | [Variable] [Name]: Var4
[Form] | [Text] | [Zustände] | [Zustand 0] to [Zustand 15] | [Text] | Zustand * (Geben Sie die Zustandsnummer mit "*" ein)
[Basis] | [Zustände] | [Zustand 0] to [Zustand 15] | [Füllung] | [Typ] | [Solide]
[Wert] | [ID] ID:(beliebig)