# Eigenschaften (Alle Protokollierungen)

[Operation, wenn [Speichern in] voll ist]
Wählen Sie die Operation aus, die auftreten soll, wenn die Protokolldaten die Anzahl von [Max. Datensatz] überschreiten. - [Alte Daten überschreiben]: Die ältesten Protokolldaten löschen und die neuen speichern. - [Protokollierung anhalten]: Keine neuen Protokolldaten mehr speichern.
Hinweis: [Max. Datensatz] kann für jede Protokollierungsgruppe eingestellt werden. Konfigurierierbar im Bildschirm Eigenschaften der einzelnen Protokollierungsgruppen.

[Speichern in]
Wählen Sie nachfolgend den Speicherort für die Protokolldaten aus. -[Sicherungsspeicher] -[SD-Karte] -[USB-Speichermedium]
Wichtige Hinweise: Wenn Sie einen externen Speicher zum Speichern von Protokolldaten verwenden, schalten Sie vor dem Entfernen des externen Speichers das Anzeigegerät aus. Wenn Sie vor dem Ausschalten des Anzeigegeräts das externe Speichermedium entfernen, können die Protokolldaten nicht gespeichert werden, auch wenn das externe Speichermedium wieder eingesetzt wird. Starten Sie in diesem Fall das Anzeigegerät nach dem Einlegen des externen Speichers neu. Wir empfehlen, keine externen Speichermedien zu wählen, die häufig aus der Anzeigeeinheit entfernt werden. Hinweis: Der Speicher und der Speicherplatz, die für [Speichern in] ausgewählt werden können, hängen vom Modell des Anzeigegeräts ab. Bei Verwendung der Open Box der SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie oder eines PC/AT werden die Rezeptdaten NICHT durch bloße Auswahl Protokollieren [SD-Karte] oder [USB-Speichermedium] auf der SD-Karte bzw. dem USB-Speichermedium im Anzeigegerät gespeichert. Um die Protokolldaten auf SD-Karte oder USB-Speicher zu speichern, geben Sie den Zielordner in der Eigenschaft [Zielordner (SD-Karte)] oder [Zielorder (USB-Speichermedium)] der Plattform an. Eigenschaftsfenster [Target01] > Registerkarte [Funktion] > Registerkarte [Optionen] > [Grundeinstellungen] Eigenschaften (Target01)

[Verschlüsselung]
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Protokolldaten zu verschlüsseln. Diese Eigenschaft ist verfügbar, wenn unter [Speichern in] externer Speicher ausgewählt ist. Der Standardwert ist aktiviert. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Protokollierungsdaten nicht verschlüsseln möchten.