# Eigenschaften (Trendgraph)

Hide Show

1. [Funktion] - [Basis]
2. [Funktion] - [Detail]
3. [Form] - [Größe/Position]

## [Funktion] - [Basis]

[Gruppenname]
Legen Sie den Namen der Protokollierungsgruppe fest, die im Diagramm angezeigt werden soll.

[Kanäle]
Legen Sie die Anzahl der im Graphen angezeigten Trends fest. Einstellungen Wertebereich: 1 - 32

[Variable] '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Variable'
Bestimmen Sie die Variable mit den Daten, die im Diagramm angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf der rechten Seite des Felds auf das Kästchen, und wählen Sie [Variable].
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Variable' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Variable]

[Strichfarbe]
Stellen Sie die Strichfarbe ein.

[Typ]
Wählen Sie aus, wie Farben angezeigt werden sollen. -[Solide]: Anzeige einer Volltonfarbe. -[Muster]: Zeigt zwei Farben in einem Muster an.

Bei Auswahl von [Solide]Bei Auswahl von [Solide]

[Farbe]

[Wert] '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.Color.Value' / '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.Color.ColorIndexEnabled'
Legen Sie die Anzeigefarbe fest. Die aktuelle Anzeigefarbe wird rechts neben dem Elementnamen angezeigt. Klicken Sie auf die Anzeigefarbe, um eine Farbpalette aufzurufen. Wählen Sie die Farbeinstellungsmethode aus ([ID] oder [RGB]), die oben in der Farbpalette angezeigt wird. -[ID]: Wählen Sie aus der Farbpalette die Anzeigefarbe aus, die Sie verwenden möchten. Die Anzeigefarbe wird über die ID verwaltet. Während die ID-Nummern zwischen den Farbsätzen – aufgrund der Abhängigkeit der Anzeigefarbe vom Farbsatz – gleich sind, ändert sich bei Änderung des Farbsatzes auch die Anzeigefarbe. -[RGB]: Legen Sie die Anzeigefarbe im RGB-Format fest. Treffen Sie entweder eine Auswahl aus der Farbpalette, oder geben Sie den RGB-Wert ein.
Hinweis: Informationen zu Farbsätzen erhalten Sie unter: Farbsatz Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(object name).Channels[(channel number)].Stroke.Color.Value' / '(object name).Channels[(channel number)].Stroke.Color.ColorIndexEnabled' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Transparenz] '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.Color.Transparency‘
Stellen Sie die Transparenzstufe der Anzeigefarbe ein. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.Color.Transparency' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

Bei Auswahl von [Muster]Bei Auswahl von [Muster]

[Muster]
Wählen Sie das Muster für die Anzeigefarbe aus.

[Farbe]

[Wert] '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.ForeColor.Value' / '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.ForeColor.ColorIndexEnabled' '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.BackColor.Value' / '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.BackColor.ColorIndexEnabled'
Legen Sie die Anzeigefarbe fest. Die aktuelle Anzeigefarbe wird rechts neben dem Elementnamen angezeigt. Klicken Sie auf die Anzeigefarbe, um eine Farbpalette aufzurufen. Wählen Sie die Farbeinstellungsmethode aus ([ID] oder [RGB]), die oben in der Farbpalette angezeigt wird. -[ID]: Wählen Sie aus der Farbpalette die Anzeigefarbe aus, die Sie verwenden möchten. Die Anzeigefarbe wird über die ID verwaltet. Während die ID-Nummern zwischen den Farbsätzen – aufgrund der Abhängigkeit der Anzeigefarbe vom Farbsatz – gleich sind, ändert sich bei Änderung des Farbsatzes auch die Anzeigefarbe. -[RGB]: Legen Sie die Anzeigefarbe im RGB-Format fest. Treffen Sie entweder eine Auswahl aus der Farbpalette, oder geben Sie den RGB-Wert ein.
Hinweis: Informationen zu Farbsätzen erhalten Sie unter: Farbsatz Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(object name).Channels[(channel number)].Stroke.ForeColor.Value' / '(object name).Channels[(channel number)].Stroke.ForeColor.ColorIndexEnabled' '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.BackColor.Value' / '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.BackColor.ColorIndexEnabled' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Transparenz] '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.ForeColor.Transparency' / '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.BackColor.Transparency'
Stellen Sie die Transparenzstufe der Anzeigefarbe ein. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.ForeColor.Transparency' / '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Stroke.BackColor.Transparency' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Füllfarbe]
Legen Sie die Füllfarbe fest.

[Typ]
Wählen Sie aus, wie Farben angezeigt werden sollen. -[Keine]: Keine Farbanzeige. -[Solide]: Anzeige einer Volltonfarbe.

Bei Auswahl von [Solide]Bei Auswahl von [Solide]

[Farbe]

[Wert] '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Fill.Color.Value' / '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Fill.Color.ColorIndexEnabled'
Legen Sie die Anzeigefarbe fest. Die aktuelle Anzeigefarbe wird rechts neben dem Elementnamen angezeigt. Klicken Sie auf die Anzeigefarbe, um eine Farbpalette aufzurufen. Wählen Sie die Farbeinstellungsmethode aus ([ID] oder [RGB]), die oben in der Farbpalette angezeigt wird. -[ID]: Wählen Sie aus der Farbpalette die Anzeigefarbe aus, die Sie verwenden möchten. Die Anzeigefarbe wird über die ID verwaltet. Während die ID-Nummern zwischen den Farbsätzen – aufgrund der Abhängigkeit der Anzeigefarbe vom Farbsatz – gleich sind, ändert sich bei Änderung des Farbsatzes auch die Anzeigefarbe. -[RGB]: Legen Sie die Anzeigefarbe im RGB-Format fest. Treffen Sie entweder eine Auswahl aus der Farbpalette, oder geben Sie den RGB-Wert ein.
Hinweis: Informationen zu Farbsätzen erhalten Sie unter: Farbsatz Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(object name).Channels[(channel number)].Fill.Color.Value' / '(object name).Channels[(channel number)].Fill.Color.ColorIndexEnabled' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Transparenz] '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Fill.Color.Transparency‘
Stellen Sie die Transparenzstufe der Anzeigefarbe ein. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Fill.Color.Transparency' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Globalen Bereich verwenden]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen von Diagrammen gemeinsam genutzten Datenanzeigebereich als Anzeigebereich für Daten aus Kanälen zu verwenden. Legen Sie in den Feldern [Min. globaler Bereich] und [Max. globaler Bereich] den Datenanzeigebereich fest, der von den Diagrammen gemeinsam genutzt wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Datenanzeigebereich in den einzelnen Kanälen zu verwenden. Stellen Sie den Datenanzeigebereich für Kanäle in den Feldern [Minimum] und [Maximum] ein.

[Minimum] / [Maximum] '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Min' / '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Max'
Bestimmen Sie den Anzeigebereich für Daten, die für den aktuellen Kanal verwendet werden können. Einstellungen Wertebereich: -2147483648 - 2147483647
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Min' / '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Max‘ Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept]

[Sichtbarkeit] '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Visibility'
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Trend für einen Kanal anzuzeigen.
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Channels[(Kanalnummer)].Visibility' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept]

[Anzeigeformat]
Wählen Sie die Form der Linien in einem Trendgraphen aus.
-[Linie] -[Viereck]

[Markieren]
Wählen Sie die Markierung, die auf den Linien des Trendgraphen angezeigt wird.

[Strichstärke]
Legen Sie die Breite der Linien im Trendgaphen fest. Einstellungen Wertebereich: 1 - 9

[Anzeigemodus] '(Objektname).DisplayMode'
Wählen Sie den Anzeigemodus aus. -[Voll]: Alle Kanäle werden im Anzeigebereich des Diagramms aufgezeichnet. -[Modus „Teilen“]: Der Anzeigebereich des Diagramms wird geteilt, um jeden Kanal anzuzeigen.
[Voll] [Teilen] Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).DisplayMode' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept]

[Diagrammtyp]
Diagrammtyp auswählen -[Normal]: Die neuesten Daten werden dem Diagramm rechts hinzugefügt. Wenn die Graphlinie die Grenze des Anzeigebereichs erreicht, wird der Graph gescrollt. -[Linienschreiber]: Die neuesten Daten werden jeweils am rechten Rand des Anzeigebereichs angezeigt.
[Standard] [Linienschreiber]

[Scroll-Prozentsatz]
Wenn sich der Datenbereich des Diagramms füllt, steuert diese Einstellung die Anzahl der Prozentsätze, um die der Trendgraph rollt, um Platz für neue Datenproben zu schaffen.

[Min. globaler Bereich] / [Max. globaler Bereich] '(Objektname).GlobalRangeMin' / '(Objektname).GlobalRangeMax'
Legen Sie den Datenanzeigebereich fest, der von den Diagrammen gemeinsam genutzt wird. Einstellungen Wertebereich: -2147483648 - 2147483647
Hinweis: Um einen Anzeigebereich für einen einzelnen Kanal zu verwenden, deaktivieren Sie in den Kanaleigenschaften das Kontrollkästchen zu [Globalen Bereich verwenden], und legen Sie die Werte für [Minimum] und [Maximum] fest. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).GlobalRangeMin' / '(Objektname).GlobalRangeMax' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept]

[Intervall] '(Objektname).TimeRange'
Intervall für das Diagramm einstellen.
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).TimeRange' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept]

[Einheit] '(Objektname).Unit'
Wählen Sie die Einheit für die in [Intervall] festgelegte Zeit aus. (Der Wert in Klammern ist der Wert der Quelleigenschaft) -[Sec] (0) -[Min] (1) -[Stunde] (2) -[Tag] (3)
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Unit' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept]

## [Funktion] - [Detail]

[Cursor anzeigen] '(Objektname).CursorEnabled'
Zur Anzeige des Cursors aktivieren.
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).CursorEnabled' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Cursor-Beschriftungen anzeigen] '(Objektname).CursorLabelEnabled'
Aktivieren, um den Wert an der Cursor-Position anzuzeigen.
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).CursorLabelEnabled' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Zeitskala anzeigen]
Aktivieren, um die Zeitskala anzuzeigen.

[Zeitskala]

[Position der Skala]
Zeitskalenposition auswählen

[Hauptskalenunterteilung]
Legen Sie die Anzahl der Hauptunterteilungen für die gesamte Skala fest. Einstellungen Wertebereich: 1 - 100

[Länge Hauptskala]
Länge der einzelnen Hauptskalen festlegen. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100

[Nebenskalenunterteilung]
Legen Sie die Anzahl der Unterteilungen für die einzelnen Hauptunterteilungen fest. Einstellungen Wertebereich: 1 - 100

[Länge Nebenskala]
Legen Sie die Länge der Nebenskalen als Prozentsatz der Länge der Hauptskalen fest. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100

[Achsen anzeigen]
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zeitskalenachse anzuzeigen.

[Format] '(Objektname).TimeScale.Format'
Legen Sie die Anzeigeformate für Datum und Uhrzeit fest.
Folgende Formate sind verfügbar. Format Format
Schreibweise | Beschreibung | Anzeigewert
YY | 4 Ziffern des Kalenderjahres | 2018
yyyy
yy | Letzte 2 Ziffern des Kalenderjahres. | 18
MM | Zweistelliger Monat | 03
mm
m | 1 Ziffer von jedem Monat | 3
DD | Zweistelliges Datum | 09
tt
d | 1 Ziffer von jedem Datum | 9
ddd | Wochentag. | Fri
HH | Zweistellige Anzeige der 24-Std.-Uhr | 08
hh
h | 1 Ziffer der Uhrzeit im 24-Stunden-Format | 8
i | 1 Ziffer der Uhrzeit im 12-Stunden-Format | 8
ii | 2 Ziffern der Uhrzeit im 12-Stunden-Format | 08
n | 1 Ziffer der Minuten. | 7
NN | 2 Ziffern der Minuten. | 07
nn
s | 1 Ziffer der Sekunden. | 5
SS | 2 Ziffern der Sekunden. | 05
ss
PP | Anzeige von „AM ” oder „PM” | AM
P | Anzeige von „A ” oder „P” | A
pp | Anzeige von „am ” oder „pm” | am
p | Anzeige von „a” oder „p” | a
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).TimeScale.Format' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept]

[Rasterlinien anzeigen]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Skalen auf der horizontalen Achse mit Linien zu versehen.

[Zeitbeschriftung anzeigen]
Per Aktivierung wird die Zeitbeschriftung angezeigt.

[Datenskalen - Voll - Gemein]

[Rasterlinien anzeigen]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Skalen auf der vertikalen Achse mit Linien zu versehen.

[Datenbeschriftung anzeigen]
Per Aktivierung wird die Datenbeschriftung angezeigt. Hinweis: Wenn der auf dem Datenetikett angezeigte Wert die unter [Integralziffern] (Registerkarte [Funktion] → Registerkarte [Details] → [Modus „Voll“] oder [Modus „Geteilt“]) eingestellte Anzahl von Stellen überschreitet, wechselt das Datenetikett von der Darstellung reeller Zahlen zur Exponentialschreibweise

[Kanalnamen anzeigen]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kanalnamen anzuzeigen.

[Modus „Voll“]
Legen Sie die Anzahl der Skalen fest, die auf der vertikalen Achse des Diagramms angezeigt werden sollen. Je nach eingestelltem Wert erscheinen die Skaleneinstellungen: Skala 0, Skala 1 usw.

[Datenquelle]
Wählen Sie den Wertebereich für Beschriftungen auf der numerischen Skala.

[Position der Skala]
Datenskalenposition auswählen.

[Datenskala anzeigen]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Skalen auf der vertikalen Achse des Diagramms anzuzeigen.

[Hauptskalenunterteilung]
Legen Sie die Anzahl der Hauptunterteilungen für die gesamte Skala fest. Einstellungen Wertebereich: 1 - 100

[Länge Hauptskala]
Länge der einzelnen Hauptskalen festlegen. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100

[Nebenskalenunterteilung]
Legen Sie die Anzahl der Unterteilungen für die einzelnen Hauptunterteilungen fest. Einstellungen Wertebereich: 1 - 100

[Länge Nebenskala]
Legen Sie die Länge der Nebenskalen als Prozentsatz der Länge der Hauptskalen fest. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100

[Achsen anzeigen]
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Datenskalenachse anzuzeigen.

[Format]
Wählen Sie das Anzeigeformat. -[Dec] -[Oct] -[Bin] -[Hex] -[BCD]

[Integralziffern]
Legen Sie die Anzahl der nach dem Dezimaltrennzeichen anzuzeigenden Stellen fest. Wenn die Anzahl der Ziffern des Werts die eingestellte Anzahl von Ziffern überschreitet, werden alle Ziffern des Werts unabhängig von der eingestellten Anzahl von Ziffern angezeigt. (Beispiel) Wenn der Wert 12345 und [Integralziffern] 3 ist, wird [12345] angezeigt. Wenn der Wert weniger ganzzahlige Ziffern besitzt, hängt die Anzeige von der Einstellung [Nullen unterdrücken] ab.
Einstellungen Wertebereich: Sehen Sie hierzu: Info über Anzeigeformate (Numerische Anzeige)

[Dezimalstellen]
Legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für den konvertierten Wert fest. Einstellungen Wertebereich: 0 - 19

[Nullen unterdrücken]
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um „0“ am Anfang der Werte hinzuzufügen und an der Anzahl der in der Eigenschaft [Integralziffern] festgelegten Stellen auszurichten. (Beispiel) Bei Wert 25 und [Integralziffern] 4 [Nullen unterdrücken] deaktiviert: 0025 [Nullen unterdrücken] aktiviert: 25

[Zifferngruppierung]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Integralziffern entweder mit einem Symbol oder mit einem Leerzeichen zu versehen. Die Gruppierungen ändern sich je nach ausgewähltem [Format]. -[Dec] oder [BCD]: 3-stellige Gruppen, die durch Kommas getrennt sind. -[Hex] oder [Bin]: 4-stellige Gruppen, die durch Leerzeichen getrennt sind. -[Oct]: 3-stellige Gruppen, die durch Leerzeichen getrennt sind.

[Data Scales Divide Common]

[Datenskala anzeigen]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Skalen auf der vertikalen Achse des Diagramms anzuzeigen.

[Position der Skala]
Datenskalenposition auswählen.

[Achsen anzeigen]
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Datenskalenachse anzuzeigen.

[Rasterlinien anzeigen]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Skalen auf der vertikalen Achse mit Linien zu versehen.

[Datenbeschriftung anzeigen]
Per Aktivierung wird die Datenbeschriftung angezeigt. Hinweis: Wenn der auf dem Datenetikett angezeigte Wert die unter [Integralziffern] (Registerkarte [Funktion] → Registerkarte [Details] → [Modus „Voll“] oder [Modus „Geteilt“]) eingestellte Anzahl von Stellen überschreitet, wechselt das Datenetikett von der Darstellung reeller Zahlen zur Exponentialschreibweise

[Kanalnamen anzeigen]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kanalnamen anzuzeigen.

[Modus „Teilen“]

[Hauptskalenunterteilung]
Legen Sie die Anzahl der Hauptunterteilungen für die gesamte Skala fest. Einstellungen Wertebereich: 1 - 100

[Länge Hauptskala]
Länge der einzelnen Hauptskalen festlegen. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100

[Nebenskalenunterteilung]
Legen Sie die Anzahl der Unterteilungen für die einzelnen Hauptunterteilungen fest. Einstellungen Wertebereich: 1 - 100

[Länge Nebenskala]
Legen Sie die Länge der Nebenskalen als Prozentsatz der Länge der Hauptskalen fest. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100

[Format]
Wählen Sie das Anzeigeformat. -[Dec] -[Oct] -[Bin] -[Hex] -[BCD]

[Integralziffern]
Legen Sie die Anzahl der nach dem Dezimaltrennzeichen anzuzeigenden Stellen fest. Wenn die Anzahl der Ziffern des Werts die eingestellte Anzahl von Ziffern überschreitet, werden alle Ziffern des Werts unabhängig von der eingestellten Anzahl von Ziffern angezeigt. (Beispiel) Wenn der Wert 12345 und [Integralziffern] 3 ist, wird [12345] angezeigt. Wenn der Wert weniger ganzzahlige Ziffern besitzt, hängt die Anzeige von der Einstellung [Nullen unterdrücken] ab.
Einstellungen Wertebereich: Sehen Sie hierzu: Info über Anzeigeformate (Numerische Anzeige)

[Dezimalstellen]
Legen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für den konvertierten Wert fest. Einstellungen Wertebereich: 0 - 19

[Nullen unterdrücken]
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um „0“ am Anfang der Werte hinzuzufügen und an der Anzahl der in der Eigenschaft [Integralziffern] festgelegten Stellen auszurichten. (Beispiel) Bei Wert 25 und [Integralziffern] 4 [Nullen unterdrücken] deaktiviert: 0025 [Nullen unterdrücken] aktiviert: 25

[Zifferngruppierung]
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Integralziffern entweder mit einem Symbol oder mit einem Leerzeichen zu versehen. Die Gruppierungen ändern sich je nach ausgewähltem [Format]. -[Dec] oder [BCD]: 3-stellige Gruppen, die durch Kommas getrennt sind. -[Hex] oder [Bin]: 4-stellige Gruppen, die durch Leerzeichen getrennt sind. -[Oct]: 3-stellige Gruppen, die durch Leerzeichen getrennt sind.

[Signaltyp]
Summerton bei Berührung auswählen. -[Keine]: Kein Signalton. -[One-Shot]: Einmaliger Signalton -[Kontinuierlich]: Kontinuierlicher Signalton -[Periodisch]: Ausgabe eines Signaltons in regelmäßigen Zeitabständen

[Nur Kanäle anzeigen] '(Objektname).DisplayOnlyChannels'
Aktivieren, um nur Kanäle anzuzeigen - ohne Skalen oder Beschriftungen.
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).DisplayOnlyChannels' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Historische Daten anzeigen] '(Objektname).DisplayHistoricalData'
Aktivieren, um sowohl historische als auch aktuelle Daten anzuzeigen. Sie können die Daten zwischen der aktuellen Zeit und der vergangenen Zeit vergleichen.
(Beispiel) [Zeitspanne historische Daten]: 1 [Einheit historische Daten]: [Tag] Es ist ein Vergleich mit den Daten von vor einem Tag möglich. 1: Historische Daten 2: Aktuelle Daten Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).DisplayHistoricalData‘ Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Zeitspanne historische Daten] '(Objektname).HistoricalDataPeriod'
Zeit, ab der die historischen Daten angezeigt werden sollen, einstellen. Einstellungen Wertebereich: -2147483648 - 2147483647
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).HistoricalDataPeriod' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Einheit historische Daten] '(Objektname).HistoricalDataUnit'
Einheit für die in [Zeitspanne historische Daten] festgelegte Zeit einstellen. (Der Wert in Klammern ist der Wert der Quelleigenschaft) -[Sec] (0) -[Min] (1) -[Stunde] (2) -[Tag] (3)
Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).HistoricalDataUnit' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

## [Form] - [Größe/Position]

[Position]

[Links] / [Oben] '(Objektname).Location.Left' / '(Objektname).Location.Top'
Geben Sie die Koordinaten des oberen linken Randes des Objekts an. Der obere linke Teil des Zeichenbildschirms ist der Startpunkt für die Koordinaten. Einstellungen Wertebereich: -5000 - 10000
Wird beim Zeichnen von Objekten außerhalb der Koordinaten des Rasters, des Scrollrasters, des einheitlichen Rasters, des Dock-Bildschirms und des Stapelbildschirms eingestellt. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Location.Left' / '(Objektname).Location.Top' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Zeile] / [Spalte] '(Objektname).Location.Row' / '(Objektname).Location.Column'
Legen Sie die Position eines zu platzierenden Objekts mit Zeilen- und Spaltennummern fest. Die linke obere Zelle des Zeichenbildschirms ist die Startzeile und -spalte. 0 ist die Nummer für die Startzeile und Startspalte. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100
Einstellung beim Platzieren von Objekten in einem Raster oder Scrollraster. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Location.Row' / '(Objektname).Location.Column' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Zeilenbereich] / [Spaltenbereich] '(Objektname).Location.RowSpan' / '(Objektname).Location.ColumnSpan'
Legen Sie den Zeilenbereich oder den Spaltenbereich fest, wenn Sie ein Objekt in mehreren Zeilen und/oder Spalten platzieren möchten. Einstellungen Wertebereich: 1 - 100
Einstellung beim Platzieren von Objekten in einem Raster oder Scrollraster. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Location.RowSpan' / '(Objektname).Location.ColumnSpan' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Dock] '(Objektname).Location.Dock'
Wählen Sie die Richtung aus, in der Sie das Objekt docken möchten.
(Der Wert in Klammern ist der Wert der Quelleigenschaft.) -[Links] (0) -[Oben] (1) -[Rechts] (2) -[Unten] (3) Einstellungen Wertebereich: 0 - 3 Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Location.Dock' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Breite] / [Höhe] '(Objektname).Width' / '(Objektname).Height'
Legen Sie die Breite und Höhe des Objekts fest. Standardmäßig werden die Werte in Klammern gesetzt. Wenn Sie den Wert anderer Einstellungen (z. B. Objektausrichtung, Ränder) ändern, wird der Wert in Klammern entsprechend aktualisiert. Einstellungen Wertebereich: 1 - 5000
Hinweis: Wenn Sie Objekte auf einem Raster, einem Scrollraster oder einem einheitlichen Raster platzieren, sollten Sie die Standardwerte für Breite und Höhe verwenden, damit das Objekt mit den Rasterrändern übereinstimmt. Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. Beachten Sie, dass der Wert der Bindungsquelle 0 ist, wenn die Standardwerte für Breite und Höhe beibehalten werden. '(Objektname).Width' / '(Objektname).Height' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Rand]

[Links] / [Rechts] / [Oben] / [Unten]
Einstellung der Ränder am Objekt. Die Einstellungen für [Rand] hängen von den Einstellungen für [Objektausrichtung] und [Breite]/[Höhe] ab. Diese Einstellung funktioniert zusammen mit [Objektausrichtung]. Einstellungen Wertebereich: -1000 - 1000
Hinweis: Der Rand ist nicht Teil des Objektbereichs. Das Berühren des Randes hat keine Wirkung auf das Objekt.

[Objektausrichtung]

[Horizontal]
Wählen Sie die Option Horizontale Ausrichtung. Wenn sich das Objekt auf [Leinwand], [Scroll-Leinwand], [Zoom-Leinwand], [Anzeigefeld] befindet, funktioniert diese Einstellung nicht. -[Links]: Die Objekte werden linksbündig in Bezug auf das Zeichenziel ausgerichtet. Die Objektposition verschiebt sich um den unter [Links] eingestellten Zahlenwert nach rechts. Der rechte Rand wird ignoriert. -[Zentrieren]: Das Objekte wird in Bezug auf das Zeichnungsziel mittig ausgerichtet. Die Objektposition verschiebt sich um den unter [Links] eingestellten Zahlenwert nach rechts. Der rechte Rand wird ignoriert. -[Rechts]: Das Objekt wird in Bezug auf das Zeichnungsziel rechtsbündig ausgerichtet. Die Objektposition verschiebt sich um den unter [Rechts] eingestellten Zahlenwert nach links. Der [Links] Rand wird ignoriert. -[Strecken]: Die Objektbreite ist um den unter [Links] und [Rechts] eingestellten numerischen Wert kleiner als der unter [Breite] eingestellte Wert.
Hinweis: Wenn das Objekt [Breite] als Standardwert eingestellt ist (Wert ist in Klammern angegeben), ist die Ausrichtung des Objekts dieselbe wie bei [Strecken], auch wenn eine andere Option als [Strecken] ausgewählt wird.

[Vertikal]
Wählen Sie die Option Vertikale Ausrichtung. Wenn sich das Objekt auf [Leinwand], [Scroll-Leinwand], [Zoom-Leinwand], [Anzeigefeld] befindet, funktioniert diese Einstellung nicht. -[Oben]: Das Objekt wird in Bezug auf das Zeichenziel oben ausgerichtet. Die Anzeigeposition des Objekts verschiebt sich um den unter [Oben] eingestellten Zahlenwert nach unten. Der untere Rand wird ignoriert. -[Mitte]: Das Objekt wird in Bezug auf das Zeichenziel mittig ausgerichtet. Die Anzeigeposition des Objekts verschiebt sich um den unter [Oben] eingestellten Zahlenwert nach unten. Der untere Rand wird ignoriert. -[Unten]: Das Objekt wird in Bezug auf das Zeichenziel unten ausgerichtet. Die Anzeigeposition des Objekts verschiebt sich um den unter [Unten] eingestellten Zahlenwert nach oben. Der obere Rand wird ignoriert. -[Strecken]: Die Objekthöhe ist um den unter [Oben] und [Unten] eingestellten Zahlenwert kleiner als der unter [Höhe] eingestellte Wert.
Hinweis: Wenn das Objekt [Höhe] als Standardwert eingestellt ist (die Werte sind in Klammern angegeben), ist die Ausrichtung des Objekts dieselbe wie bei [Strecken], auch wenn eine andere Option als [Strecken] ausgewählt wird.

[Sichtbarkeit] '(Objektname).Visibility'
Wählen Sie den Sichtbarkeitsstatus des Objekts. Klicken Sie auf der rechten Seite des Feldes in das Kästchen, um die Quelleigenschaft für die Sichtbarkeitsfunktion auszuwählen. (Der Wert in Klammern ist der Wert der Quelleigenschaft) -[Sichtbar] (0): Anzeigen des Objekts. -[Verborgen] (1): Objekt nicht sichtbar. Der Objektbereich wird beibehalten. -[Ausgeblendet] (2): Objekt wird ausgeblendet. Der Objektbereich wird ebenfalls ausgeblendet. Sie können das Bildschirm-Layout dynamisch ändern, indem Sie Objekte auf dem einheitlichen Raster, dem Stapelbildschirm oder dem Andockbildschirm ausblenden. Einstellungen Wertebereich: 0 - 2
Hinweis: Wenn Sie eine Quelleigenschaft vom Typ BOOL verwenden, können Sie [Ausgeblendet] nicht verwenden. Informationen zur Sichtbarkeitsanimation und zu Beispieloperationen finden Sie unter: Operation, wenn Sichtbarkeitsanimation eingerichtet ist Einstellungsbeispiele zur Verwendung von [Verborgen] finden Sie unter: Anzeige von Fenstern Einstellungsbeispiele zur Verwendung von [Ausgeblendet] finden Sie unter: Konfigurieren eines Bildschirms mit mehreren Bereichen Bildschirmaufteilung Unterstützung Datenbindung: Informationen zur Verwendung einer Bindungsquelle erhalten Sie unter. '(Objektname).Visibility' Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung