# Invertieren eines AN/AUS-Bits

Berühren Sie den Schalter und das angegebene Bit wird eingeschaltet (EIN). (Auch bei Loslassen des Schalters, bleibt es eingeschaltet.)

Berühren Sie den gleichen Schalter erneut und das angegebene Bit wird nun ausgeschaltet (AUS). (Das Bit bleibt bis zur nächsten Berührung ausgeschaltet)

Der Schalter wechselt bei jeder Berührung zwischen EIN/AUS-Zustand.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Teile einrichten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variable(n) hinzu.

#### Variableneigenschaft:

[Name] | [Datentyp]
Var1 | [BOOL]

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Bewegen Sie folgende Objekte per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] auf den Bildschirm.

#### Schalterobjekt (Name: Switch1):

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Berührung] | [Operation] | [Typ] | [Bit]
[Operation] | [Umschalten]
[Ziel] | [Variable] [Name]: Var1