# Laufzeitanwendung

Mit dem Auslöser Laufzeitanwendung wird die Operation zum Starten oder Anhalten des Anzeigegerätes ausgeführt.

##### Baustein

##### Text

onRuntimeStatusChange($Enums.RuntimeAction.Start, ()=>{
1
});

1: Start / Anhalten

[Start] | ##### Baustein [Start] ##### Text '$Enums.RuntimeAction.Start' | Start: Die Operation wird beim Start der Laufzeitanwendung ausgeführt.
[Stop] | ##### Baustein [Stop] ##### Text '$Enums.RuntimeAction.Stop' | Stop: Die Operation wird beim Herunterfahren der Laufzeitanwendung ausgeführt. Wenn die Stromzufuhr des Anzeigegerätes abgeschaltet wird, tritt der Auslöser [Stop] nicht auf.