# Zeichnen eines Rohrs

Nach dem Ablegen eines Rohr-Objekts aus dem Werkzeugkasten-Fenster auf dem Bildschirm lassen sich Punkte und Zeige hinzufügen, um das Rohr zu zeichnen.

Rohr zeichnen

Punkte hinzufügen, löschen und verschieben

Mit Zweigen arbeiten

Eigenschaften

## Rohr zeichnen

1. Nach dem Ablegen des Rohr-Objekts aus dem Werkzeugkasten-Fenster auf das Rohr-Objekt klicken, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
   Ein Viereck markiert einen Punkt am Rohr.
   : Punkt
2. Auf einen Endpunkt rechtsklicken, und über das Kontextmenü auf [Punkte hinzufügen] klicken.
3. Cursor an die Stelle bewegen, wo der nächste Punkt sein soll, und per Klick hinzufügen. Per Klick weitere Punkte hinzufügen.
4. Per Rechtsklick lässt sich das Zeichnen von Punkten abschließen.

## Punkte hinzufügen, löschen und verschieben

1. Per Klick auf das Objekt in den Bearbeitungsmodus wechseln.
   Der Cursor nimmt die Form eines Stifts an.
2. Auf eine beliebige Stelle auf dem Rohrsegment klicken, um an dieser Stelle einen Punkt hinzuzufügen.
3. Per Klick lässt sich ein Punkt an eine gewünschte Koordinate verschieben.
   Hinweis: Um den Punkt ohne Verschieben von Zweigpunkten zu verschieben, Leertaste gedrückt halten und den Punkt an die gewünschte Stelle verschieben.
4. Um einen Punkt zu löschen, auf den Punkt rechtsklicken und über das Kontextmenü die Option [Punkt löschen] auswählen.
   Hinweis:
   - Wenn Sie versuchen, den Endpunkt zu löschen und sich vor diesem ein Zweig befindet, kann der Punkt nicht gelöscht werden.
   - Um den Punkt ohne Verschieben der Position von Zweigpunkten zu verschieben, Leertaste und [STRG]-Taste gedrückt halten und auf den Punkt klicken.
     (Über das Kontextmenü [Punkt löschen] auswählen)
     (Leertaste und [STRG]-Taste gedrückt halten und auf den Punkt klicken)

## Mit Zweigen arbeiten

### Zweig hinzufügen

1. Per Klick auf das Objekt in den Bearbeitungsmodus wechseln.
2. Um einen Zweig hinzuzufügen, auf ein Segment auf dem Rohr rechtsklicken, und über das Kontextmenü die Option [Zweig hinzufügen] auswählen.
3. Per Mausverschieben und Klick das Rohrsegment festlegen.
4. Per Rechtsklick den Zweig abschließen.

: Punkt

: Zweig

### Zweig verschieben

1. Per Klick auf das Objekt in den Bearbeitungsmodus wechseln.
2. Auf den Zweigpunkt klicken, damit der gesamte Zweig rot wird.
3. Zweigpunkt an seine neue Position ziehen.

Hinweis: Wenn nur der Zweigpunkt und nicht der gesamte Zweig verschoben werden soll, Leertaste nach Auswahl des Zweigs betätigt halten und den Zweigpunkt an die gewünschte Stelle ziehen.

### Zweig löschen

1. Per Klick auf das Objekt in den Bearbeitungsmodus wechseln.
2. Durch Rechtsklick auf den Zweigpunkt wird der gesamte Zweig rot. Über das Rechtsklick-Menü [Zweig löschen] auswählen.

### Zweig kopieren und einfügen

1. Per Klick auf das Objekt in den Bearbeitungsmodus wechseln.
2. Durch Rechtsklick auf den Zweigpunkt wird der gesamte Zweig rot. Über das Rechtsklick-Menü [Zweig kopieren] auswählen.
3. Analog zum Hinzufügen eines Zweigs, auf ein Segment auf dem Rohr rechtsklicken, und über das Rechtsklick-Menü die Option [Zweig einfügen] auswählen.

Hinweis: Sie können einen Zweig von einem Rohrobjekt kopieren und ihn in ein anderes Rohrobjekt einfügen.

### Zweige drehen, kippen

1. Per Klick auf das Objekt in den Bearbeitungsmodus wechseln.
2. Durch Rechtsklick auf den Zweigpunkt wird der gesamte Zweig rot.
3. Über das Rechtsklick-Menü anhand eines der folgenden Befehle den Zweig entweder drehen oder kippen: [90º im Uhrzeigersinn], [90º gegen den Gegenuhrzeigersinn], [Vertikal kippen] oder [Horizontal kippen].

## Eigenschaften

Beim Einrichten des Rohrobjekts folgende wesentlichen Eigenschaften festlegen.

- Im Fenster [Eigenschaften] auf Registerkarte [Funktion] ➞ Registerkarte [Basis] klicken.

Eigenschaft | Beschreibung
[Aktueller Wert] | Wert, der den aktuellen Zustand des Rohrobjekts definiert.

- Wechseln in Registerkarte [Form] ➞ Registerkarte [Basis].

Eigenschaft | Beschreibung
[Zustände] | Anzahl der Anzeigezustände festlegen: von 1 bis 100.
[Element 0], [Element 1] . . . [Element 99] | Wenn [Aktueller Wert] 0 ist, zeigt das Rohrobjekt die Eigenschaftseinstellung in [Element 0] an. Wenn [Aktueller Wert] 1 ist, zeigt das Rohrobjekt die Eigenschaftseinstellung in [Element 1] an. Anzeigeeinstellungen für die einzelnen Zustände festlegen.
[Rohr (innen)] | Farbeinstellungen für das Rohrinnere.
[Rohr (außen)] | Farbeinstellungen für die Abgrenzung des Rohrs sowie Einstellungen für den inneren und äußeren Durchmesser des Rohrs.
[Ungültiger Zustand] | Wenn [Aktueller Wert] keinem der festgelegten Zustände entspricht, wird im Rohr [Ungültiger Zustand] angezeigt. Anzeigeeinstellungen für den ungültigen Zustand festlegen.