# Verbinden von Plattformen und Geräten

In diesem Abschnitt werden die Schritte zum Aktivieren des Anzeigegerätes für die Kommunikation mit externen Geräten beschrieben.

Hinweis:

- Sie können nur jeweils ein Anzeigegerät pro Projekt hinzufügen.

- Die Anzahl der verfügbaren Treiber ist vom jeweiligen Modell abhängig.
  Mehr Infos zu den Modellen unter Liste der unterstützten Modelle/Funktionen.

- Die Anzahl der verfügbaren externen Geräte wird vom Treiber vorgegeben. [Handbuch zur Verbindung Gerät/SPS]

- Jedem COM-Port kann ein unterschiedlicher Treiber zugewiesen werden. Ein einzelner Treiber kann auch allen COM-Ports zugewiesen werden.

- Wenn Sie die Plattform der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise) oder der Power Box SP5000-Serie in ein anderes Anzeigegerät ändern, sind keine zusätzlichen Ports verfügbar.

1. Wählen Sie im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur] → [Target01] und klicken Sie auf [Treiber].

2. Klicken Sie im Fenster "Projekt-Explorer" auf der Symbolleiste auf [Treiber].
   → Ein Fenster "Treiber hinzufügen" wird geöffnet.

3. Wählen Sie den gewünschten Treiber aus und klicken Sie auf [OK].

Hinweis: Klicken Sie auf [Target01], um den hinzugefügten Treiber im Systemarchitektur-Editor anzuzeigen.

4. Zu Beginn wird ein externes Gerät hinzugefügt. Um mehrere externe Geräte mit einem einzigen Treiber zu verbinden, klicken Sie in der Symbolleiste des Systemarchitektur-Editors auf [Gerät] und fügen Sie externe Geräte hinzu.

5. Wählen Sie nach dem Hinzufügen des Treibers und des Gerätes im Fenster "Projekt-Explorer" die Option [Systemarchitektur] und klicken Sie auf [Treiber].

6. Wählen Sie im Systemarchitektur-Editor die [Plattformschnittstelle] für die einzelnen Treiber aus.

Hinweis:

- Konsultieren Sie die Kommunikationseinstellungen im Handbuch zur Verbindung Gerät/SPS und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

- Wenn das Port-Protokoll oder die Kommunikationsmethode zwischen Anzeigegerät und externem Gerät nicht übereinstimmt, kann keine Verbindung hergestellt werden.

- Die Namenskonventionen für die Ports auf dem Anzeigegerät und auf den externen Geräten sind unabhängig von der Verbindungskompatibilität. Der Port COM1 des Anzeigegeräts kann mit dem Geräte-Port COM2 verbunden werden.

7. Im Fenster "Eigenschaften" auf Registerkarte [Basis] klicken und die Eigenschaften für den Treiber konfigurieren.

Hinweis: Beachten Sie die Kommunikationseinstellungen im Handbuch zur Verbindung Gerät/SPS und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

8. Erweitern Sie im Systemarchitektur-Editor den Treiberbaum, wählen Sie die einzelnen Geräte aus und konfigurieren Sie deren Eigenschaften im Fenster Eigenschaften.

Hinweis: Beachten Sie die Kommunikationseinstellungen im Handbuch zur Verbindung Gerät/SPS und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

9. Wiederholen Sie Schritt 4, um mehrere Treiber und Geräte hinzuzufügen.