# Signalton

Mit der OperationBeep wird die Signaltonfunktion ausgeführt.

##### Baustein

##### Text

beep($Enums.Beep.On);
1

1: Funktion

[On] | ##### Baustein [On] ##### Text '$Enums.Beep.On' | Am Anzeigegerät ertönt ein anhaltender Signalton, sobald der Auslöser erfolgt. Der Signalton hält an, bis der Ton [Off] ausgeführt wird.
[Off] | ##### Baustein [Off] ##### Text '$Enums.Beep.Off' | Der Signalton am Anzeigegerät verstummt, sobald der Auslöser erfolgt.
[OneShot] | ##### Baustein [OneShot] ##### Text '$Enums.Beep.OneShot' | Das Anzeigegerät gibt einen Signalton ab, sobald der Auslöser erfolgt.