# Eigenschaften (Master-Bildschirm)

[Kopfzeile aktivieren]
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auf allen Bildschirmen, die zum selben Ordner gehören, eine gemeinsame Kopfzeile anzuzeigen. Bearbeiten Sie die Kopfzeile im Kopfbereich des Master-Bildschirms, da die Anzeige einer Kopfzeile den Bildschirmbereich verkleinert.
Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren von Kopf- und Fußzeilen erhalten Sie unter: Kopf und Fuß

[Höhe der Kopfzeile]
Legen Sie die Höhe der Kopfzeile fest.

[Füllung der Kopfzeile]

[Typ]
Wählen Sie aus, wie Farben angezeigt werden sollen. -[Keine]: Keine Farbanzeige. -[Solide]: Anzeige einer Volltonfarbe. -[Blinken]: Wechsel zwischen 2 Farben.

Bei Auswahl von [Solide]Bei Auswahl von [Solide]

[Farbe]

[Wert]
Legen Sie die Anzeigefarbe fest. Die aktuelle Anzeigefarbe wird rechts neben dem Elementnamen angezeigt. Klicken Sie auf die Anzeigefarbe, um eine Farbpalette aufzurufen. Wählen Sie die Farbeinstellungsmethode aus ([ID] oder [RGB]), die oben in der Farbpalette angezeigt wird. -[ID]: Wählen Sie aus der Farbpalette die Anzeigefarbe aus, die Sie verwenden möchten. Die Anzeigefarbe wird über die ID verwaltet. Während die ID-Nummern zwischen den Farbsätzen – aufgrund der Abhängigkeit der Anzeigefarbe vom Farbsatz – gleich sind, ändert sich bei Änderung des Farbsatzes auch die Anzeigefarbe. -[RGB]: Legen Sie die Anzeigefarbe im RGB-Format fest. Treffen Sie entweder eine Auswahl aus der Farbpalette, oder geben Sie den RGB-Wert ein.
Hinweis: Informationen zu Farbsätzen erhalten Sie unter: Farbsatz Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Transparenz]
Stellen Sie die Transparenzstufe der Anzeigefarbe ein. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100
Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

Bei Auswahl von [Blinken]Bei Auswahl von [Blinken]

[Geschwindigkeit]
Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der die beiden Anzeigefarben wechseln.

[Farbe]

[Wert]
Legen Sie die Anzeigefarbe fest. Die aktuelle Anzeigefarbe wird rechts neben dem Elementnamen angezeigt. Klicken Sie auf die Anzeigefarbe, um eine Farbpalette aufzurufen. Wählen Sie die Farbeinstellungsmethode aus ([ID] oder [RGB]), die oben in der Farbpalette angezeigt wird. -[ID]: Wählen Sie aus der Farbpalette die Anzeigefarbe aus, die Sie verwenden möchten. Die Anzeigefarbe wird über die ID verwaltet. Während die ID-Nummern zwischen den Farbsätzen – aufgrund der Abhängigkeit der Anzeigefarbe vom Farbsatz – gleich sind, ändert sich bei Änderung des Farbsatzes auch die Anzeigefarbe. -[RGB]: Legen Sie die Anzeigefarbe im RGB-Format fest. Treffen Sie entweder eine Auswahl aus der Farbpalette, oder geben Sie den RGB-Wert ein.
Hinweis: Informationen zu Farbsätzen erhalten Sie unter: Farbsatz Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Transparenz]
Stellen Sie die Transparenzstufe der Anzeigefarbe ein. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100
Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Fußzeile aktivieren]
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine gemeinsame Fußzeile auf allen Bildschirmen anzuzeigen, die zum selben Ordner gehören. Bearbeiten Sie die Fußzeile im Fußzeilenbereich des Master-Bildschirms, da die Anzeige einer Fußzeile den Bildschirmbereich verkleinert.
Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren von Kopf- und Fußzeilen erhalten Sie unter: Kopf und Fuß

[Höhe der Fußzeile]
Legen Sie die Höhe der Fußzeile fest.

[Füllung der Fußzeile]

[Typ]
Wählen Sie aus, wie Farben angezeigt werden sollen. -[Keine]: Keine Farbanzeige. -[Solide]: Anzeige einer Volltonfarbe. -[Blinken]: Wechsel zwischen 2 Farben.

Bei Auswahl von [Solide]Bei Auswahl von [Solide]

[Farbe]

[Wert]
Legen Sie die Anzeigefarbe fest. Die aktuelle Anzeigefarbe wird rechts neben dem Elementnamen angezeigt. Klicken Sie auf die Anzeigefarbe, um eine Farbpalette aufzurufen. Wählen Sie die Farbeinstellungsmethode aus ([ID] oder [RGB]), die oben in der Farbpalette angezeigt wird. -[ID]: Wählen Sie aus der Farbpalette die Anzeigefarbe aus, die Sie verwenden möchten. Die Anzeigefarbe wird über die ID verwaltet. Während die ID-Nummern zwischen den Farbsätzen – aufgrund der Abhängigkeit der Anzeigefarbe vom Farbsatz – gleich sind, ändert sich bei Änderung des Farbsatzes auch die Anzeigefarbe. -[RGB]: Legen Sie die Anzeigefarbe im RGB-Format fest. Treffen Sie entweder eine Auswahl aus der Farbpalette, oder geben Sie den RGB-Wert ein.
Hinweis: Informationen zu Farbsätzen erhalten Sie unter: Farbsatz Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Transparenz]
Stellen Sie die Transparenzstufe der Anzeigefarbe ein. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100
Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

Bei Auswahl von [Blinken]Bei Auswahl von [Blinken]

[Geschwindigkeit]
Wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der die beiden Anzeigefarben wechseln.

[Farbe]

[Wert]
Legen Sie die Anzeigefarbe fest. Die aktuelle Anzeigefarbe wird rechts neben dem Elementnamen angezeigt. Klicken Sie auf die Anzeigefarbe, um eine Farbpalette aufzurufen. Wählen Sie die Farbeinstellungsmethode aus ([ID] oder [RGB]), die oben in der Farbpalette angezeigt wird. -[ID]: Wählen Sie aus der Farbpalette die Anzeigefarbe aus, die Sie verwenden möchten. Die Anzeigefarbe wird über die ID verwaltet. Während die ID-Nummern zwischen den Farbsätzen – aufgrund der Abhängigkeit der Anzeigefarbe vom Farbsatz – gleich sind, ändert sich bei Änderung des Farbsatzes auch die Anzeigefarbe. -[RGB]: Legen Sie die Anzeigefarbe im RGB-Format fest. Treffen Sie entweder eine Auswahl aus der Farbpalette, oder geben Sie den RGB-Wert ein.
Hinweis: Informationen zu Farbsätzen erhalten Sie unter: Farbsatz Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung

[Transparenz]
Stellen Sie die Transparenzstufe der Anzeigefarbe ein. Einstellungen Wertebereich: 0 - 100
Unterstützung Datenbindung: Bei Verwendung als Bindungsziel können folgende Bindungsquellen assoziiert werden. [ Alarm] [ Variable] [ Lokale Variable] [ Grafikobjekt] [ Plattform] [ Gerät] [ Rezept] Informationen zum Konzept der Datenbindung erhalten Sie unter. Datenbindung