# Anzeige und Farbcodierung mehrerer Bereiche (mit variablen Eingabebereichen)

Durch die Einstellung von Farben für Werte, die außerhalb des Eingabebereichs liegen, oder für Werte, die sich in einem Alarmbereich befinden, ändern die Werte ihre Farbe, wenn sie den eingestellten Bereich erreichen. Die Farben für Füllung, Umrandung und Text können geändert werden.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Teile einrichten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie die folgende Variable hinzu.

#### Variableneigenschaft:

Tab | Eigenschaft | Wert
[Basis] | [Name] | Var1
[Datentyp] | DINT
[Bereich überschreiben] | Aktiviert
[Min.] | 0
[Max.] | 100

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Folgende Objekte per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] auf den Bildschirm verschieben.

#### Eigenschaften Objekt numerische Anzeige (Name: NumericDisplay1):

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Basis] | [Aktueller Wert] | [Variable] [Name]: Var1
[Eingabemodus aktivieren] |
[Detail] | [Alarmfarben] | [Eingangsbereich verwenden]
[Eingangsbereich überschreiben] |
[Eingangsminimum] | 20
[Eingangsmaximum] | 60
[Form] | [Text] | [Außerhalb des Eingangsbereichs] | [Schriftfarbe] | [Wert] | ID | ID: 17
[Basis] | [Außerhalb des Eingangsbereichs] | [Füllung] | [Wert] | ID | ID: 4