# Verwendung von Verriegelung zur Vermeidung von Fehlfunktionen

Die Berührungsaktion wird nur aktiviert, wenn die in der Verriegelungsadresse angegebene Bitadresse die Bedingung "Berührung aktivieren" erfüllt.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Teile einrichten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variable(n) hinzu.

#### Variableneigenschaft:

[Name] | [Datentyp] | [Quelle] | [Initialwert]
Var1 | [BOOL] | beliebig | beliebig
Verriegelung | [BOOL] | [Internal] |

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Bewegen Sie folgende Objekte per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] auf den Bildschirm.

#### Eigenschaften Schalterobjekt (Name: Switch1):

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Berührung] | [Operation] | [Typ] | [Bit]
[Operation] | [Umschalten]
[Ziel] | [Variable] [Name]: Var1
[Detail] | [Verriegelung] | [Variable] [Name]: Verriegelung