# Zustandsänderung aufgrund AN-/AUS-Änderung in mehreren Bits

Verwenden Sie eine einzelne Lampe, um den EIN/AUS-Zustand von vier verschiedenen Bool-Variablen in verschiedenen Farben anzuzeigen.

## Beispieloperation

## Arbeitsschritte Einstellungen

1. Variablen hinzufügen
2. Teile einrichten

## Variablen hinzufügen

### Projekt-Explorer: [Variablen] ➞ [Alle Variablen]

Fügen Sie folgende Variable(n) hinzu.

#### Variableneigenschaft:

[Name] | [Datentyp]
Var1 | [BOOL]
Var2 | [BOOL]
Var3 | [BOOL]
Var4 | [BOOL]

## Teile einrichten

### Projekt-Explorer: [Bildschirmgestaltung] ➞ [Bildschirme] ➞ [Screen1]

Bewegen Sie folgende Objekte per Drag&Drop vom [Werkzeugkasten] auf den Bildschirm.

#### Objekt N-Zustandslampe (Name: N_StateLamp1):

Tab | Unterg. Registerkarte | Eigenschaft | Wert
[Funktion] | [Basis] | [Typ] | [Bit]
[Bedingung Zustandsänderung] | [Bit]
[Anzahl Zustände] | 5
[Variablen] | [Variable] | [Variable] [Name]: Var1
[Variable] | [Variable] [Name]: Var2
[Variable] | [Variable] [Name]: Var3
[Variable] | [Variable] [Name]: Var4
[Bit-Position]: | [Unteres Bit]
[Form] | [Text] | [Zustände] | [Zustand 0] | [Text] | Zustand 0
[Zustand 1] | [Text] | Zustand 1
[Zustand 2] | [Text] | Zustand 2
[Zustand 3] | [Text] | Zustand 3
[Zustand 4] | [Text] | Zustand 4
[Basis] | [Zustände] | [Zustand 0] to [Zustand 4] | [Füllung] | [Typ] | [Solide]
[Wert] | [ID] ID:(beliebig)