# Einstellen der Uhr

Sie können Datum und Uhrzeit auf dem Anzeigegerät einstellen.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zur Konfiguration von Datum und Uhrzeit, Zeitzone und Winter-/Sommerzeit beschrieben.

Hinweis:

- Um auf der Open Box der SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), auf der IPC-Serie oder PC/ATdie Uhrzeit einzustellen, melden Sie sich mit einem Benutzerkonto mit Administratorrechten am Betriebssystem an.
- Bei Verwendung der Open Box der SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise), IPC-Serie oder PC/AT ist es nicht möglich, die Zeitzone oder die Sommerzeit einzustellen.
  Nehmen Sie diese Änderungen anhand der [Datums - Uhrzeiteinszellungen] in Windows vor.

- Eine Änderung der Uhrzeiteinstellungen am Anzeigegerät kann sich je nach Zeitsteuerung auf bestimmte Funktionen auswirken, die auf die Uhrzeitdaten zurückgreifen müssen.
  Die Protokollierungs- und Alarmdaten werden als ungültig angezeigt, wenn die Daten vor und nach der Uhranpassung nicht in chronologischer Reihenfolge vorliegen.
  Bei der Anzeige früherer Protokolldaten in einem historischen Trendgraphen kann es zudem vorkommen, dass der Graph nicht ordnungsgemäß funktioniert.

## Datum und Uhrzeit

Gehen Sie zur Änderung der Datums- und Uhrzeiteinstellungen vor wie folgt:

1. Öffnen Sie am Anzeigegerät den Hardware-Konfigurationsbildschirm.
2. Berühren Sie im Feld [Date/Time] das Datum und die Zeit, um ein Tastaturfeld anzuzeigen.
3. Geben Sie Datum und Zeit ein.
4. Berühren Sie [Enter].

Hinweis:

- Auch Datum und Uhrzeit können über die Plattform-Quelleigenschaft geändert werden.
  Weitere Infos zu Plattform-Quelleigenschaften erhalten Sie unter:

Plattformeinstellungen

- Beispiele für das Ändern von Datum und Uhrzeit mit einer [Datums-/Uhrzeitanzeige] finden Sie unter:

Anzeige/Änderung von Datum/Tag/Uhrzeit

- Beispiele für das Ändern von Datum und Uhrzeit auf dem Anzeigegerät mit dem Skript [Wertänderung] finden Sie unter: Richten Sie mit dieser Operation einen Auslöser ein, um Datum und Uhrzeit des Anzeigegerätsdem Datum und der Uhrzeit des externen Geräts anzupassen.

Wertänderung Plattform-Quelleigenschaft

### Datums- und Uhrzeitbereich

Bereich: 1970/01/01 00:00:00 .... 2037/12/31 15:00:00

Hinweis: Das maximale Datum und die maximale Uhrzeit ändern sich je nach ausgewählter Zeitzone.

(Beispiel: Für die Zeitzone (UTC)+09:00 ist das maximale Datum 2038/01/01 00:00:00)

## Zeitzone

Zur Einstellung der Standardzeit auf dem Anzeigegerät können Sie den Zeitunterschied zur koordinierten Weltzeit (UTC) der Region berücksichtigen, in der das Anzeigegerät installiert ist.

Gehen Sie zur Änderung der Zeitzoneneinstellungen wie folgt vor:

1. Die Schaltfläche [...] rechts neben dem Feld [Date/Time] berühren.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone in [Time Zone] aus.

## Sommerzeit

Es kann auch die Sommerzeit eingestellt werden.

Einstellen der Sommerzeit:

1. Die Schaltfläche [...] rechts neben dem Feld [Date/Time] berühren.
2. Die Schaltfläche [...] rechts neben dem Feld [Time Adjustment] berühren.
3. Ählen Sie in [Type] entweder [Rule] oder [Date].
   [Rule]: Der Zeitraum der Sommerzeit wird in Übereinstimmung mit der für jede Region vordefinierten Regel eingestellt.
   [Date]: Sie können den ersten und letzten Tag des Sommerzeit-Zeitraums für das betreffende Jahr einstellen.
4. Bestimmen Sie Startdatum/-zeit und Enddatum/-zeit der Sommerzeit.
   Wenn [Type] auf [Rule] eingestellt ist, wählen Sie Woche, Monat und Uhrzeit aus.
   Wenn [Type] auf [Date] eingestellt ist, wählen Sie Monat, Tag und Uhrzeit aus.
5. Bestimmen Sie im Feld [Amount of Time (Minutes)] die am Anfang bzw. Ende der Sommerzeit hinzuzufügende bzw. abzuziehende Zeit (von -120 bis 120 Minuten) aus.
6. Berühren Sie am oberen Rand des Bildschirms die Schaltfläche [Save].

Hinweis: Diese Einstellung ist so ausgerichtet, dass Anfang und Ende der Sommerzeit stets innerhalb des aktuellen Jahres liegen. Wenn Anfang und Ende der Sommerzeit sich über 2 Jahre hinweg ertrecken, wird der Zeitraum nicht ordnungsgemäß angepasst.

(Beispiel: [Subtract Date]: 2015/1/1, [Subtract Time]: 00:30, [Amount of Time]: 60 Minuten.)