# Externer Speicher

Folgende externe Speichermedien werden unterstützt:

- SD-Karte

- USB-Speicher

Die bei der Verwendung externer Speichermedien geltenden Einschränkungen finden Sie unter Einschränkungen (Aktives Anzeigegerät).

Hide Show

1. Unterstützte externe Speichermedien
2. Vorsichtsmaßnahmen externe Lagerung zur Verwendung
3. Externes Speichermedium entfernen

1. Verwendung der Power Box der SP5000-Serie, SP5000X Series, GP-4100-Serie, ST6000-Serie oder STM6000-Serie
2. Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)
3. Bei Verwendung der IPC-Serie oder PC/AT

## Unterstützte externe Speichermedien

#### SD-Karte

Dateisystem | SDHC
Maximale Kapazität | 32 GB

#### USB-Speicher

Dateisystem | FAT32
Maximum | 2 TB
Anzahl der im Anzeigegerät gleichzeitig verwendeten USB-Speichergeräte | 1

## Vorsichtsmaßnahmen externe Lagerung zur Verwendung

WARNUNG
ÜBERWACHUNG DES SYSTEMS/PROZESSES NICHT MÖGLICH Wenn Sie ein externes Speichermedium für die Projektdatenverwaltung verwenden: Trennen Sie das Gerät nicht ab, während das Anzeigegerät läuft. Stellen Sie sicher, dass USB richtig eingesteckt ist. Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerwiegenden Verletzungen oder Geräteschäden führen.

HINWEIS
Datenverlust Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Daten regelmäßig auf einem externen Speichermedium sichern. Während des Zugriffs auf ein externes Speichermedium dürfen Sie weder das Anzeigegerät ausschalten oder zurücksetzen noch das externe Speichermedium abtrennen. Laden Sie während des Schreibens von Daten auf das externe Speichermedium keine Bildschirmdaten (Projekt senden) in das Anzeigegerät herunter. Für die Entnahme einer CFast-Karte muss das Anzeigegerät ausgeschaltet werden. Achten Sie bei der Installation eines externen Speichermediums insbesondere auf die Positionierung des externen Speichermediums (Ober- und Unterseite) und die Ausrichtung seiner Anschlüsse. Die Missachtung dieser Anweisungen kann Schäden am Gerät verursachen.

HINWEIS
Datenverlust Setzen Sie das externe Speichermedium weder statischer Elektrizität noch elektromagnetischen Wellen aus. Setzen Sie das externe Speichermedium keinen hohen Temperaturen aus, beispielsweise durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper. Biegen Sie das externe Speichermedium nicht. Lassen Sie das externe Speichermedium nicht fallen. Verschütten Sie kein Wasser auf das externe Speichermedium. Berühren Sie nicht die Anschlüsse eines Anzeigegeräts. Bauen Sie das externe Speichermedium nicht auseinander und ändern Sie es nicht. Die Missachtung dieser Anweisungen kann Schäden am Gerät verursachen.

HINWEIS
DATENVERLUST Wenn Sie eines oder mehrere USB-Geräte über einen USB-Hub mit einem Anzeigegerät verbinden, müssen Sie einen USB-Hub mit externer Spannungsversorgung verwenden. Die Missachtung dieser Anweisungen kann Schäden am Gerät verursachen.

## Externes Speichermedium entfernen

Wichtige Hinweise:

- Entfernen Sie das externe Speichermedium nicht vom Anzeigegerät, während darauf zugegriffen wird. Das könnte eine Beschädigung der Daten zur Folge haben.
- Wenn Sie die folgenden Daten auf dem im Feld [Speichern in] angegebenen externen Speicher speichern, schalten Sie das Anzeigegerät aus, bevor Sie den externen Speicher entfernen.

- Alarm
- Datenprotokollierung
- Operationsprotokoll

Wenn Sie das externe Speichermedium entfernen, bevor Sie das Anzeigegerät ausschalten, können die oben genannten Daten nicht erfasst werden, auch wenn das externe Speichermedium wieder eingesetzt wird. Starten Sie in diesem Fall das Anzeigegerät nach dem Einlegen des externen Speichers neu.

Für das sichere Entfernen eines externen Speichers stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

Hide Show

1. Verwendung der Power Box der SP5000-Serie, SP5000X Series, GP-4100-Serie, ST6000-Serie oder STM6000-Serie
2. Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)
3. Bei Verwendung der IPC-Serie oder PC/AT

### Verwendung der Power Box der SP5000-Serie, SP5000X Series, GP-4100-Serie, ST6000-Serie oder STM6000-Serie

Sie müssen eine Hardwarekonfiguration (Hardware Configuration) in Ihrem Projekt vornehmen, um einen externen Speicher vom Anzeigegerät entfernen zu können.

1. Öffnen Sie die Hardware Configuration.
2. Klicken Sie auf [Eject] für SD/USB.
   → Der Auswerfen-Schalter wird grau abgeblendet.

Hinweis:

- Sobald der Entnahmeprozess für die SD-Karte abgeschlossen ist, erlischt die LED für den Zugriff auf die SD-Karte des Anzeigegeräts. Stellen Sie sicher, dass die LED-Leuchte aus ist, bevor Sie die SD-Karte herausnehmen.
- Sie können einen externen Speicher auch mit der Funktion [Externes Gerät] entfernen.
  Externes Gerät

### Bei Verwendung der Open Box SP5000-Serie (Modell für Windows 10 IoT Enterprise)

Sie müssen unter Windows keine Vorgänge ausführen, bevor Sie den externen Speicher von der Anzeigeeinheit entfernen.

Stellen Sie sicher, dass nicht auf den externen Speicher zugegriffen wird, bevor Sie ihn von der Anzeigeeinheit entfernen.

Entfernen Sie das externe Speichermedium nicht vom Anzeigegerät, während darauf zugegriffen wird. Das könnte eine Beschädigung der Daten zur Folge haben.

Hinweis:

- Sobald der Entnahmeprozess für die SD-Karte abgeschlossen ist, erlischt die LED für den Zugriff auf die SD-Karte des Anzeigegeräts. Stellen Sie sicher, dass die LED-Leuchte aus ist, bevor Sie die SD-Karte herausnehmen.
- Sie können einen externen Speicher nicht über den Vorgang [Externes Gerät] oder den Bildschirm Hardwarekonfiguration entfernen.
  Externes Gerät
  Infos zur Hardware-Konfiguration

### Bei Verwendung der IPC-Serie oder PC/AT

Führen Sie den Vorgang zum Entfernen auf dem Windows-Desktopbildschirm aus, bevor Sie den externen Speicher entfernen.

Klicken Sie auf das Symbol zum [Sicheren Entfernen von Hardware] und anschließend in der Geräteliste auf das Gerät, das entfernt werden soll.
Oder:
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] , dann auf [Computer], dann mit der rechten Maustaste auf das zu entfernende Gerät und schließlich auf [Auswerfen].
→ Windows gibt eine Informationsmeldung aus mit dem Hinweis, dass das Gerät jetzt sicher entfernt werden kann.

Hinweis:

- Ihre Windows-Version ist Windows 10 Version 1809 oder höher. Sie müssen den obigen Vorgang nicht ausführen.
  Stellen Sie sicher, dass nicht auf den externen Speicher zugegriffen wird, bevor Sie ihn von der Anzeigeeinheit entfernen.
  Entfernen Sie das externe Speichermedium nicht vom Anzeigegerät, während darauf zugegriffen wird. Das könnte eine Beschädigung der Daten zur Folge haben.
- Sobald der Entnahmeprozess für die SD-Karte abgeschlossen ist, erlischt die LED für den Zugriff auf die SD-Karte des Panels. Stellen Sie sicher, dass die LED-Leuchte aus ist, bevor Sie die SD-Karte herausnehmen.
- Sie können einen externen Speicher nicht über den Vorgang [Externes Gerät] oder den Bildschirm Hardwarekonfiguration entfernen.
  Externes Gerät
  Infos zur Hardware-Konfiguration